#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[UHRZEIT]12:05[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]MFH Albt[end]
[BEZ]MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
[ERDATUM]19.06.2019[end]
[ERUHRZEIT]11:06[end]
[AUSFBEGINN]11.09.2019[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fdecor\fcharset0\fprq2{\*\panose 04030805030B02020C03}HandelGothic BT;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx1672\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LEISTUNGSVERZEICHNIS \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 BER LOS  2\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2239\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (Los 2: Gipser, Maler, Trockenbau)\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauvorhaben:\tab\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Bauort:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76137 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Albtalstr. 4-8\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherren:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ludwig-Erhard-Allee 19\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76131 Karlsruhe\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Planung und Bauleitung\tab\tab\tab\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ab\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SCHIEL ARCHITEKTEN \par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Moltkestr. 19a - 76133 Karlsruhe - 0721 / 82000930\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab info@schiel-architekten.de\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebot \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS  2\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebotsabgabe:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab Mittwoch, den 19.Juni 2019  bis 11:00 Uhr\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn Projekt:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 11.September 2019\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn und Termine \par der Lose / Einzelgewerke: \tab\tab\tab siehe Bauzeitenplan\par\par\par Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstanden und best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt die Termine.\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx3855\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ungepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anbieter:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7                                                 \tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\par\tab\tab\tab Datum, Stempel, Unterschrift\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7      \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b , g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Globale Angaben zum Bauvorhaben \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Name und Anschrift des Auftraggebers: \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Beschreibung des Bauvorhabens: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Sanierungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme an den drei Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern in der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 4-8 setzt sich aus folgenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zusammen:\par - Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8 \par - Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG Albtalstr. 4-8\par - Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8\par siehe auch unten "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude"\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten). \par Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , es folgen Haus 4, dann Haus 8.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Die Fassadenarbeiten erfolgen zum Abschluss der Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme.\par Witterungsbedingte Bauverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet.\par Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose vergeben werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Dies ist im Angebot zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, eine separate Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung oder eine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand erfolgt nicht.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Bestand Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 traufst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig an der Albtalstrasse\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}geschlossene Blockrandbebauung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauphase teilweise gesperrt.\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv (Ausnahme 3.OG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbau)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Innenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Decke zwischen UG und EG massiv. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken; \par\tab ansonsten Holzbalkendecken \par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sparrendach als Satteldach, durchgehend \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Dachneigung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Art und Zustand des abzurei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enden und umzubauenden Bestands im DG: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (2 WCs) und Elektro veraltet\par DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und WCs) und Elektro veraltet\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 4-8:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (Fassade, Fenster)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}technische Sanierung der 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG, je nach Erfordernis\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Firstlinie und die stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitige Dach- \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad), \par\tab d.h. die Traufe wird angehoben.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Nutzungen:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 UG: Abstellr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume Mieter, Haustechnik\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}EG bis 3.OG Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend, \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Sanierungen entsprechend Bauverlauf\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}DG: Abri\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab 6 x 3-Zimmer-Wohnungen\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par siehe auch ZTV 1.2, 1.13:\par Das DG ist bereits leerstehend.\par Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme frei sein, teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtnahme erforderlich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die vorhandene Substanz ist zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichkeit \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschrift der Baustelle: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Albtalstr. 4-8\par 76137 Karlsruhe\par Flurst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Nr. 6648/1 und 6650\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  1 Geschoss (DG)\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur Baustelle  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 1.\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lage und Transportwege\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen siehe ZTV 1.4, 1.5\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transporteinrichtungen und -wege f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7\par Die Baustelleneinrichtung und der Kran  werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8\par Art / Lage der Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze siehe ZTV 1.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Sonstige Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Verkehrssicherung: siehe ZTV 1.14\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 2.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berblick \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, von der Karlstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und vom Innenhof aus m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. Es ist jedoch nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen. \par Die beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gten Fotos und Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1\par Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Planunterlagen als Anlage zum LV:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Allgemeine\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\acf1\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par Termine und Fristen:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Deckblatt und Bauzeitenplan\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Liste der Beteiligten:\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherr:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Tel.: 0721 / 5985-284\par mail: u.bergmann@kvbw.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SiGeKo:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bautechnisches B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Frantz\par Wesebachstr. 51\par 76327 Pfinztal-S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llingen\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Hr. Frantz\par Tel.: 07240 / 9442237\par mail: info@frantz-online.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Architekt, Bauleitung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schiel Architekten\par Moltkestr. 19a\par 76133 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi\par Tel.: 0721- 820 00 930\par mail: info@schiel-architekten.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tragwerksplanung: \par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstlin Ingenieure GmbH & Co.KG\par Ingenieursgesellschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tragwerksplanung\par Struvestr. 17\par 76187 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Borrmann\par Tel.:0721 / 6807867-12\par mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b HLS-Planung / Elektroplanung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Planungsgesellschaft mbH Schaaf\par Pfinztalstr. 92 a\par 76227 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Schaaf\par Tel.: 0721 / 95094 12\par mail: r-schaaf@plg-schaaf.de\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutz:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 AIS Engineering Concept GmbH\par Altlussheimerstr. 4\par 68809 Neulussheim\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Altinok\par Tel.: 06205 / 3076988\par mail: altinok@ais-concept.de\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li425}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li785}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1145}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1505}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1865}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2225}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2585}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2945}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li3305}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ZUS\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 TZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),\par g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen: \par Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)\par AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par 1. Angaben zur Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (siehe auch Baubeschreibung, -Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Zufahrt erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Hofseite ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich durch die Durchfahrt im Haus 6 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich (geringste Breite\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b  ca. 2,68 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , geringste \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 3,23 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.2. Besondere Belastungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.3. Bestehende Bauliche Anlage\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Es ist unbedingt zu beachten, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise bewohnt bleiben . \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.4. Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige teilweise Sperrung der Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Hinterhof und an der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e wird vor Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme mit der Bauherrschaft, dem Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer und dem AN gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt.\par Freizuhalten sind jederzeit:\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-425\li425\ri538\lin425\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Hinterhof: Zufahrt und Rangierfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, zu den Fahrradabstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, zu den Hauseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und zu den Kellerabg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri538\lin0\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \'b7}}Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en- und Gehwegbereich.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.5  F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung des Kranes gesperrt.\par Die Nutzung der weiteren umgebenden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze in n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chster Umgebung ist nicht betroffen. Diese Parkfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht dauerhaft als Abstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . belegt werden. \par Sofern vom AN \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlicher Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum oder Gehwegfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Baustelleineinrichtung oder als Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in Anspruch genommen werden sollen, sind die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderlichen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdenkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen und Genehmigungen sowie daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r anfallende Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren Sache des AN und werden nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Gleiches gilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die im Zusammenhang erforderlichen Sicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen nach den beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Anforderungen sowie Hinweisschildern f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nger und Autoverkehr.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.6  Transporteinrichtungen und -wege\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Zum Materialtransport und Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Baustelle sind m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und der Kran zu benutzen, siehe auch 1.14. Die Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Hofseite ist durch die Durchfahrt m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Abriss DG sind \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen im Dach herzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Transportmittel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  nach vorheriger  Absprache des AN \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 "Dacharbeiten"\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  mit dem Architekten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt. \par Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Aufstellung im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und genehmigen zu lassen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Baustelleneinrichtung wird inkl. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Ver- und Entsorgungsleitungsanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Wasser,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Strom, Abwasser\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Es ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Strom, Gas und Wasser an den AG zu entrichten hat. \par Kran siehe Absatz 2.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.8. Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen / Aufenthaltsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es stehen keine R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zur Lagerung zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Aus statischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden darf kein Material auf den Geschossdecken und auf den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten gelagert werden.\par Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Wohnungen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.9. Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft relativ eben. \par Ein Bodengutachten liegt nicht vor. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.12 Abbrucharbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu entsorgen. Die sachgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung ist dem AG schriftlich nachzuweisen und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens mit n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Zahlungsanforderung vorzulegen.\par Die S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu erfolgen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.13 Schutzzeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde".\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Bauteilen, Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind zu vermeiden. \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag vor dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude und im Hinterhof sind ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten oder Materialien sind einzukalkulieren.\par Bestehende Bauteile sind zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der AN ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Auf die sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wassersch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in den darunterliegenden Wohnungen zu vermeiden!!! F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r entstandene Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den wird der AN haftbar gemacht.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag um das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude ist zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Materialien sind einzukalkulieren.\par\par Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mers. Dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den angrenzenden Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum im Rahmen der beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassener Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Haftung liegt in diesem Zeitraum beim AN.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kan\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 le, etc.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.17 Hindernisse im Erdreich\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck wurde \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b nicht\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf vermutete Kampfmittel untersucht. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par 1.18 SiGeKo\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Der AN ist daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verantwortlich, dass ein qualifizierter, st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen an s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.\par Bei den Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistung der Sicherheit der an der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigte mit pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nlicher Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung entsprechend der Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten auszur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist.\par\par Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigten Arbeitnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen hat.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Mitben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten anderer ANs\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.3 Arbeitssicherheit\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist eine schriftliche Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung vorzulegen, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit dies f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Bauprodukte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entsprechend der LBO Baden-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rttemberg in aktuellster Fassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 17 Bauprodukte) sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 18), ein allgemeines baurechtliches Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 20) erforderlich. Bauprodukte bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen einer Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung ihrer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den technischen Regeln nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 22. Die Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung erfolgt durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des Herstellers oder ein \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungszertifikat. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht eingebaut werden.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.19 Besondere Anordnungen der Eigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mer\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Baustellentore und -t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, um ein Eindringen durch Unbefugte zu verhindern. \par Die Handwerker des AN verwenden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen bzw. Leitern am Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.20 Altlasten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen wird.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Beanstandungen sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Vers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umt der AN die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der baulichen Vorraussetzungen, so kann er daraus keine Terminverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerung seiner Leistungen ableiten.\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul 2. Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.1. Arbeitsabschnitte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).\par ZTV \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1.14 ist unbedingt zu beachten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.2 Besondere Erschwernisse\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.3. Sicherheitsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Absturzsicherungen und pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nliche Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen und unfallverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Sicherheit auf der Baustelle sind unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Folge zu leisten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.4. Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter des Auftragnehmers zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine Unbefugten Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle in diese Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, auch wenn die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter in einem mit Bauzaun eingez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 untem Bereich stehen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind fachgerecht zu entsorgen. \par\par Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle nach Sorten abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.\par Bauabf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu trennen und zu entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 2.6, 2.7 Mitbenutzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten und Einrichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen. Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.8. Vorhaltung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen, etc. des ANs f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere AN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st wird vom Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx360\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.9, 2.10 Recycling-Materialien\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kommen, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t anzubieten, zu liefern und einzubauen. \par Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.11 Anforderungen an Produkte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben. Selbstverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materialbeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lt sich in diesen F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen jedoch die kostenlose \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die termingerechte \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. Angaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.\par\par Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine gesundheitssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af3\afs20\alang7\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Entsprechende Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse sind dem AG vorzulegen. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.12 Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliches sind dem AG unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.16 Leistungsumfang\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und Stoffe, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.19 Teilabnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, kann der AN eine Teilabnahme verlangen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.21 Abrechnung:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen."\par In diesem Fall hat der Unternehmer Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vorzulegen. \par Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Werte als Hilfe bei der Kalkulation.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (AllgTechnVorbem, Lose 1-10)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Auftraggeber.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx28\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. Nicht vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Leistungsverzeichnisse k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen bei der Vergabe nicht ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Pauschalangebote sind nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig!\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\fi-1134\li1134\ri0\lin1134\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu beachten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte sowie die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Sicherheitsdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter sind zu beachten. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit nichts anderes beschrieben.\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Ferner sind einzukalkulieren:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-113\li113\ri0\lin113\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Leistungen und Nebenleistungen die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Pos. zwangsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufig ergeben z.B. erford. zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vorhandener, sichtbarer Bauteile. \par - Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Werkstoffe zu verwenden. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel, die der Witterung ausgesetzt sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Werkstoffe verwendet werden.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauteile bzw. Gegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitte ) gibt es nur Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wenn diese in den Positionen ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom AN erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend aufzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 kontrollen am Bau sind durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt sofort aufmerksam zu machen. \par Massen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung schriftlich per Mail oder Fax anzuzeigen.\par\par Der Auftragnehmer hat arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):\par - Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ller ).\par - am Tag ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Arbeiten\par - am Tag eingebautes/verwendetes Material\par - Angaben zum Terminplan\par - Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Berichte sind der Bauleitung arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich zu faxen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (0721-820 00 940) oder\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b zu mailen (info@schiel-architekten.de).\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.\par Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Anmelden von Bedenken:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, ob die vorgesehene Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistung eignet.\par In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen.\par Bedenken sind dem Auftragnehmer unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe neuer Unterlagen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht verwendet werden. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul HINWEIS zur Beachtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Gewerke:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri737\lin0\rin737 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, oder nicht den vorliegenden Planunterlagen entnommen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit dem Bauleiter aufgemessen werden. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN LOS 2 (AllgTechnVorbem, Los 2)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 HINWEIS zum Los 2:\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Leistungsverzeichnis Los 2 umfasst die Gewerke Gipser, Maler und Trockenbau.\par Die Gliederung des Loses 1 erfolgt gewerkeweise in Titeln.\par Auf eine gewerkeweise Gliederung und Vergabe wird entsprechend VOB Teil A \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 5 Absatz 2 aus technischen, wirtschaftlichen und bauorganisatorischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden verzichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-255\li255\ri0\lin255\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 a)\tab Die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 b)\tab Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-284\li284\ri0\lin284\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 c)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Certiform-Formulare KEV: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\tab 110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320\par\par d)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Die Vorbemerkungen zum LV:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\tab - die Baubeschreibung / -ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 \par\tab - die Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\tab - die Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einzelgewerke \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 e)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Das Leistungsverzeichnis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \par\par f)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Fotos laut Fotoliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af3\afs20\alang7\acf1\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 separates Dokument)\par\par g)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Planunterlagen laut Planliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par h)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Bauzeitenplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par i)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par j)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Innerer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par k)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzepte zum Feuchteschutz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  getrennt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf\par\par l)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Weitere Fragen dazu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Schiel Architekten, Moltkestra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 19a, 76133 Karlsruhe\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt werden.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par PUTZ - UND STUCKARBEITEN\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af1\afs28\alang7\ab\ltrch\f1\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 9 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf mineralischem Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 19 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Risse in Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputzen - Beschichtungen und Armierung \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 20.1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beurteilung des Untergrundes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Putzarbeiten: Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Beseitigung von Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 21 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Technische Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Planung und Verarbeitung von W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystemen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 26 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Farbver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung von Beschichtungen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 4 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lehmbau Regeln \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Lehmbau Regeln, Begriffe - Baustoffe - Bauteile \par Herausgeber: Dachverband Lehm e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 2 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Baugipse \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 4\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnlagenputz im Innenbereich \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Baugipse \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 5 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verputzen von Fensteranschlussfolien \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Baugipse\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Egalisationsanstriche auf Edelputzen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Einbau und Verputzen von extrudierten Polystyrol-Hartschaumstoffplatten \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Strukturierte Putzoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen - Visuelle Anforderungen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 WDVS im Sockel- und im erdber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrten Bereich \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Leitlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Verputzen von Mauerwerk und Beton \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Porenbetonbericht 7 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung - Putze, Beschichtungen, Bekleidungen \par Herausgeber: Bundesverband Porenbeton \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-4-14/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-7-01/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kalkputze in der Denkmalpflege \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-9-04/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierputzsysteme \par Herausgeber: Wissenschaftlich Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-10-06/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Opferputze \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-11-07/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel im  historischen Mauerwerksbau und an Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enfassaden \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-12-13/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fassadenanstriche f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mineralische Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde in der Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 3-17-10/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hydrophobierende Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierung von mineralischen Baustoffen\par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Die Zulassung des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems nach den Abschnitten 2 und 3.2.1 DIN 18345 muss auf der Baustelle vorliegen. Dem Auftraggeber oder Bauleiter ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Die Anlieferung aller Stoffe und Bauteile des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems muss in der Originalverpackung erfolgen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ulen von Schwenkarmaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind diese vor Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, nach M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. \par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par\par Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Spachtelauftr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sowie die Wahl der richtigen K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. \par\par Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, ist mit der Bauleitung zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, wer die Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den beseitigen soll. In beiden F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der Schadensbehebung zu erm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichen. \par\par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen, Verglasungen, Sichtbeton-Bauteile und sonstige unmittelbar angrenzende Bauteile sind abzukleben. Klebeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen die Beschichtungen der Fensterrahmen und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen nicht angreifen und m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen sich r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckstandfrei entfernen lassen. \par\par Vor Einputzen von Metallteilen ist die Materialvertr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zu beachten.\par\par Ungesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Stahlteile d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht mit gipshaltigem Putz, Aluminiumteile nicht mit Kalk- oder Zementputz in Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen. Kontakte von Kupfer und frischem M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel sind zu vermeiden. \par\par Ist eine Bauaustrocknung mit Trockenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei der Sanierung von salz- oder feuchtegesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digtem Putz ist auch der anscheinend einwandfreie Putz im Umkreis bzw. Abstand von ca. 1 m bis auf das Mauerwerk zu l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen und die Mauerwerksfugen bis ca. 2 cm Tiefe auszukratzen. Das gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste Material ist sofort zu entfernen und zu entsorgen. \par\par Werden bei Vorbereitungsarbeiten unbeschriebene bzw. unerwartete Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse angetroffen (z.B. Pilzmyzelien im Mauerwerk, konzentrierte Ansammlungen auskristallisierter oder amorpher Salze), ist die Bauleitung unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zu verst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen und eine Entscheidung abzuwarten. \par\par Bei Erneuerung von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Holzfachwerk ist unmittelbar nach Entfernen des Altputzes ein Schlagregenschutz anzubringen. \par\par Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgema\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungsw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde eindringt. Das gilt in besonderem Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verdecktes Holzfachwerk. \par\par Bei schadstoffhaltigen Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen bei Nassreinigung sind die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber eine Rinne in einen Sammelbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter geleitet wird. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenputz, Trockenbauoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, sind die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenputzen in der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2, laut \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 der Regelausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung nach ATV DIN 18350, auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenputzen in der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q3 gelten die Grenzwerte f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ebenheitsabweichungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung: Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, gelten nach DIN 18550-2 f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Q3 die Standardanforderungen nach Zeile 6 Tabelle 3 DIN 18202. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Q4 gelten bereits nach DIN 18550-2 die erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hten Anforderungen nach Zeile 7 Tabelle 3 DIN 18202.)\par\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henbezugspunkte (Meterrisse) d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berputzt werden und sind ggf. auszusparen, sofern nicht spezielle, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berputzbare Markierungsplaketten vorhanden sind. \par\par Alle Elektrodosen, Ausl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ter freizulegenden Einbauteile sind zu kennzeichnen oder es ist zu veranlassen, dass sie vor dem Putzen gekennzeichnet werden. Sie sind nach dem Putzen freizulegen; die Dosen sind sauber anzuarbeiten und von M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel zu reinigen. \par\par Wandputz darf keine unmittelbare Verbindung zu Treppenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufen und Treppenpodesten haben, wenn Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zum Trittschallschutz vorgesehen sind. \par\par Rohre, Einbauten u. dgl. sind durch Ausbildung elastischer Fugen, z.B. durch Ummantelung, vom Putz zu trennen, wenn mit Bewegungen oder thermischen L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen zu rechnen ist. \par\par Innenputz ist bis auf die Rohdecke zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelreste sind unbedingt von der Rohdecke vor der Erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtung zu entfernen. \par\par Bei Abnahme der Putzarbeiten sind die geputzten R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume besenrein zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz ist m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst bei bedeckter Witterung anzubringen. Anderenfalls ist durch Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste mit Folie o. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . ein ausreichender Schutz gegen Sonneneinstrahlung zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleisten. Analog ist der Schutz gegen Schlagregen sowie Austrocknung durch Wind sicherzustellen. \par\par Bei verkleideten Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist bei entsprechender Wetterlage auf Zugerscheinungen durch die Kaminwirkung zu achten.\par\par Bei Erfordernis ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine vor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergehende \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung von Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stverkleidungen zu sorgen. Diese Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen dienen der Nachbehandlung des Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputzes und sind Nebenleistungen. \par\par Sockelputzunterkanten sind gerade und ohne anhaftenden Restm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel auszubilden. \par\par Rahmen, Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Fachwerkteile u. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . aus Metall oder Holz d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine kraftschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind zumindest durch Kellenschnitt zu trennen.\par\par Es ist auf ein gleichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 iges Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbild des Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputzes ist zu achten. Das gilt besonders im Bereich der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlagen, wo auf einwandfreie \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und gleichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ige Schichtdicke zu achten ist. Flecken und Ans\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz gelten als wesentlicher Mangel. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Die Verarbeitungsrichtlinien des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem-Herstellers m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen eingehalten werden, auf Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. \par\par Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht unterschritten werden. Bei Verklebungs- und Beschichtungsarbeiten darf die Temperatur der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enluft, der Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und der Materialien bis zur vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Durchh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtung nicht unter + 5 Grad Celsius liegen, sofern die Herstellervorschriften nicht andere Grenzwerte vorschreiben. \par\par Ist vor Beginn der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems der Innenputz noch nicht fertig gestellt und ausgetrocknet, sind mit der Bauleitung geeignete Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Schadensvermeidung in der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand und in dem W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem durch nach au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en diffundierende Feuchtigkeit abzusprechen.\par\par Bei W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystemen mit D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung aus Polystyrol \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber einer Dicke von 10 cm sind die Sturzbereiche \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen mit Brandabschottungen zu versehen. Wenn in den Leistungstexten keine besondere Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung vorgeschrieben wird, kann der Auftragnehmer die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung dieser Sturzbereiche im Rahmen der nach jeweiliger Zulassung m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichen Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsarten selber w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen. \par\par Armierungsgewebe muss glatt (faltenfrei) und mittig eingebaut werden. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Ecken von \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen ist es diagonal anzuordnen. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappungen des Gewebes sollen mindestens 100 mm betragen, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berdeckungen beim Anschluss an andere Bauteile ca. 300 mm. Es ist beim \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang zu anderen Stoffen (z.B. D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung der Deckenauflager, Rollladenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten) grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich einzubauen. \par\par Metallprofile, z.B. Sockelprofile, sind, wenn der Untergrund nicht aus d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmendem Material wie Porenbeton, Hochloch-Leichtziegel oder dgl, sondern z.B. aus Kalksandstein oder Beton besteht, thermisch durch Unterlegen von Streifen aus geeignetem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff, z.B. extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, zu trennen.\par\par Rahmen, Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke u. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine kraftschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Verbindung mit dem Putz haben, sie sind durch geeignete Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, z.B. entsprechende An- und Abschlussprofile, Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder und dgl. zu trennen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse alle zu erwartenden Bewegungen, insbesondere die thermischen L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, aufnehmen k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, ohne dass Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den im W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem auftreten. Es ist au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erdem daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass diese Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse dauerhaft gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet sind. Dabei ist nicht nur auf die Vermeidung des Eindringens von Niederschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen zu achten, sondern auch daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine kalte Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enluft durch Anschlussfugen, z.B. unter Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken, an Sockelabschlussprofilen und dgl. z.B. durch Einlegen von Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern, hinter das W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem gelangen kann. \par\par Hohlr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume zwischen Bauteilen und dem W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem, z.B. unter Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken, sind mit D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. \par\par Fugenabdichtungen z.B. von Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen an Blendrahmen von Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen einen geringeren Dampfdurchlasswiderstand (sd-Wert) besitzen als die entsprechenden raumseitigen Abdichtungen. Im Zweifel sind diese rechtzeitig vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit der Bauleitung abzustimmen. \par\par Bei der Verwendung von Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sind die Verarbeitungsvorschriften der betreffenden Hersteller zu beachten. Insbesondere ist auf Abstimmung der Bandbreite und -dicke auf die Fugenabmessungen zu achten. \par\par Bewegungsfugen des Bauwerks sind, sofern in den Leistungstexten nicht eine andere Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung vorgeschrieben wird, im W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem mit Dehnfugenprofilen herzustellen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lehmputz, Putz auf Lehmw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lehmsteinw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen erst geputzt werden, wenn das Schwinden beendet ist, nicht jedoch vor Ablauf von zwei Monaten nach Fertigstellung. \par\par Vor dem Putzen sind Lehmw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde aufzurauen und leicht anzufeuchten. \par\par Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz muss mindestens 20 mm, Innenputz 15 mm dick sein. Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz darf an der Hauptwetterseite nicht aus Lehm hergestellt werden. \par\par Putzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel muss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lehmw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde nach Werksvorschrift geeignet sein. \par\par Lehmputz ist in jedem Fall mindestens zweilagig aufzutragen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine technische Vorbemerkungen Los 2.\par\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par MALER UND LACKIERARBEITEN\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b DIN 6173-1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Farbabmusterungen; Allgemeine Farbabmusterungsbedingungen \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b DIN EN ISO 4628 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Normenreihe: Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den - Bewertung der Menge und Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e von Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und der Intensit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t von gleichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igen Ver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen im Aussehen \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b AGI-K10 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schutz von Beton Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung; Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierung, Versiegelung, Beschichtung \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b AGI-S20-Teil 1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Anforderungen an den Untergrund \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b AGI-S20-Teil 2 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b AGI-S20-Teil 3 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schutz von Baukonstruktionen mit Beschichtungssystemen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsdetails \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 2 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierungen und Beschichtungen auf Kalksandstein-Sichtmauerwerk \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 4 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zinkstaubbeschichtungen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 5 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 6 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 7 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 frichtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 8 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 9 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf mineralischem Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 10 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 11 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 12 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 13 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 14 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen von Platten aus Faserzement und Asbestzement \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 15 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Brandschutzbeschichtungen auf Holz, Holzwerkstoffen und Stahlbauteilen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 17 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden aus Wandbauplatten aus Gips \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 18 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 19 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Risse in Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputzen - Beschichtungen und Armierung \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 19.1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 20 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beurteilung des Untergrundes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Beschichtungs- und Tapezierarbeiten, Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Beseitigung von Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 20.1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beurteilung des Untergrundes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Putzarbeiten: Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Beseitigung von Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 22 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf Kunststoff im Hochbau \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 24 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen auf pulverlackierten Bauteilen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 25 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Richtlinien zur Beurteilung von Farb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungen und Farbabweichungen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 26 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Farbver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung von Beschichtungen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 14 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 20 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 22 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 23 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtungen von Fugen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen an Naturstein\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 24 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 27 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 28 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b MB 405 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b RAL-GZ 841 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Graffitientfernung und Graffitiprophylaxe - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF Al.02 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Aluminium \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF HO.01 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Klassifizierung von Beschichtungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holzfenster, Holz-Metall-Fenster und -Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF HO.03 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF HO.04 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Empfehlungen zur Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tssicherung von Beschichtungssystemen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF HO.05 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che bei Holzfenstern und -Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF St.01 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichten von Stahlteilen im Metallbau \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VFF St.02 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Stahl \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-3-92/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bestimmung der Wasserdampfdiffusion von Beschichtungsstoffen entsprechend DIN 55945 \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-5-97/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anti-Graffiti-Systeme \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-8-04/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen (AGS) \par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 2-12-13/D\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fassadenanstriche f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mineralische Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde in der Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege\par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b WTA-Merkblatt 3-17-10/D \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hydrophobierende Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierung von mineralischen Baustoffen\par Herausgeber: Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege WTA e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. \par\par Der Auftragnehmer soll f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Beschichtungsaufbau m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. \par\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis oder Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Als \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen eine Zulassung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Verwendung als \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lauffangwannenbeschichtung besitzen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par\par Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Spachtelauftr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sowie die Wahl der richtigen K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. \par\par Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die verlegten Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tere Nachbestellungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Das Lagern von feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklicher Zustimmung der Bauleitung im f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. \par\par Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen. \par\par Korrosionsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zug\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nglich sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen zuvor beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung vorrangig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. \par\par Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittel d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung nicht zu vermeiden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen. \par\par Lagerf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higes Restmaterial ist dem Auftraggeber f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tere Reparaturarbeiten zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernehmen. Nicht lagerf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higes Restmaterial sowie Verpackungen, Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gigen Vorschriften \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. \par\par Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht in die Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes bzw. der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttet werden. \par\par Mit l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall im Sinne der TA Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. \par\par Die Arbeitstechniken f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird. \par\par Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sind vor den Arbeiten besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungsfrei zu entfernen und anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end an ihren urspr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten. \par\par Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungsfrei abzunehmen, r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 teren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sst oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.\par\par Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen. \par\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelreste d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keinesfalls \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstrichen werden, sie sind vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu entfernen. \par\par Vor dem \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Vertr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich nicht zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstrichen werden, sie sind vorher abzukleben. \par\par Einzelteile aus Holz, wie Scheuerleisten, Ortbretter u. a., erhalten die Schlussbeschichtung grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich erst nach dem Einbau. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutzbeschichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Brandschutzbeschichtungen sind entsprechend dem Zulassungsbescheid auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Die Beschichtungsstoffe hat der Auftragnehmer mit dem Angebot dem Auftraggeber anzugeben, wenn sie in der Leistungsbeschreibung nicht vorgeschrieben sind. Die vorschriftsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ige Herstellung der Brandschutzbeschichtung ist schriftlich zu best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen. \par\par Brandschutzbeschichtungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlkonstruktionen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen immer mit einem bauaufsichtlich zugelassenen Anstrichsystem eines Herstellers ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden und alle erforderlichen Komponenten umfassen. Bei nicht verzinktem, korrosionsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdetem Stahl schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t das auch die Korrosionsschutzbeschichtung ein. \par\par Bei der Beschichtung von Stahlprofilen ist in der Ausschreibung das Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis von Umfang zur Querschnittsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (U/A-Verh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis) angegeben. Es ist Sache des Auftragnehmers, die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderliche Schichtdicke gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellervorschrift oder Zulassung zu ermitteln.\par\par Der Auftragnehmer hat an der beschichteten Konstruktion Hinweise mit:\par Zulassungsnummer und Aussteller \par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsdatum \par Name und Anschrift der Firma des Auftragnehmers \par Anzahl der Schichten \par Gesamtdicke der Trockenschicht \par Art der Schlussbeschichtung \par Datum der n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung \par Warnungshinweis vor Aufbringen artfremder Beschichtungen \par anzubringen. Der Ort oder, wenn mehrere Hinweise erforderlich sind, die Orte der Anbringung sind mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Beim Reinigen von Fassaden durch Strahlen mit Wasser sind ggf. Vorsorgema\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zu treffen, dass durch Fugen oder Putzrisse kein Wasser in die Umfassungsw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde eindringt. Das gilt in besonderem Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verdecktes Holzfachwerk. \par\par Bei schadstoffhaltigen Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen bei Nassreinigung sind die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stlagen mit Folie so abzudecken, dass das Wasser \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber eine Rinne in einen Sammelbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter geleitet wird. \par\par Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den zu entfernen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine technische Vorbemerkungen Los 2.\par\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par TAPEZIERARBEITEN\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 7 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 frichtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 8 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Innenbeschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Betonfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 10 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 11 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Porenbeton \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 12 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 16 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Technische Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tapezier- und Spannarbeiten innen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 17 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden aus Wandbauplatten aus Gips \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 19.1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Risse in unverputztem und verputztem Mauerwerk, in Gipskartonplatten und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnlichen Stoffen auf Unterkonstruktionen; Ursachen und Bearbeitungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BFS Merkblatt 20 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beurteilung des Untergrundes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Beschichtungs- und Tapezierarbeiten, Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Beseitigung von Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b RAL-GZ 479 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapeten - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. \par\par Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten. \par\par Die Klebstoffe d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stigung und Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung durch Ausd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstung von Stoffen verursachen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par\par Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Spachtelauftr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sowie die Wahl der richtigen K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. \par\par Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndnis zu ersuchen. \par\par Das Lagern von feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklicher Zustimmung der Bauleitung im f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. \par\par Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen. \par\par Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittel d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung nicht zu vermeiden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen. \par\par Lagerf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higes Restmaterial ist dem Auftraggeber f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tere Reparaturarbeiten zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung zu stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernehmen. Nicht lagerf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higes Restmaterial sowie Verpackungen, Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gigen Vorschriften \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. \par\par Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht in die Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes bzw. der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttet werden. \par\par Mit l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall im Sinne der TA Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen. \par\par Die Arbeitstechniken f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Beschichtung sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung von R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird. \par\par Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungsfrei abzunehmen, r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen. K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 teren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sst oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.\par\par Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die verwendeten Tapeten und das verwendete Tapetenzubeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r, gegliedert nach Verwendungszweck bzw. -ort, Produktbezeichnung und Hersteller f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tere Nachbestellungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine technische Vorbemerkungen Los 2.\par\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par TROCKENBAUARBEITEN\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b DIN 18100 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren; Wand\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren; Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e entsprechend DIN 4172 \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b DIN 55634 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtungsstoffe und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Korrosionsschutz von tragenden d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnwandigen Bauteilen aus Stahl \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b DIN EN 13170 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude - Werkm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ig hergestellte Produkte aus expandiertem Kork (ICB) - Spezifikation \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b VDI 3762 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von Doppel- und Hohlraumb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b AGI-A20\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Doppelbodensysteme: Anforderungen, Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsgrunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BG Bau Fachinfo Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 vention \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Umgang mit Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffen \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 16 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anschlussfugen im Trockenbau \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 19-2 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtungen von Fugen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen im Dachbereich - Teil 2 Luftdichte Ebene\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b IVD-Merkblatt Nr. 20 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 1 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Baustellenbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-Systemen \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 3 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplattenkonstruktionen - Fugen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 4 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Regeldetails zum W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutz  gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 4 Anhang \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Regeldetails zum W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutz  gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  EnEV 2009 Modernisierung mit Trockenbausystemen \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 5 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume im Holzbau und Trockenbau \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 6 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vorbehandlung von Trockenbaufl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aus Gipsplatten zur weitergehenden Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbeschichtung bzw. -bekleidung \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Merkblatt Nr. 8 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen leichter Trennw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b RAL-GZ 531 \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Trockenbau - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Richtlinie \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 12825 Doppelb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesverband Systemb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den e.V. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Richtlinie \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anwendungsrichtlinie zur DIN EN 13213 Hohlb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den \par Herausgeber: Bundesverband Systemb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den e.V. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis oder Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen an Doppel- und Hohlb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den sind die betreffenden Allgemeinen Bauaufsichtlichen Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse (ABP), die zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der Hersteller und der Nachweis \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den Einbau schwerentflammbarer Dichtungen rechtzeitig zur Abnahme vorzulegen. \par\par Klebstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen so beschaffen sein, dass durch sie eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht wird. Sie d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen die zu klebenden Materialien nicht negativ beeinflussen und nach der Verarbeitung keine Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stigung durch Geruch hervorrufen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten. \par\par Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vom Bohren und Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. \par\par Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. \par\par S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ulen von Schwenkarmaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind diese vor Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, nach M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. \par\par Alle Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung am Bau zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 angaben vorliegen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par\par Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Dampfsperr- oder Dampfbremsschichten oder an luftdichten Schichten sind, wenn diese Schichten zum Leistungsumfang des Auftragnehmers z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen dauerhaft und materialgerecht zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. Wenn diese Schichten zum Leistungsumfang eines anderen Auftragnehmers z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, ist mit der Bauleitung zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, wer die Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den beseitigen soll. In beiden F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen ist vor dem Abdecken mit nachfolgenden Bauteilen der Bauleitung die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der Schadensbehebung zu erm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichen. \par\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decken ist die Muster-Richtlinie \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR) zu beachten. \par\par Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Das gilt besonders f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung. \par\par Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind in die Leistungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Anlegen der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen einzurechnen. \par\par Offen bleibende Schnittkanten impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierter Platten, z.B. an Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enecken, sind nachzuimpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnieren. \par\par Die Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller der Trockenbausysteme sind zu beachten. Dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Das gilt besonders f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Anzahl und Anordnung der Befestigungspunkte sowie die Fugenausbildung. \par\par Die nach ATV DIN 18340 Abschnitt 3.7.2 erforderlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind in die Leistungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Anlegen der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen einzurechnen. \par\par Offen bleibende Schnittkanten impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierter Platten, z.B. an Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enecken, sind nachzuimpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnieren. \par\par Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind so zu verarbeiten, dass \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstehendes Material abgestrichen wird; ein gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chiges Verspachteln ist zu vermeiden. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauteilen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, die der Herstellung der Luftdichtheit des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes dienen, ist davon auszugehen, dass vor oder bei der Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber oder eine von ihm beauftragte Fachkraft eine Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der Luftdichtheit durch einen Blowerdoor-Test durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt wird. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenputz, Trockenbauoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist, sind die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Innenputzen in der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2, laut \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 der Regelausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung nach ATV DIN 18340, auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Sofern bei der Beschreibung der Leistung nicht anderes angegeben ist, ist als durch Nachfolgegewerke aufzubringende Schlussbeschichtung von Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vorgesehen: (EIGENE ANGABEN) \par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Fertigteilestrichen, Trockenunterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Systemb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den gelten als Grenzabweichungen die jeweils halben Werte der Zeilen 2 und 4 Tabelle 1 DIN 18202 und als Grenzwerte f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Winkelabweichungen die halben Werte der Tabelle 2 DIN 18202.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge zwischen Hohlbodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und angesetzten Doppelbodenelementen sind so anzulegen, dass durch eine nachfolgende, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bliche Spachtelung des Estrichs durch den Bodenleger ein planebener \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge hergestellt werden kann. \par Dazu muss die Oberkante des Estrichs um maximal 2 mm tiefer liegen als die Oberkante des Doppelbodens. Eine gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber dem Doppelboden h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 her liegende Estrichfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ist unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. \par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung: erfordert zwingend folgende Klausel unter B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge zwischen Hohlbodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und angesetzten Doppelbodenelementen sind so anzulegen, dass durch eine nachfolgende, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bliche Spachtelung des Estrichs durch den Bodenleger ein planebener \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge hergestellt werden kann.)\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine technische Vorbemerkungen Los 2.\par\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LOS  2[end]
[BEZ]LOS  2[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]2[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]1[end]
[BEZTX]Gipserarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]11[end]
[BEZTX]Gipserarbeiten innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]111[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten (Haus 4-8; EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]111 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3000.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Elektroschlitze verspachteln und gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten (EG bis DG)\par Breite max. 8 cm, Tiefe max. 6 cm\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Elektroschlitze schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2051.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 belloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Kalkm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel oder Gips schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, einschl. D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bel entfernen, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 belloch reinigen und vorn\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 belloch schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]222.450[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Riss in rauen oder glatten Wand- und Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aufweiten, vorn\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen und mit Gips schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, einschl. Beispachteln von Kanten und Unebenheiten der angrenzenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Rissbreite : bis 1,5 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Riss, Rissbreite bis 1,5 mm, schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Riss in rauen oder glatten Wand- und Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aufweiten, mit Gewebestreifen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berkleben, einschl. Beispachteln von Kanten und Unebenheiten der angrenzenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Rissbreite : bis 5 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Riss, Rissbreite bis 5 mm, schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]210.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wanddurchbruch (z.B. nach R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckbau alter Rohre) nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.\par Ansichtsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: bis 1000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wanddurchbruch verputzen, bis 1000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wanddurchbruch nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich verputzen, inkl. Angleichen an den vorhandenen Putz.\par Ansichtsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: 1000 bis 5000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wanddurchbruch verputzen, 1000-5000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hohlstellen am Innenputz, abschlagen, inkl. Grobreinigung des Mauerwerks und Entsorgung des Bauschutts.\par Hohlstellengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: bis 1000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Hohlstellen abschlagen, Innenputz\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]240.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fehlstellen des Innenwandputzes (z.B. nach Abnahme alter Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperhalter) verputzen, inkl. reinigen und vorn\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ansatzfrei anarbeiten\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 0,01 - 0,10 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fehlstellen verputzen, 0,01 bis 0,1 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]111 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vorn\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ansatzfrei anarbeiten.\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 0,1 - 0,2 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fehlstellen verputzen, 0,1 bis 0,2 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11110[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fehlstellen des Innenwandputzes verputzen, inkl. reinigen und vorn\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ansatzfrei anarbeiten.\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 0,2 - 0,3 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fehlstellen verputzen, 0,2 bis 0,3 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11111[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]11.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Innenputz f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden (z.B. zugemauerte Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen)\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Nische: ca. 1,25 / 0,90 m\par Putzgrund: Porenbeton\par Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 1,00 bis 1,50 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Ort: Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen Haus 6, 8; EG bis 3.OG\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB21}{\bkmkstart Feld21}....................................................{\bkmkend Feld21}{\bkmkend TB21}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenputz Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, bis 1,50 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11112[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]24.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Innenputz f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden oder Decken.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenputz Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, bis 1,00 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11113[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]24.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Innenputz f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden oder Decken.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenputz Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, bis 0,50 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11114[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ausgleichsputz bei Unebenheiten des Putzgrundes \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber +/- 10 mm.\par Die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung des Ausgleichsputzes darf nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung erfolgen.\par Putzgrund: Ziegel / Bestandsputz\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che abgezogen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausgleichsputz, Unebenheiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11115[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]336.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Deckendurchbruch oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung in Schilfgrasdecke nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich verputzen, inkl. Umterkonstruktion (Lattung) und Putztr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerplatte (GK-Platte); inkl.  Angleichen an den vorhandenen Putz.\par Ansichtsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: bis 150 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckendurchbruch verputzen, bis 150 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11116[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckendurchbruch verputzen, 150-300 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11117[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Deckendurchbruch in Schilfgrasdecke nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich verputzen, inkl. Umterkonstruktion (Lattung) und Putztr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerplatte (GK-Platte); inkl.  Angleichen an den vorhandenen Putz.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Ansichtsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: 300 bis 1000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckendurchbruch verputzen, 300-1000 cm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]112[end]
[BEZTX]Innenputz Feuchträume (Haus 4-8; EG bis DG, Bäder)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]112 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]526.170[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Unterputz aus Kalkzement, einlagig, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Kleben von Fliesen (Fliesenformat 30/60) an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen inkl. Anbringen der verzinkten Abziehleisten alle 80 cm.\par Putzgrund: \par Ziegelmauerwerk, nach bauseitigem Entfernen von Fliesen inkl. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett; teilweises Anarbeiten an intakte Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: GP (Normalputzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe: Q2, abgezogen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Putzdicke: 15 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Einbauort: Haus 4-8, EG bis DG, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der (3-seitig, ohne Seite Installationswand)\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Unterputz, Kalkzement, Fliesen, Wand, innen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 (Haus 4-8, EG bis 3.OG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]112 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]400.000[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mehrpreis je 5 mm Mehrst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r obigen Innenputz.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Putz, innen, Mehrst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]112 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]526.170[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kalkzementputz in Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t Q3 ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren, als Mehrpreis zur Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t Q2 f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 formatige Fliesen (60/30 cm), bzw. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r matte / nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Anstriche.\par\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zement-/Kalkputz, Q3, Mehrpreis \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 (Haus 4-8, EG bis 3.OG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]112 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]193.450[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberputz aus Kalkzementputz, auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen (nicht verflieste Bereiche) im Innenbereich. es wird nach Fliesenverlegung geputzt.\par Putzgrund: Unterputz, siehe oben\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: GP (Normalputzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel)\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: CS II/III\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: gefilzt\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t: Q2\par Putzdicke: 2 - 3 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Oberputz, Kalkzement, gefilzt, Wand, innen, nicht verflieste Bereiche \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 (H. 4-8, EG bis DG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]112 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]148.350[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberputz aus Kalkzementputz,wie obige Position, jedoch auf Decken in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen im Innenbereich. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Oberputz wie obige Position, jedoch Decke innen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 (Haus 4-8, EG bis DG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]113[end]
[BEZTX]Innenputz Räume (Haus 4-8; EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]113 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1240.830[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete ausbessern. Inkl. vorherigem Entfernen von nicht tragf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higem Putz\par Abgerechnet wir die Gesamtfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che der jeweiligen Decke.\par Bauteil: Decken.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Putz ausbessern, Decken, Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che 20% (H. 4-8; EG bis 2.OG, unter Tapeten)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]289.140[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsputz als Oberputz, in feuchtebelasteten Bereichen, innen.\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde (dort, wo Fliesen verlegt werden)\par Putzgrund: Ziegel\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550)\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: abgezogen\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t : Q 3\par Druckfestigkeit : > = 3 N/mm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Putzdicke: 2-3 mm\par\par Einbauort: Haus 4-8, EG bis DG; WCs, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (dort, wo Fliesen)\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsputz, 1-lagig, feucht, abgezogen Q3, Wand, innen  (H. 4-8, EG bis DG; WC, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1060.070[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsputz, als Oberputz, im Innenbereich.\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde (dort, wo keine Fliesen verlegt werden)\par Putzgrund: Ziegel\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550)\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: gefilzt\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t: Q 3\par Druckfestigkeit: > = 2 N/mm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Putzdicke: 2-3 mm\par\par Einbauort: H. 4-8, EG bis DG; WCs, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (dort, wo keine Fliesen)\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsputz, 1-lagig, gefilzt Q3, Wand, innen (H. 4-8, EG bis 3.OG; WC, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]458.130[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberputz aus Kalkzementputz,wie obige Position, jedoch auf Decken  im Innenbereich. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Oberputz wie obige Position, jedoch Decke innen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 (Haus 4-8, EG bis 3.OG, WC, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]545.100[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Neue Fenster und Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke innenseitig einputzen, einschl. Verputzen der Leibungen, soweit erforderlich; inkl. Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an die bestehenden Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen; inkl. umlaufende Einputzdichtleisten zum luftdichten Anschluss an die Fenster.\par Leibungstiefe: 250 mm\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: GP (Normalputzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel)\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: CS II/III (P II)\par\par Einbauort: Haus 4-8; EG bis 3.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster inkl. Leibungen, Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke einputzen, innen, Q2\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]240.100[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster einputzen, innen, wie obige Position, jedoch Q3\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Einbauort: Haus 4-8; EG bis 3.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster einputzen, innen, Q3, gefilzt; (H. 4-8; EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ., WCs, Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]98.550[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsputz (Rohdichte 1000 kg / m3 laut Bauphysik), einlagig, im Innenbereich zur Aufnahme einer Beschichtung oder einer Tapete.\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Putzgrund: Porenbeton\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550)\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: gegl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttet\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t: Q 2 (Standard)\par Druckfestigkeit: > = 2 N/mm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Putzdicke: 12 - 15 mm\par\par Einbauort:\par Haus 4-8, DG, Brandw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde neu (dort, wo Tapeten)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsputz, 1-lagig, gegl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttet Q2, Wand, innen (H. 4-8; DG, Brandwand unter Tapeten) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]124.800[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kalkzementputz als Grundputz (Rohdichte 1600 kg / m3 laut Bauphysik), einlagig, in Treppenhaus, \par einschl. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand bei Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ststellung, soweit sie \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Normalleistung hinausgehen (Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sth\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he, Erschwernisse).\par\par Putzgrund: Kalksandstein\par\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: GP (Normalputzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel)\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: CS II (P II)\par Putzdicke: 10 -15 mm\par\par Einbauort: \par Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user in H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern 4-8: DG (Treppenhausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde neu, beidseitig) \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Kalkzementputz, 1-lagig,  Haus 4-8 Treppenhausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]113 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]840.320[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsputz als Oberputz, einlagig, in Treppenhaus, innen, \par einschl. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand bei Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ststellung, soweit sie \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Normalleistung hinausgehen (Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sth\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he, Erschwernisse).\par\par Putzgrund: Ziegel/Beton\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe: P IV (nach DIN V 18550)\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: gegl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttet\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t: Q 2\par Druckfestigkeit: > = 2 N/mm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Putzdicke: 12 - 15 mm\par\par Einbauort: \par Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user in H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern 4-8; \par EG bis 3.OG auf den vorhandenen Putz; einseitig\par DG (Treppenhausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde neu) auf den Unterputz der vorigen Position, beidseitig.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsputz, 1-lagig, Haus 4-8 Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user EG bis DG\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]12[end]
[BEZTX]Gipserarbeiten Fassade[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]121[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten Aussenputz[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]121 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]119.040[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelputz abschlagen, Mauerwerksfugen s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ubern, lockere M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelteile auskratzen, Bauschutt entsorgen. Das Abdampfen ist in separater Position erfasst.\par\par Ausbauort: Sockel Hofseite\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelputz abschlagen (Haus 6-8, Hofseite)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]36.580[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz, an Leibungen abschlagen, einschl. Entfernen von Kantenschutzprofilen, Bauschutt entsorgen. Die Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen sind vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig zu reinigen.\par\par Putzgrund: Ziegelmauerwerk\par Leibungstiefe: ca. 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Putz abschlagen, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Sockel Leibungen (Haus 6-8, Hofseite)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.490[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtung unter W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit flexibler zementgebundener Dichtschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme einschl. Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausgleich und Randschalung.\par Die systemspezifischen Schichtdicken nach Herstellerangaben sowie die Anwendungsbedingungen sind zu beachten.\par\par Bauteil: Sockel Hofseite Haus 6,8\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abdichtung unter Wand, Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mme (Haus 6-8, Hofseite)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1496.880[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Loses, bzw. hervorstehendes Korn am Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz (Spritzputz) absto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Bauschutt entsorgen.\par Die Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen sind vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig zu reinigen in separater Position.\par\par Ort: \par Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen Fassaden, Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decke Durchfahrt\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Korn absto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; Fassadenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen) \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Korn absto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en wie obige Position, jedoch in den Leibungen Haus 4-8.\par Leibungstiefen: 15 bis 25 cm.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Korn absto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8; Leibungen)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]166.330[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Holzwerkstoff-Bauplatten (Heraklith) auf Balkonunterseiten EG bis 3.OG, hofseitig, inkl. Holzunterkonstruktion (Lattung 24 / 48 mm)und inkl. Putz entfernen; Bauschutt entsorgen.\par Plattendicke: 25 mm;  zuz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Putz: 15 mm\par\par Ausbauort: 3.OG Fassade stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Holzwerkstoff-Bauplatten entfernen ( H. 4-8, Balkonuntersichten hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1820.220[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fassadenreinigung durch temperiertes Dampfstrahlen, einschl. Entsorgung des Abrieb- und Strahlmaterials, sowie des Schmutzwassers. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 .\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  Der Zusatz von sauren, alkalischen und netzmittelhaltigen Stoffen ist untersagt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Inkl. Deponiegeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par Ort: \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Fassadenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen Durchfahrt, Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che Durchfahrt, Deckenuntersichten Balkone hofseitig (alle Putz-, Naturstein- und Kunststeinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fassadenreinigung, Dampfstrahlen (Haus 4-8; Fassaden inkl. Sockel) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1256.010[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fassadenreinigung wie obige Position, jedoch Leibungen Haus 4-8.\par Leibungstiefen: 15 bis 25 cm.\par\par Ort: \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von allen Putz- und Naturstein- und Kunststeinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fassadenreinigung, Dampfstrahlen (Haus 4-8; Leibungen)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]121 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fassadenreinigung wie obige Position, jedoch Aussentreppen (Betonstufen mit Terrazzovorsatz) Haus 4-8.\par\par Je Treppe:\par 10-14 Steigungen, L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge in Aufsicht bis ca. 3,50 m; B = ca. 1,20m;\par inkl. untere Podeste 3,50 / 1,20 m.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reinigung Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen, Dampfstrahlen (Haus 4-8, Kellertreppen hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12110[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Probefl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Strahlen von Mauerwerksfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, inkl. Absprache mit der Bauleitung bez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke des Abstrahlens.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Probefl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che Mauerwerk, Strahlen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12111[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1496.880[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tiefengrund, l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 semittelhaltig, auf tragf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higen Altputz mit sandender Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, fest haftenden Anstrich, Holzspanplatten etc. als Grundierung aufbringen, inkl. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ften und vor Weiterarbeit 12 Stunden trocknen lassen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Ort: \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen Fassaden, Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decke Durchfahrt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Untergrund verfestigen, Tiefengrund (Haus 4-8; Fassadenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12112[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Untergrund verfestigen wie obige Position, jedoch in den Leibungen Haus 4-8.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Leibungstiefen: 15 bis 25 cm.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Untergrund verfestigen, Tiefengrund (Haus 4-8; Leibungen) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12113[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]432.470[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster und andere Bauteile au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en zum Schutz mit Folie abkleben.\par Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Putz- und Stuckarbeiten.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Einbauort: Haus 4-8; EG bis 3.OG\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster, Bauteile au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, Folie\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]122[end]
[BEZTX]Risse-, Putzsanierung Außen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]122 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]252.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri963\lin0\rin963\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Rissesanierung der Einzelrisse im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz:\par Putz beidseits des Risses auf ca. 20 cm Breite bis zum Putzgrund entfernen, Schutt entsorgen.\par Grundputz mit Gewebearmierung aufbringen als Untergrund f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Oberputz (Oberputz in separater Position).\par\par Die Risse befinden sich mehrheitlich links und rechts der Fenster neben den Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden, Rissl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen jeweils ca. halbe Fensterh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he.\par Im Haus 4 gibt es auf der Hofseite keine Fenstergew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und somit keine Rissbildung.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Einzelrisse sanieren (Haus 4-8; EG-3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]122 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1496.880[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chensanierung auf Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand durch vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chige Gewebespachtelung mit Armierung, inkl. Haftgrund, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r nachfolgenden Oberputz. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Inklusive zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlicher Diagonalarmierung an den Ecken.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberputz in gesonderter Position.\par Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: Mauerwerk mit Putz\par Armierung: Glasfaser\par Traufh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 14,00m\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Ort: \par Haus 4-8: Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen Fassaden, Putzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decke Durchfahrt\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Putzsanierung, Spachtelung und Armierung (Haus 4-8; Fassadenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]122 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Putzsanierung wie obige Position, jedoch in den Leibungen Haus 4-8.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Leibungstiefen: 15 bis 25 cm.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Putzsanierung, Spachtelung und Armierung  (Haus 4-8; Leibungen) \par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]123[end]
[BEZTX]Außenputzarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vor Beginn der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sind vom AN Muster f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sockel und Fassadenputz inkl. Anstrich in Absprache mit der Bauleitung zu fertigen.\par (je 6 Muster, Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e jeweils ca. 0,80 / 0,80 cm)\par Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung bez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Muster:\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]123 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]119.040[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zementputz, zweilagig, im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ensockelbereich.\par Putzgrund: Ziegel\par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: GP (Normalputzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel)\par Putzgrundvorbereitung: Spritzbewurf CS IV (P III)\par Unterputz: M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe CS IV (P III)\par Oberputz: M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelgruppe CS IV (P III)\par Kapillare Wasseraufnahme: W 2\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: abgerieben\par Putzdicke: 20 mm\par\par Sockelh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 70-75 cm\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Farbe: mittel bis dunkel get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt, durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbt\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zementputz, 2-lagig, Sockel, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 6-8, Hofseite)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]36.580[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zementputz wie obige Position, jedoch in den Leibungen der Kellert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren- und Fenster (Haus 6-8, Hofseite)\par\par Putzgrund: Ziegelmauerwerk\par Leibungstiefe: ca. 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zementputz, 2-lagig, Sockel, Leibung au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 6-8, Hofseite)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1575.910[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Silikatputz als Oberputz, durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbt, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich.\par Putzgrund: Unterputz \par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelart: Silikatputz\par Struktur: Kratzputz\par K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung: 2 mm\par Farbe: hell oder mittel get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt nach Wahl des AG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Oberputz, Silikat, Kratzputz, Wand, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Silikatputz als Oberputz, wie obige Position, jedoch an Leibungen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Iinkl. Anputzen an die neuen bauseitigen Fenster. inkl. Schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von evtl. vorhandenen Ausplatzungen in der Leibung, die z.B durch den Fensteraustausch entstanden sind.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Leibungstiefe: bis 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Oberputz, Silikat, Leibung, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]98.780[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Putzabschlussprofil aus Edelstahl zur Abgrenzung einzelner Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rper voneinander im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, inkl. Tropfkante.\par\par Einbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG, Abschluss Balkonuntersichten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Abschlussprofil, Edelstahl, Putz, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.480[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Eckschutzprofilprofil verzinktl an den Sockelkanten im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich inkl. Tropfkante.\par\par Einbauort: Haus 4-8, Sockel hofseitig\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Eckschutzprofil, Edelstahl, Putz au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]307.200[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Eckschutzschutzwinkel aus Kunststoff mit beidseitigem Armierungsgewebe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r lot- und fluchtgerechte Kantenausbildung. \par Maschenweite: 4 x 4 mm\par Schenkell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: 10 x 15 cm\par\par Einbauort: Haus 4-8, Hoffassade\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gewebewinkel als Eckschutz\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]123 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]228.480[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Z-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiges \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergangsprofil aus Edelstahl am Balkon innenseitig am \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang vom Putz der Br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung zur Sockelfliese. \par L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: ca. 250 cm\par Ausladung: ca. 30 mm\par\par Einbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG Hoffassade Balkone\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergangsprofil\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]13[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]131[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 , z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r momentan nicht sichtbare Gipserarbeiten innen und au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, bzw. durch Abbruch zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich erforderliche Gipserarbeiten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Gipserarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]131 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Meister, Putzarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]131 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]131 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]131 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Helfer, Putzarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]2[end]
[BEZTX]Malerarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]21[end]
[BEZTX]Malerarbeiten innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]211[end]
[BEZTX]Abdeckarbeiten (Haus 4-8; EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Den anderen Gewerken sind die Abdeckungen bis zur Beendigung der Arbeiten kostenfrei zur Mitbenutzung zu  \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen\par\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung Abdeckarbeiten:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]211 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1462.400[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdecken von Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (zu erhaltender Parkettbelag im EG bis 3.OG in den Zimmern und Fluren) mit reissfester Folie vor Beginn der Arbeiten \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappend auslegen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 verkleben\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  und nach Beendigung zur Wiederverwendung entfernen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Den andereren Gewerken ist die Abdeckung in dieser Zeit kostenfrei zur Benutzung zu  \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reissfeste Folie (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]211 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]944.700[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdecken von Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (Fliesenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge EG bis 3.OG und alle Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge im DG) mit Malerkrepppapier, rutschfest, vor Beginn der Arbeiten auslegen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 und verkleben\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 und nach Beendigung entfernen und entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen abdecken, Malerkrepppapier (Haus 4-8; EG bis DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]211 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]249.600[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abkleben von Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder mit Kunststofffolie, vor Beginn der Arbeiten, nach Beendigung entfernen und entsorgen.\par Material: PE-Folie\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder abdecken, PE-Folie (Haus 4-8; Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user EG bis DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]211 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]315.550[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schutzma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Treppen, innen, durch Abkleben mit Kunststofffolie; nach Beendigung entfernen und entsorgen.\par Rutschsichere Abdeckung, so dass Treppe (einzige Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung im Haus) begangen werden kann.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Schutzfolie Treppen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]212[end]
[BEZTX]Tapete entfernen in freien Wohnungen (Haus 4-8; EG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]212 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4659.280[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete aus Raufaser mit Untertapete aufrauen, mit Tapetenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig entfernen; Schutt entsorgen.\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]622.420[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete laut obiger Position entfernen und entsorgen, jedoch\par Bauteil: Laibungen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par Tiefe Laibungen Haus 4-8, EG bis 2.OG: 15 bis 18cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Laibungen (Haus 4-8; EG bis 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]75.390[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete laut obiger Position entfernen und entsorgen, jedoch\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Bauteil: Laibungen\par\par Tiefe Laibungen Haus 4-8, 3.OG Hofseite: ca. 4 cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Laibungen (Haus 4-8; 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]143.320[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete, mehrlagig, z. T.unbeschichtet, mit Tapetenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig entfernen; Schutt entsorgen.\par\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, mehrlagig, entfernen (Haus 6, EG re, li; Haus 8, 1.OG re)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.760[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete laut obiger Position entfernen und entsorgen, jedoch\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Bauteil: Leibungen 15 bis 18cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, mehrlagig, entfernen, Laibungen (Haus 6, EG re, li)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1035.100[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete entfernen laut obiger Position, jedoch an Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (horizontal)\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Decke (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]212 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]39.120[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Styroporfliesen Decke (Haus 6, EG re) einschl. anhaftender Kleberr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig entfernen; Schutt entsorgen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Styroporfliesen Decke entfernen (Haus 6, EG re)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]213[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten MW-Wände und Decken (Haus 4-8; EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]213 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6291.470[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Grundbeschichtung auf geputzten \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 und Decken\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  aus wasserverd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbarem Tiefgrund einmal auftragen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundbeschichtung Tiefgrund, (Haus 4-8; EG bis DG; geputzte W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decken)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]213 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]593.080[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 wie obige Position, jedoch Leibungen.\par Querschnitt: bis 25 cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundbeschichtung Tiefgrund, (Haus 4-8; EG bis DG; geputzte Leibungen)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]213 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]788.450[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Grundbeschichtung auf geputzten \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 und Decken\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  in den Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern aus wasserverd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbarem Tiefgrund einmal auftragen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundbeschichtung Tiefgrund, (Haus 4-8; Treppenhaus)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]213 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.700[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 wie obige Position, jedoch Leibungen.\par Querschnitt: bis 25 cm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundbeschichtung Tiefgrund, (Haus 4-8; EG bis DG; geputzte Leibungen Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]214[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten GK-Wände und -Decken  (Haus 4-8; DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]214 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2177.020[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Grundierung, verfestigend, auf Gipskartonplatten, Spachtelputz etc.\par\par Einbauort: \par Haus 4-8, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Decken DG\par Haus 4-8, EG -2.OG: Decken Flure, WCs, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der\par Haus 4-8, 3.OG: alle Decken\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundierung, verfestigend, Gipskarton-Platten, innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]214 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]79.800[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Grundierung, verfestigend, im Innenbereich wie obige Position, jedoch auf Leibungen D= 28 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Einbauort: \par Haus 4-8, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundierung, verfestigend, Leibung, innen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]215[end]
[BEZTX]Tapezierarbeiten (Haus 4-8, EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]215 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4217.640[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  tapeziert, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Untergrund: MW, GK\par Wandh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 3,10 m\par K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung: Mittelkorn\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: mind. Klasse 3\par\par Einbauort: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Haus 4-8; EG bis 3.OG: Flure, Zimmer\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Mittelkorn (Haus 4-8; W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]921.120[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  tapeziert, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Untergrund: MW, GK\par Wandh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 2,50 m\par K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung: Mittelkorn\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: mind. Klasse 3\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par Einbauort: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Haus 4-8; DG: Flure, Zimmer\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Mittelkorn (Haus 4-8; W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1891.490[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Raufasertapete, ansatzfrei, an Decke (horizontal), kleisterbeschichtet verlegen.\par Untergrund: '{\bkmkstart TB7}{\bkmkstart Feld7}....................................................{\bkmkend Feld7}{\bkmkend TB7}'\par Raumh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he : bis 3,5 m\par Struktur: wie W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par Nassabriebklasse: 3\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Haus 4-8, Decken DG: Flure, Zimmer\par Haus 4-8, EG -3.OG: Decken Flure, Zimmer\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Mittelkorn (Haus 4-8; Decken EG bis DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]46.870[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Raufasertapete laut obiger Position, verlegen, jedoch an Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Mittelkorn (Haus 4-8; Deckenschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]440.840[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  tapeziert, an Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen; Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung wie Position Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che.\par Kornart: Mittelkorn\par Breite: bis 20 cm\par Bauteil: Leibungen, Haus 4-8, EG bis 2.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, Leibung, bis 20 cm (Haus 4-8; EG bis 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]49.140[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete laut obiger Position, jedoch\par Breite: bis 10 cm\par Bauteil: Leibungen, Haus 4-8, 3.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, Leibung, bis 10 cm (Haus 4-8; 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]215 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]113.400[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete laut obiger Position, jedoch\par Breite: bis 30 cm\par Bauteil: Leibungen (28 cm), Haus 4-8, DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, Leibung, bis 30 cm (Haus 4-8; DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]216[end]
[BEZTX]Anstricharbeiten Wände und Decken innen (Haus 4-8, EG bis DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]216 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]788.450[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung im Treppenhaus, Innenbereich mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund: Beton, Putz\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen : Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: Klasse 2\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Treppenhaus W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Dispersion\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.700[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtung wie obige Position, jedoch \par Bauteil: Leibungen\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Treppenhaus Leibungen bis 30 cm, Dispersion\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]41.370[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtung wie obige Position, jedoch \par Bauteil: Decken\par Deckenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 3,20 bis 3,70\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Treppenhaus Decken, Dispersion\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]262.820[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mehrpreis gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber obiger Position f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r: \par Erstbeschichtung auf Putz/Plattenmaterial/Tapeten mit Dispersionslack, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund: Putz/Plattenmaterial/Tapeten\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen: Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: Klasse 2\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bauteil: Treppenhausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungshoch\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mehrpreis Beschichtung, Dispersion, Wandlack\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]172.800[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Treppenuntersicht mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus einer Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund : Beton, entgratet\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen: Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: Klasse 3\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Dispersion Klasse 3, Treppenuntersicht\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]978.010[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Raufasertapete / Oberputz gefilzt  mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund: Raufasertapete; Oberputz gefilzt\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen : Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit : Klasse 3\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Wandh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 2,50 m\par\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung Rauhfasertapete / Oberputz gefilzt, Dispersion  (Haus 4-8; W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5464.530[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung laut obiger Position, jedoch\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Wandh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 3,10 m\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par Bauteil: W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde EG bis 3.OG\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung Rauhfasertapete / Oberputz gefilzt, Dispersion (H. 4-8; W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2947.230[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung laut obiger Position, jedoch an Decken\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Raumh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: bis 3,10 m\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par Bauteil: Decken EG bis DG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung Raufasertapete / Oberputz gefilzt, Dispersion (Haus 4-8; Decken EG bis DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]216 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]46.870[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung laut obiger Position, jedoch an Deckenschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen.\par\par Bauteil: Deckenschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen DG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung Raufasertapete, Dispersion (Haus 4-8; Deckenschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21610[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]511.720[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund: Raufasertapete\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen: Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: Klasse 3\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bauteil: Leibung; Haus 4-8, EG bis 2.OG\par Breite: bis 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Rauhfasertapete, Dispersion, Leibung, bis 20 cm (H. 4-8; EG bis 2.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21611[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]77.490[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Kunststoff-Dispersion, laut obiger Position, jedoch:\par Bauteil: Leibung; Haus 4-8; 3.OG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Breite: bis 10 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Rauhfasertapete, Dispersion, Leibung, bis 10 cm (H. 4-8; 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21612[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]113.400[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Kunststoff-Dispersion, laut obiger Position, jedoch:\par Bauteil: Leibung; Haus 4-8; DG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Breite: 28 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Rauhfasertapete, Dispersion, Leibung, bis 30 cm (H. 4-8; DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]217[end]
[BEZTX]Leibungen in bewohnten Wohnungen (Haus 4-8; EG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 In den derzeit vermieteten Wohnungen werden zum Einbau der neuen Fenster die Tapeten, bzw. die Rauhfaser nur in den Leibungen entfernt und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ter wieder neu tapeziert und gestrichen. \par Auf besonders sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltiges Vorgehen ist hier zu achten.\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung zum Titel:\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]217 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]86.420[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tapete aus Raufaser mit Untertapete aufrauen, mit Tapetenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig entfernen; Schutt entsorgen.\par\par Bauteil: Laibungen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tiefe Laibungen:\par Haus 4-8, EG bis 2.OG: 15 bis 18cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tapete, Raufaser, beschichtet, entfernen, Laibungen (Haus 4-8; EG bis 2.OG - bewohnt)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]217 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]86.420[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus Raufasertapete, auf Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  tapeziert, an Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen; Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung wie Position Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che.\par Kornart: Mittelkorn\par Breite: bis 20 cm\par Bauteil: Leibungen, Haus 4-8, EG bis 2.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Raufasertapete, Leibung, bis 20 cm (Haus 4-8; EG bis 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]217 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]86.420[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Leibungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Kunststoff-Dispersion, bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung.\par Untergrund: Raufasertapete\par Kontrastverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnis/Deckverm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen: Klasse 1, deckend\par Glanz: stumpfmatt\par Nassabriebbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit: Klasse 3\par Farbton: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Bauteil: Leibung; Haus 4-8, EG bis 2.OG\par Breite: bis 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Rauhfasertapete, Dispersion, Leibung, bis 20 cm (H. 4-8; EG bis 2.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]218[end]
[BEZTX]Lackierarbeiten innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Bei den nachfolgenden Positionen handelt es sich um einen wasserverd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbaren, geruchsmilden Alkydharzlack f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r hochwertige blockfeste Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen im Innen- und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich. \par Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig gegen Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendesinfektionsmittel. \par Entspricht EN 71-3 zur Sicherheit von Kinderspielzeug.\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Alkydharzbeschichtung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 wie folgt erneuern:\par - alte Beschichtung aufrauen, bl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tternde Teile entfernen\par - Zwischenbeschichtung\par - Schlussbeschichtung\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: seidenmatt\par\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]218 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1052.700[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Alkydharzbeschichtung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 auf Innent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren aus Holz, einschl. Futter, Bekleidung, bzw. Blendrahmen oder Zarge\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 laut Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen erneuern.\par Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  oder hell get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt\par\par Ort: \par freie Wohnungen: Innent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Wohnungseingangst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren im EG bis 3.OG (Zarge und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt beidseitig)\par bewohnte Wohnungen: Wohnungseingangst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren (Zarge und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblatt einseitig) \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Abgerechnet wird die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlich lackierte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, d.h. Abwicklung der Umfassungszarge und die T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rblattfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che beidseitig, vorhandene Glasausschnitte oder F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llungen werden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bermessen. \par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Holzt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r, innen, Alkydharz-Beschichtung, mit Zarge, erneuern (H. 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1336.460[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Alkydharzbeschichtung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 auf Lamberien (H= 13-17cm) aus Holz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 laut Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen erneuern.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lamberien, Alkydharz-Beschichtung erneuern (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]31.200[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Alkydharzbeschichtung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 auf Innenfenstern aus Holz, einschl. Rahmen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel aus Holz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 laut Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen erneuern.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Ort: Innenfenster B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der im EG bis 3.OG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Innenfenster Bad lackieren (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]11.550[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Alkydharzbeschichtung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 auf Sicherungsk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten in den Fluren aus Holz, einschl. Rahmen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel aus Holz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 laut Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen erneuern.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  oder hell get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sicherungsk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten Flur lackieren (Haus 4-8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]174.720[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung laut Vorbemerkung zum Titel auf Stahl-Treppengel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder im Innenbereich, bestehend aus Ober- und Untergurt, senkrechten St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ben, Rund- bzw. Vierkantrohr, deckend.\par\par Farbe: RAL-Ton nach Wahl des AG\par Glanzgrad: seidenmatt\par\par Ort: Haus 6-8, Treppenhausgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder EG bis DG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl, innen, Kunstharz (Treppe Haus 6, 8 ; EG bis DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]87.360[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kunstharzbeschichtung (laut Vorbemerkung zu den Lackierarbeiten innen) auf Stahlgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern im Innenbereich, einfache Rechteck- oder Rundrohrkonstruktion mit Ober- und Untergurt, wie folgt erneuern:\par - teilweise entrosten\par - lose und alte Beschichtung entfernen\par - Grundbeschichtung mit Rostschutzfarbe\par - Zwischenbeschichtung\par - Schlussbeschichtung\par\par Farbe: RAL-Ton nach Wahl des AG\par\par Ort: Haus 4, Treppenhausgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder EG bis DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stahlgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, innen, Kunstharz-Beschichtung erneuern (Treppen H. 4; EG bis DG) \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]67.200[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Erstbeschichtung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf Handl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe aus Holz im Innenbereich, einschl. Befestigungen, deckend, als Kunstharzbeschichtung, bestehend aus:\par - Grundbeschichtung \par - Zwischenbeschichtung\par - Schlussbeschichtung\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Farbe: farblos\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Handlauf, Holz, innen, Kunstharz  (Treppen Haus 6, 8; EG bis DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]218 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]33.600[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Beschichtung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf Handl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe aus Holz im Innenbereich erneuern, einschl. Befestigungen, deckend, als Kunstharzbeschichtung.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 - lose und alte Beschichtung entfernen\par - Grundbeschichtung \par - Zwischenbeschichtung\par - Schlussbeschichtung\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Farbe: RAL-Ton nach Wahl des Architekten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung erneuern, Handlauf, Holz, innen, Kunstharz (Treppe Haus 4; EG bis DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]219[end]
[BEZTX]Fugenarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]219 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2732.860[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Elasto-plastische Verfugung der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstreichbar), im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par Fugenbreite : 15 mm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fugendichtung innen, Acryl, 15 mm (Haus 4-8, EG bis DG; T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 leisten, Lamberien)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]219 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]400.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Elastische Verfugung der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse mit Dichtstoff auf Silikonbasis, im Innenbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par Fugenbreite : 15 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fugendichtung innen, Silikon, 15 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]22[end]
[BEZTX]Malerarbeiten Fassade außen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]221[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vor Beginn der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sind vom AN Muster f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sockel und Fassadenputz inkl. Anstrich in Absprache mit der Bauleitung zu fertigen.\par (6 Muster, Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e jeweils ca. 0,80/0,80 cm)\par Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung bez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Muster:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]221 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1496.880[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vorbehandlung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Silikatbeschichtung durch Fluatieren und Nachwaschen mit Wasser.\par Bauteil: Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Vorbehandlung, Silikatbeschichtung, Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]221 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vorbehandlung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Silikatbeschichtung durch Fluatieren und Nachwaschen mit Wasser.\par Bauteil: Leibung\par Breite: bis 25 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Vorbehandlung, Silikatbeschichtung, Leibung\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]222[end]
[BEZTX]Beschichtung[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]222 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1647.280[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung des Silikatoberputz, passend zum System, an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich mit Silikatfarben bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par Untergrund: Silikatputz als Kratzputz\par K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung: 2 mm\par Farbe: hell oder mittel get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt nach Wahl des AG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Glanz/Reflektionswert: stumpfmatt\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz, glatt, Silikat\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]222 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]554.930[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Erstbeschichtung auf Leibung im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich mit Silikatfarben, Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung wie Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbeschichtung.\par Bauteil: Leibung\par Breite: bis 20 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Beschichtung, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enputz, Leibung, Silikat\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]222 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]298.570[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtung auf Fassadenprofilen wie Rahmen, Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke, Pilaster oder Gurtgesimsprofile, im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, mit Silikatfarben bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.\par\par Abwicklung: bis 30 cm\par Untergrund: glatte, mineralische Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (Kunststein beschichtet)\par Glanz/Reflektionswert: stumpfmatt\par\par Farbton: deckend, mittel get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung, Fassadenprofile, Silikat (Haus 6-8)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]222 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]46.880[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschichtung auf Sockel im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, mit Silikatfarben bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung.\par\par Untergrund: glatte, mineralische Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (Kunststein beschichtet)\par Glanz/Reflektionswert: stumpfmatt\par\par Farbton: deckend, mittel get\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nt\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Beschichtung Sockel stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig (Haus 6-8)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]223[end]
[BEZTX]Fugenarbeiten außen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]223 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Elasto-plastische Verfugung der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung mit Schaumstoffprofil, im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par Fugenbreite : 20 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fugendichtung au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Polyurethan, 20 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]223 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Elasto-plastische Verfugung der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse mit Dichtstoff aus Polyurethan und Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung mit Schaumstoffprofil,  im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tten.\par Fugenbreite : 30 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fugendichtung au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Polyurethan, 30 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]23[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]231[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r durch Abbruch verursachte, zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Malerarbeiten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Malerarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]231 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Meister, Malerarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]231 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Vorarbeiter, Malerarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]231 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]231 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Helfer, Malerarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]3[end]
[BEZTX]Trockenbauarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]31[end]
[BEZTX]Trockenbauarbeiten innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]311[end]
[BEZTX]Aussenwände innenseitig (H. 4-8, DG) [end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]311 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]229.090[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung aus D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatten zwischen Holzwandkonstruktion (bauseits) in Einstellmontage.\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit 1 cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, dicht sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en sowie passgenau und fugenfrei einbauen.\par Einbaukonstruktion: Holzrahmenbauwand bauseits\par Gef. Baustoffklasse: A1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Brandverhalten DIN EN 13501: A1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Material: Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff\par WLG: 040\par Anzahl der Lagen: 1-lagig\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 60 mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Bezeichnung: MW-WH-040-A1-60\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4-8, DG; Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Gauben \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Holzwandkonstruktion, 60 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]311 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]229.090[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipskartonplattenbekleidung, einlagig, auf bauseitige Unterkonstruktion (Aussenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde: Holzlattung bauseits, siehe Detail).\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par\par Art der Unterkonstruktion: Holzlattung bauseits\par\par Beplankung : 1 x 12,5 mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp laut EN 520: A; laut DIN 18180: GKB\par Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: Haus 4-8, DG; Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Gauben \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Wandbekleidung, 12,5 mm, ohne Unterkonstruktion\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]311 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.050[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Holzweichfaser-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatten im Kniestockbereich, Lattung zwischen den D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatten bauseits (Zimmerer)\par Material: Holzweichfaserplatte\par WLG: 040\par Gef. Baustoffklasse: B 2\par Lattung: 40 / 60 mm\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 60 mm\par\par Einbauort: Kniestockbereiche stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Holzweichfaser-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatten, auf Zwischenlattung, 60 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]312[end]
[BEZTX]Innenwände[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]312 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]54.660[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:\par - einfachem St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile\par - beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile.\par  Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par - plattenf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiger D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut\par Profile: CW 50\par Beplankung je Seite: 2 x 12,5 mm GK\par Plattentyp EN 520: A\par Brandschutzklasse EN 13501: A2-s1,d0\par\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: Mineralwolle, MW\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 40 mm\par Anwendung: WZ\par Mindestrohdichte: 30 kg/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b3\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Brandverhalten EN 13501, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: A1\par Schmelzpunkt D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: mind. 1000\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b0\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 C\par L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenbezogener Str\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mungswiderstand: mind. 5 kPa . s/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: Rw, R 52 dB\par Gef. Feuerwiderstandsklasse : F30A (gem. DIN 4102-4)\par Mindestanschlussbreite : 50 mm\par Wanddicke: 100 mm\par Max. H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  MB 8 : 4,00 m\par\par Einbauort: \par Haus 4-8: Querwand DG innen, zwischen Schlafr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen;\par Bad, Wandvorlage neben Waschmaschine\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Montagewand F30 (Haus 4-8, DG, Zimmerwand quer)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]80.140[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplatten-Montagewand, wie obige Position jedoch feuchtraumgeeignet.\par\par Einbauort: Haus 4-8: Bad\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Montagewand F30, feuchtraumgeeignet (Haus 4-8, DG, Bad)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung in Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand mit T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpfosten aus CW- bzw. UA-St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderprofilen, inkl. aller erforderlichen Verst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rkungsprofile sowie Sturzprofil und Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 winkel.\par Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 750/2000 bis 1000/2125 mm\par Fertigwanddicke: 75 bis 150 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung, Montagewand, bis Maulweite 150 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]712.330[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Brandschutzbekleidung, zweilagig, aus Hartgipsplatten, auf Holzwandkonstruktion (einseitig mit OSB beplankt, in separater Position), ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Unterkonstruktion. \par Einbaubereich 1 (Wohnungen) nach DIN 4103; impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r reduzierte Wasseraufnahme, geeignet f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usliche B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, \par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par\par Art der Holzwand: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwand mit einseitiger OSB-Beplankung (Gewerk Zimmermann)\par\par Beplankung: 2 x 12,5 mm \par Plattentyp : GKFI (nach DIN 18180); DFH2IR (nach DIN EN 520)\par Brandschutzklasse EN 13501: A1\par Brandschutz: F90\par\par Kantenausbildung HRAK\par\par Einbauort: Wohnungstrennw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Haus 4-8, DG; L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngsw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde DG (teilweise als Badwand)\par\par Fa. Knauf, Diamant oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB62}{\bkmkstart Feld62}....................................................{\bkmkend Feld62}{\bkmkend TB62}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutzbekleidung, zweilagig, Hartgipsplatten (Wohnungstrennw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde Haus 4-8, DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]228.190[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zulage zu obiger Position f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Spachtelung in Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q3 im Badbereich statt Q2.\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung: maschinell/manuell\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che abgerieben / gefilzt, entsprechend W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Spachtelung  Q3, Zulage\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]18.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anarbeiten der Bekleidung an T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung.\par Bau\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 750/2000 bis 1000/2125 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anarbeiten an T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]33.250[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipskartonplatten-Vorsatzschale, freistehend, als Installationswand f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume, mit impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Gipskartonplatten, St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwerk aus verzinkten Stahlprofilen und kaschierter Minerald\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffeinlage, ohne Spachtelarbeiten.\par Profile: CW/UW 100/50(40)/06\par Beplankung: 2 x 12,5 mm GKBI\par Plattentyp EN 520: H2\par Brandschutzklasse EN 13501: A2-s1,d0\par\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: Mineralwolle, MW\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 80 mm\par Anwendung: WZ\par Kaschierung: Aluminium-Folie\par Mindestrohdichte: 30 kg/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b3\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Brandverhalten EN 13501, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: A2-s1,d0\par Wanddicke: ca. 200 bis 300 mm\par Max. H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 4,25 m\par\par Einbauort: Haus 4-8, DG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Installationswand, ohne Spachtelarbeiten (H. 4-8, DG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]312 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]33.250[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung der Vorsatzschale aus Gipsplatten, mit Verspachtelung einschl. starrem Anschluss an angrenzende Bauteile; ggf. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Systemvorgaben.\par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe: Q3\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung: maschinell/manuell\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Verspachtelung Vorsatzschale, Q3 (H. 4-8, DG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]313[end]
[BEZTX]Decken / Dachschrägen (H. 4-8, DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]313 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]46.460[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri935\lin0\rin935\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplattenbekleidung ohne besondere Anforderungen an Schall- und Brandschutz; auf Sparrenunterseiten sowie die Abseiten des Dachgeschosses, inklusive elastischer Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an angrenzende Bauteile.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Eigenschaften: einfache, schnelle Einmannmontage; biegbar; faltbar mit V-Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sung; geringes Quelle und Schwinden bei \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung der klimatischen Bedingungen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri935\lin0\rin935 Unterkonstruktion aus Holz in Gewerk Zimmerman.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2; evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par\par Beplankung: 1 x 12,5 mm \par Plattentyp DIN 18180: GKB\par Plattentyp EN 520: A\par Brandschutzklasse EN 13501: A2-s1,d0\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,21 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 DG: Decken und Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Bekleidung, Dachgeschoss, 1x12,5 mm (Haus 4-8: DG, Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user)\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]313 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]483.850[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Schall- und Brandschutz, auf Sparrenunterseiten sowie die Abseiten des Dachgeschosses, inklusive elastischer Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an angrenzende Bauteile.\par Eigenschaften: guter Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gezusammenhalt unter Brandeinwirkung; biegbar; faltbar mit V-Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sung; geringes Quelle und Schwinden bei \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung der klimatischen Bedingungen.\par\par Unterkonstruktion aus Holz (Lattung 30 / 50 mm) in Gewerk Zimmermann.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2; (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par\par Beplankung: 1 x 12,5 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKF; \par Plattentyp EN 520: DF\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F30 laut Baugenehmigung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 DG: Decken und Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen in den Wohnungen (Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user in separater Position)\par\par Knauf Feuerschutzplatte Piano oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB3}{\bkmkstart Feld3}....................................................{\bkmkend Feld3}{\bkmkend TB3}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung, Dachgeschoss, 1x12,5 mm F30 (Haus 4-8: DG, Wohnungen)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]313 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.840[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Schall- und Brandschutz wie obige Position, jedoch impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r reduzierte wasseraufnahme in gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igten Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen (h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usliche B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par Beplankung: 1 x 12,5 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKFI; \par Plattentyp EN 520: DFH2\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F30 laut Baugenehmigung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 DG: Decken in den B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern der Wohnungen \par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung, Dachgeschoss, 1x12,5 mm F30, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der (Haus 4-8: DG, Wohnungen)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]313 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]65.520[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Deckenversatz in Gipsplattenbekelidung mit Unterkonstruktion aus Holz-Profilen, inkl. Kantenschutzschiene.\par Beplankung : 1 x 12,5 mm\par Versatzh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he : ca. 5 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Einbauort: Haus 4-8, DG, Bereiche Fenster und Terrassent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckenversatz, Gipskartonplatten/Gipsfaser-Decke (Haus 4-8: DG, Wohnungen)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]313 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]53.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kabelauslass in abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngter Gipskarton- oder Gipsfaserdecke, einschl. elasto - plastischer Abdichtung des Anschlusses.\par Auslassgr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: bis 30 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Kabelauslass, Unterdecke, 30 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]314[end]
[BEZTX]Decken (H. 4-8; Decke zw. 3.OG und DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Aus Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden des Schall- und Brandschutzes erfolgt eine Ert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chtigung der Holzbalkendecke in allen Wohnungen zwischen 3.OG und DG. \par Dazu wird die unterseitige Schilfgrasputzdecke mit Lattung abgerissen. \par Unter die vorhandenen Holzbalken wird eine 2-lagige Gipsplattenverkleidung mit 8 cm D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung nach Angabe der Bauphysik mit Direktschwingern abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngt.\par In die Positionen Gipsplatten-Bekleidung ist die Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngung mit Tragprofilen (CD 60/27) und Direktschwingabh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngern einzukalkulieren.\par Gefordert wird F90 (von unten)\par\par Im folgenden werden die einzelnen Positionen dieses Aufbaues beschrieben.\par\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung zur Decke zwischen 3.OG und DG:\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]314 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]527.860[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entfernen der vorhandenen Schilfgrasputzdecke unter den Deckenbalken, inklusive Lattung.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Ausbauort: \par Haus 4-8 Decken zwischen 3.OG und DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Schilfgrasputzdecke entfernen (Haus 4-8: 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]527.860[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung als Bahn zwischen den Sparren, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit 1 cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, dicht sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en sowie passgenau und fugenfrei einbauen.\par Material: Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff als Bahn/Matte\par WLG: 035\par Gef. Baustoffklasse: A1\par Brandverhalten DIN EN 13501: A1\par Anzahl der Lagen: 1-lagig\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 80 mm\par Bezeichnung: MW-DI-040-A1-80\par\par Einbauort: \par Haus 4-8 Decken zwischen 3.OG und DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Balken, 1-lagig, 80 mm (Haus 4-8: 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]497.710[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 1. Lage der Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Schall- und Brandschutz, auf Deckenbalkenunterseiten, inklusive elastischer Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an angrenzende Bauteile.\par Eigenschaften: guter Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gezusammenhalt unter Brandeinwirkung; massiver, fester Charakter; hohe Stabilit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t; einfache Verarbeitung; geringes Quelle und Schwinden bei \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung der klimatischen Bedingungen.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q1.\par\par Dicke: 25 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKF; \par Plattentyp EN 520: DF\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F90\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 Decken zwischen 3.OG und DG, H.4 Decke 1.OG re \par\par Knauf Massivbauplatte oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung 1.Lage, 3.OG, 25 mm F90 (Haus 4-8; 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.150[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 1. Lage der Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Schall- und Brandschutz wie obige Position, jedoch impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r reduzierte wasseraufnahme in gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igten Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen (h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usliche B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par Dicke: 25 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKFI; \par Plattentyp EN 520: DFH2\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F90\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 DG: Decken in den B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern der Wohnungen; \par Haus 4 1.OG re: Decke Bad \par\par Knauf Massivbauplatte impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung 1. Lage, 3.OG, 25 mm F90 (Haus 4-8: 3.OG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]497.710[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 2. Lage der Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Brandschutz, auf Deckenbalkenunterseiten, inklusive elastischer Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse an angrenzende Bauteile.\par Eigenschaften: guter Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gezusammenhalt unter Brandeinwirkung; einfache Verarbeitung; faltbar mit V-fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sung; geringes Quellen und Schwinden bei \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung der klimatischen Bedingungen.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2; (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par\par Dicke: 18 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKF; \par Plattentyp EN 520: DF\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F90\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 Decken zwischen 3.OG und DG, H.4 Decke 1.OG re \par\par Knauf Feuerschutzplatte oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung 2. Lage, 3.OG, 18 mm F90 (Haus 4-8: 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.150[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 2. Lage der Gipsplattenbekleidung mit Anforderungen an Brandschutz wie obige Position, jedoch impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r reduzierte wasseraufnahme in gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igten Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen (h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usliche B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par Dicke: 18 mm \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Plattentyp DIN 18180: GKFI; \par Plattentyp EN 520: DFH2\par Brandverhalten DIN EN 13501-1: A2-s1, d0\par Anforderung F90\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\acf1\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 rmeleitf\loch\af1\dbch\af1\hich\f1\'e4\hich\af1\dbch\af1\loch\f1 higkeit: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,23 W / (mK)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: \par Haus 4-8 DG: Decken in den B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern der Wohnungen; \par Haus 4 1.OG re: Decke Bad \par\par Knauf Feuerschutzplatte impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert oder gleichwertige Art\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsplatten-Bekleidung 2.Lage, 3.OG, 18 mm F90 (Haus 4-8: 3.OG, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]314 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.150[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zulage zu obiger Position f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Spachtelung in Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q3 im Badbereich statt Q2.\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung: maschinell/manuell\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gefilzt, entsprechend W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Spachtelung  Q3, Zulage\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]315[end]
[BEZTX]Decken (H. 4-8; EG bis 2.OG Decken in Bädern, WCs Flure; H. 4, 1.OG re in gesamter Wohnung)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]315 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]234.170[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngte Decke wird unter die vorhandene Betonrippendecke mit verputzter Schilfgrasdecke geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngt, befestigt nur in den Randbereichen an den W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden, ansonsten freitragend.\par\par Gipsplatten-Decke, freitragend, bestehend aus:\par\par Decklage aus Gipsplatten; Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben\par Randbefestigung mit Metallprofilen nach Erfordernis\par Grund- und Tragprofile nach Erfordernis\par Achsabstand: 62,5 cm\par\par Decklagen: 1 x 12,5 mm GK\par Inkl. Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse laut Herstellerangaben an die W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\par Deckenbreiten: \par Flure ca. 1,55 m\par WCs: ca. 90 cm\par\par Einbauorte: Haus 4-8, EG bis 2.OG; Flure, WCs\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Unterdecke, freitragend, 12,5 mm (Haus 4-8, EG bis 2.OG; Flure, WCs)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]315 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]89.810[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gipsplatten-Decke, freitragend, wie obige Position, jedoch impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gniert f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r reduzierte Wasseraufnahme in gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igten Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen (h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usliche B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par Deckenbreiten: \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der: ca. 2,00 m (Haus 6, 8); ca. 1,75 m (Haus 4)\par\par Einbauorte: Haus 4-8, EG bis 2.OG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Unterdecke, freitragend, 12,5 mm (Haus 4-8, EG bis 2.OG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]315 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]74.270[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Gipskartondecke wird unter die Holzdeckenbalken (ohne vorhandene) Deckenbekleidung montiert.\par\par Gipskarton-Deckenbekleidung, bestehend aus:\par Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif direkt an den Holzbalken der Decke befestigt\par Decklage aus Gipskarton-Bauplatten.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par Profil: CD 60/27/06\par Decklage: 1 x 12,5 mm GK\par\par Einbauorte: Haus 4, 1.OG rechts, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che und Zimmer\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipskartonplatten-Deckenbekleidung, Metall-Unterkonstruktion, 1x12,5 mm (Haus 4, 1.OG re; Zimmer und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]315 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]152.200[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q3 ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren, als Mehrpreis zur Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t Q2 der obigen Positionen.\par f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r matte / nicht gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Anstriche.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gefilzt, entsprechend W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mehrpreis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung Q3 (Haus 4-8; EG bis 2.OG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, WCs; Haus 4, 1.OG re., K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]316[end]
[BEZTX]Anschlüsse, Profile[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]316 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]17.330[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anschluss der Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 genbekleidung an angrenzende Bauteile, mittels flexiblem Eckenprofil hinter den GK-Platten und Papierfugendeckstreifen auf den GK-Platten., inkl. einspachteln.\par Bekleidung: GK, einfach beplankt\par\par Einbauort: Haus 4-8, DG; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang von Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen im Treppenhaus, an Gauben vorne\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschluss, Bekleidung Dachschr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, einfach beplankt\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]316 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]160.020[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kantenschutz an horizontalen und vertikalen Kanten mit Alu-Eckschutzprofil, inkl. Einspachteln.\par\par Einbauort: Haus 4-8, DG: horizontale und vertikale Kanten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Alu-Eckschutzprofil\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]317[end]
[BEZTX]Verkofferungen vertikale Kabeltrassen [end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]317 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]31.630[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verkofferung (Bekleidung) aus Gipsplatten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Installationsleitungen an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen.\par Fugen und Schraubenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pfe verspachteln, Hohlr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse zu den Wand- und Deckenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berspannen.  \par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenausbildung in Standardverspachtelung, Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben.\par Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 : Abwicklungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che\par Erforderliche D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdichte: ca. 100 kg/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b3\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Brandverhalten DIN EN 13501, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung: A1\par Plattendicke: 12,5 mm\par Plattentyp EN 520: A\par Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0\par\par Einbauort: \par H. 4-8, EG bis 3.OG: neue senkrechte Kabeltrasse Elektro in jeder Wohnung in der K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenecke.\par\par ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hre Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en: \par Haus 4-8, EG bis 3.OG, ca. 20 / 20 cm; \par Haus 6, EG bis 3.OG links, ca. 40 / 10 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Gipsplatten-Verkofferung, 1x12,5 mm, Mineralwolle\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]317 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]75.920[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Eckausbildung von obigen Verkofferungen aus Gipsplatten, rechtwinklig, mit Kantenschutzprofil aus Edelstahl.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Einbauort: \par H. 4-8, EG bis 3.OG: neue senkrechte Kabeltrasse Elektro in jeder Wohnung in der K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenecke.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Eckausbildung Verkofferung, Edelstahl\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]317 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]151.830[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Anschluss der obigen Verkofferung aus Gipsplatten an angrenzende Bauteile, bestehend aus D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Anschluss Verkofferung\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]317 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Durchdringung in obiger Verkofferung aus Gipsplatten.\par\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Durchdringung: bis 100 mm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Durchdringung Verkofferung, bis 100 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]32[end]
[BEZTX]Trockenbauarbeiten außen (Balkone hofseitig EG -DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]321[end]
[BEZTX]Untergrund[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]321 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]93.730[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung Stopfware in den Hohlr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen zwischen den Rippen der Rippendecken der Balkone, dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, passgenau und fugenfrei einbauen.\par Einbauort: Haus 4-8; Rippendecken Balkone hofseitig EG bis 2.OG\par\par Rippenabstand: ca. 24 cm, nach oben gerundet, siehe Detailschnitt.\par Material: Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff\par WLG: 035\par Anzahl der Lagen: 1-lagig\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 180 mm\par Bezeichnung : MW-035-A2-180\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Rippendecke 180 mm (H. 4-8, Balkone EG - 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]321 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]31.610[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung als Bahn zwischen Deckenbalken, dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit 1 cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, passgenau und fugenfrei einbauen.\par Einbauort: Haus 4-8; Balkone hofseitig 3.OG\par\par Balkenabstand: ca. 50 cm\par Material : Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff\par WLG: 035\par Anzahl der Lagen : 1-lagig\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 80 mm\par Bezeichnung: MW-035-A2-80\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB2}{\bkmkstart Feld2}....................................................{\bkmkend Feld2}{\bkmkend TB2}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Balken, 80 mm (H. 4-8, Balkone 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]321 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]122.250[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Deckenlattung als Unterkonstruktion f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngte Decke; abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngt an STB-Rippendecke in Feldmitte, Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. 16 cm, siehe Detailschnitt Balkone.\par Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne\par Holzfeuchte: trocken (< 20 %)\par G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 teklasse  II\par Querschnitt: bis 40/60 mm\par Lattenweite: 50 cm\par\par Einbauort: Haus 4-8, Decken Balkone hofseitig EG bis 2.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckenlattung, bis 40/60 mm (H. 4-8, Balkone EG - 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]321 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]150.400[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Deckenlattung als 2. Lattenebene, befestigt an der Lattung der obigen Position (Balkone EG bis 2.OG), bzw. an den herauskragenden Deckenbalken (Balkone 3.OG) siehe Detailschnitt Balkone.\par Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne\par Holzfeuchte: trocken (< 20 %)\par G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 teklasse  II\par Querschnitt: bis 60740 mm\par Lattenweite: 50 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Einbauort: Haus 4-8, Decken Balkone hofseitig EG bis 3.OG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deckenlattung als 2. Lattebene, bis 40/60 mm (H. 4-8, Balkone EG - 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]321 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]122.250[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung als Bahn zwischen Lattung, dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit 1 cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, passgenau und fugenfrei einbauen.\par Einbauort: Haus 4-8, Decken Balkone hofseitig EG bis 2.OG\par\par Material : Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff\par WLG: 035\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 60 mm\par Bezeichnung : MW-035-A2-60\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Lattung, 60 mm (H. 4-8, Balkone EG - 2.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]321 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]150.400[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mineralwolle-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung als Bahn zwischen Lattung, dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmbahn mit 1 cm \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zuschneiden, passgenau und fugenfrei einbauen.\par Einbauort: Haus 4-8, Decken Balkone hofseitig EG bis 3.OG\par\par Material : Faserd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoff\par WLG: 035\par D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmdicke: 40 mm\par Bezeichnung : MW-035-A2-40\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, zwischen Lattung, 40 mm (H. 4-8, Balkone EG - 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]322[end]
[BEZTX]Unterdecke Balkone[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]322 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]122.250[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue255;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Unterdecke f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, abgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngt, bestehend aus:\par Unterkonstruktion: Lattung, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung in separaten Positionen\par Decklage aus zementgebundener Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Gittergewebe.\par Leichtbeton-Bauplatte D = : 12,5 mm\par\par Fugen gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben geklebt und armiert, d.h. Plattenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e mit Armierungsbandabdeckung, verklebt mit Armierungskleber entsprechend herstellersystem. Abtupfen der Verbindungsmittel mit Armierungskleber. \par\par Vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chige Spachtelung mit Leichtm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel entsprechend System, D = 5-6mm\par 2. Putzschicht 2-3 mm, Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che gefilzt als Untergrund f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Anstrich mit Silikatfarbe (Anstrich in separatem Titel)\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 ....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 '\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte als Unterdecke (H. 4-8, Balkone hofseitig, EG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]322 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]15.680[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Balkonstirnseite:\par Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkaliresistentem Gittergewebe.\par Leichtbeton-Bauplatte D = : 12,5 mm\par\par Fugen gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellerangaben geklebt und armiert, d.h. Plattenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e mit Armierungsbandabdeckung, verklebt mit Armierungskleber entsprechend herstellersystem. Abtupfen der Verbindungsmittel mit Armierungskleber. \par\par Inklusive vorherigem Putzabschlagen laut Detail.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zementgebundene Leichtbeton-Bauplatte an Balkonstirnseite (H. 4-8; Balkone hofseitig, EG bis 2.OG)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]33[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]331[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r durch Abbruch verursachte Trockenbauarbeiten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Trockenbauarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]331 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Meister, Trockenbau\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]331 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Vorarbeiter, Trockenbau\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]331 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Fachwerker, Trockenbau\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]331 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Helfer, Trockenbau\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
