#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[UHRZEIT]12:05[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]MFH Albt[end]
[BEZ]MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
[ERDATUM]19.06.2019[end]
[ERUHRZEIT]11:06[end]
[AUSFBEGINN]11.09.2019[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fdecor\fcharset0\fprq2{\*\panose 04030805030B02020C03}HandelGothic BT;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx1672\tx10205\tx11055\tx11906\tab LEISTUNGSVERZEICHNIS \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 BER\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7   \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2834\tx10205\tx11055\tx11906\tab\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 8 (Fliesen)\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4790\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauvorhaben:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Bauort:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76137 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Albtalstr. 4-8\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherren:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ludwig-Erhard-Allee 19\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76131 Karlsruhe\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Planung und Bauleitung\tab\tab\tab\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ab\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SCHIEL ARCHITEKTEN \par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Moltkestr. 19a - 76133 Karlsruhe - 0721 / 82000930\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab info@schiel-architekten.de\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebot \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 8 (Fliesen)\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebotsabgabe:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab Mittwoch, den 19.Juni 2019  bis 11:00 Uhr\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn Projekt:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 11.September 2019\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn und Termine \par der Lose / Einzelgewerke: \tab\tab\tab siehe Bauzeitenplan\par\par\par Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstanden und best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt die Termine.\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx3855\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ungepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anbieter:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7                                                 \tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\par\tab\tab\tab Datum, Stempel, Unterschrift\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7      \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b , g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Globale Angaben zum Bauvorhaben \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Name und Anschrift des Auftraggebers: \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Beschreibung des Bauvorhabens: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Sanierungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme an den drei Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern in der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 4-8 setzt sich aus folgenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zusammen:\par - Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8 \par - Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG Albtalstr. 4-8\par - Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8\par siehe auch unten "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude"\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten). \par Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , es folgen Haus 4, dann Haus 8.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Die Fassadenarbeiten erfolgen zum Abschluss der Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme.\par Witterungsbedingte Bauverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet.\par Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose vergeben werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Dies ist im Angebot zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, eine separate Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung oder eine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand erfolgt nicht.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Bestand Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 traufst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig an der Albtalstrasse\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}geschlossene Blockrandbebauung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauphase teilweise gesperrt.\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv (Ausnahme 3.OG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbau)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Innenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Decke zwischen UG und EG massiv. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken; \par\tab ansonsten Holzbalkendecken \par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sparrendach als Satteldach, durchgehend \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Dachneigung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Art und Zustand des abzurei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enden und umzubauenden Bestands im DG: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (2 WCs) und Elektro veraltet\par DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und WCs) und Elektro veraltet\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 4-8:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (Fassade, Fenster)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}technische Sanierung der 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG, je nach Erfordernis\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Firstlinie und die stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitige Dach- \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad), \par\tab d.h. die Traufe wird angehoben.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Nutzungen:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 UG: Abstellr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume Mieter, Haustechnik\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}EG bis 3.OG Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend, \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Sanierungen entsprechend Bauverlauf\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}DG: Abri\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab 6 x 3-Zimmer-Wohnungen\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par siehe auch ZTV 1.2, 1.13:\par Das DG ist bereits leerstehend.\par Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme frei sein, teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtnahme erforderlich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die vorhandene Substanz ist zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichkeit \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschrift der Baustelle: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Albtalstr. 4-8\par 76137 Karlsruhe\par Flurst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Nr. 6648/1 und 6650\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  1 Geschoss (DG)\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur Baustelle  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 1.\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lage und Transportwege\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen siehe ZTV 1.4, 1.5\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transporteinrichtungen und -wege f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7\par Die Baustelleneinrichtung und der Kran  werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8\par Art / Lage der Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze siehe ZTV 1.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Sonstige Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Verkehrssicherung: siehe ZTV 1.14\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 2.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berblick \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, von der Karlstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und vom Innenhof aus m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. Es ist jedoch nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen. \par Die beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gten Fotos und Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1\par Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Planunterlagen als Anlage zum LV:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Allgemeine\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\acf1\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par Termine und Fristen:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Deckblatt und Bauzeitenplan\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Liste der Beteiligten:\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherr:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Tel.: 0721 / 5985-284\par mail: u.bergmann@kvbw.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SiGeKo:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bautechnisches B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Frantz\par Wesebachstr. 51\par 76327 Pfinztal-S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llingen\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Hr. Frantz\par Tel.: 07240 / 9442237\par mail: info@frantz-online.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Architekt, Bauleitung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schiel Architekten\par Moltkestr. 19a\par 76133 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi\par Tel.: 0721- 820 00 930\par mail: info@schiel-architekten.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tragwerksplanung: \par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstlin Ingenieure GmbH & Co.KG\par Ingenieursgesellschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tragwerksplanung\par Struvestr. 17\par 76187 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Borrmann\par Tel.:0721 / 6807867-12\par mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b HLS-Planung / Elektroplanung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Planungsgesellschaft mbH Schaaf\par Pfinztalstr. 92 a\par 76227 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Schaaf\par Tel.: 0721 / 95094 12\par mail: r-schaaf@plg-schaaf.de\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutz:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 AIS Engineering Concept GmbH\par Altlussheimerstr. 4\par 68809 Neulussheim\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Altinok\par Tel.: 06205 / 3076988\par mail: altinok@ais-concept.de\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li425}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li785}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1145}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1505}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1865}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2225}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2585}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2945}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li3305}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ZUS\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 TZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),\par g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen: \par Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)\par AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par 1. Angaben zur Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (siehe auch Baubeschreibung, -Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Zufahrt erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Hofseite ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich durch die Durchfahrt im Haus 6 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich (geringste Breite\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b  ca. 2,68 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , geringste \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 3,23 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.2. Besondere Belastungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.3. Bestehende Bauliche Anlage\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Es ist unbedingt zu beachten, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise bewohnt bleiben . \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.4. Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige teilweise Sperrung der Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Hinterhof und an der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e wird vor Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme mit der Bauherrschaft, dem Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer und dem AN gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt.\par Freizuhalten sind jederzeit:\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-425\li425\ri538\lin425\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Hinterhof: Zufahrt und Rangierfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, zu den Fahrradabstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, zu den Hauseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und zu den Kellerabg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri538\lin0\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \'b7}}Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en- und Gehwegbereich.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.5  F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung des Kranes gesperrt.\par Die Nutzung der weiteren umgebenden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze in n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chster Umgebung ist nicht betroffen. Diese Parkfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht dauerhaft als Abstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . belegt werden. \par Sofern vom AN \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlicher Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum oder Gehwegfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Baustelleineinrichtung oder als Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in Anspruch genommen werden sollen, sind die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderlichen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdenkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen und Genehmigungen sowie daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r anfallende Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren Sache des AN und werden nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Gleiches gilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die im Zusammenhang erforderlichen Sicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen nach den beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Anforderungen sowie Hinweisschildern f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nger und Autoverkehr.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.6  Transporteinrichtungen und -wege\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Zum Materialtransport und Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Baustelle sind m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und der Kran zu benutzen, siehe auch 1.14. Die Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Hofseite ist durch die Durchfahrt m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Abriss DG sind \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen im Dach herzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Transportmittel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  nach vorheriger  Absprache des AN \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 "Dacharbeiten"\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  mit dem Architekten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt. \par Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Aufstellung im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und genehmigen zu lassen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Baustelleneinrichtung wird inkl. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Ver- und Entsorgungsleitungsanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Wasser,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Strom, Abwasser\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Es ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Strom, Gas und Wasser an den AG zu entrichten hat. \par Kran siehe Absatz 2.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.8. Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen / Aufenthaltsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es stehen keine R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zur Lagerung zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Aus statischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden darf kein Material auf den Geschossdecken und auf den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten gelagert werden.\par Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Wohnungen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.9. Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft relativ eben. \par Ein Bodengutachten liegt nicht vor. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.12 Abbrucharbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu entsorgen. Die sachgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung ist dem AG schriftlich nachzuweisen und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens mit n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Zahlungsanforderung vorzulegen.\par Die S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu erfolgen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.13 Schutzzeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde".\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Bauteilen, Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind zu vermeiden. \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag vor dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude und im Hinterhof sind ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten oder Materialien sind einzukalkulieren.\par Bestehende Bauteile sind zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der AN ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Auf die sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wassersch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in den darunterliegenden Wohnungen zu vermeiden!!! F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r entstandene Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den wird der AN haftbar gemacht.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag um das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude ist zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Materialien sind einzukalkulieren.\par\par Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mers. Dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den angrenzenden Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum im Rahmen der beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassener Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Haftung liegt in diesem Zeitraum beim AN.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kan\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 le, etc.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.17 Hindernisse im Erdreich\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck wurde \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b nicht\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf vermutete Kampfmittel untersucht. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par 1.18 SiGeKo\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Der AN ist daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verantwortlich, dass ein qualifizierter, st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen an s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.\par Bei den Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistung der Sicherheit der an der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigte mit pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nlicher Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung entsprechend der Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten auszur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist.\par\par Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigten Arbeitnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen hat.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Mitben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten anderer ANs\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.3 Arbeitssicherheit\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist eine schriftliche Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung vorzulegen, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit dies f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Bauprodukte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entsprechend der LBO Baden-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rttemberg in aktuellster Fassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 17 Bauprodukte) sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 18), ein allgemeines baurechtliches Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 20) erforderlich. Bauprodukte bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen einer Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung ihrer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den technischen Regeln nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 22. Die Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung erfolgt durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des Herstellers oder ein \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungszertifikat. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht eingebaut werden.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.19 Besondere Anordnungen der Eigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mer\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Baustellentore und -t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, um ein Eindringen durch Unbefugte zu verhindern. \par Die Handwerker des AN verwenden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen bzw. Leitern am Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.20 Altlasten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen wird.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Beanstandungen sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Vers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umt der AN die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der baulichen Vorraussetzungen, so kann er daraus keine Terminverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerung seiner Leistungen ableiten.\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul 2. Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.1. Arbeitsabschnitte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).\par ZTV \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1.14 ist unbedingt zu beachten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.2 Besondere Erschwernisse\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.3. Sicherheitsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Absturzsicherungen und pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nliche Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen und unfallverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Sicherheit auf der Baustelle sind unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Folge zu leisten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.4. Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter des Auftragnehmers zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine Unbefugten Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle in diese Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, auch wenn die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter in einem mit Bauzaun eingez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 untem Bereich stehen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind fachgerecht zu entsorgen. \par\par Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle nach Sorten abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.\par Bauabf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu trennen und zu entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 2.6, 2.7 Mitbenutzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten und Einrichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen. Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.8. Vorhaltung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen, etc. des ANs f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere AN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st wird vom Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx360\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.9, 2.10 Recycling-Materialien\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kommen, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t anzubieten, zu liefern und einzubauen. \par Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.11 Anforderungen an Produkte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben. Selbstverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materialbeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lt sich in diesen F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen jedoch die kostenlose \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die termingerechte \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. Angaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.\par\par Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine gesundheitssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af3\afs20\alang7\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Entsprechende Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse sind dem AG vorzulegen. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.12 Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliches sind dem AG unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.16 Leistungsumfang\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und Stoffe, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.19 Teilabnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, kann der AN eine Teilabnahme verlangen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.21 Abrechnung:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen."\par In diesem Fall hat der Unternehmer Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vorzulegen. \par Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Werte als Hilfe bei der Kalkulation.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (AllgTechnVorbem, Lose 1-10)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Auftraggeber.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx28\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. Nicht vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Leistungsverzeichnisse k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen bei der Vergabe nicht ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Pauschalangebote sind nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig!\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\fi-1134\li1134\ri0\lin1134\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu beachten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte sowie die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Sicherheitsdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter sind zu beachten. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit nichts anderes beschrieben.\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Ferner sind einzukalkulieren:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-113\li113\ri0\lin113\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Leistungen und Nebenleistungen die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Pos. zwangsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufig ergeben z.B. erford. zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vorhandener, sichtbarer Bauteile. \par - Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Werkstoffe zu verwenden. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel, die der Witterung ausgesetzt sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Werkstoffe verwendet werden.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauteile bzw. Gegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitte ) gibt es nur Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wenn diese in den Positionen ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom AN erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend aufzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 kontrollen am Bau sind durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt sofort aufmerksam zu machen. \par Massen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung schriftlich per Mail oder Fax anzuzeigen.\par\par Der Auftragnehmer hat arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):\par - Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ller ).\par - am Tag ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Arbeiten\par - am Tag eingebautes/verwendetes Material\par - Angaben zum Terminplan\par - Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Berichte sind der Bauleitung arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich zu faxen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (0721-820 00 940) oder\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b zu mailen (info@schiel-architekten.de).\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.\par Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Anmelden von Bedenken:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, ob die vorgesehene Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistung eignet.\par In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen.\par Bedenken sind dem Auftragnehmer unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe neuer Unterlagen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht verwendet werden. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul HINWEIS zur Beachtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Gewerke:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri737\lin0\rin737 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, oder nicht den vorliegenden Planunterlagen entnommen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit dem Bauleiter aufgemessen werden. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par LOS 8 FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-255\li255\ri0\lin255\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 a)\tab Die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 b)\tab Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-284\li284\ri0\lin284\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 c)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Certiform-Formulare KEV: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\tab 110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320\par\par d)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Die Vorbemerkungen zum LV:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\tab - die Baubeschreibung / -ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 \par\tab - die Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\tab - die Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einzelgewerke \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 e)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Das Leistungsverzeichnis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \par\par f)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Fotos laut Fotoliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af3\afs20\alang7\acf1\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 separates Dokument)\par\par g)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Planunterlagen laut Planliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par h)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Bauzeitenplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par i)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par j)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Innerer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par k)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzepte zum Feuchteschutz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  getrennt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf\par\par l)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut\par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Weitere Fragen dazu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Schiel Architekten, Moltkestra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 19a, 76133 Karlsruhe\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt werden.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Fliesen- und Plattenarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN EN 12808-1 \par Klebstoffe und Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Teil 1: Bestimmung der Chemikalienbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit von Reaktionsharzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rteln \par\par DIN EN 12808-2 \par Klebstoffe und Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Teil 2: Bestimmung der Abriebfestigkeit \par\par DIN EN 12808-3 \par Klebstoffe und Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Teil 3: Bestimmung der Biege- und Druckfestigkeit \par\par DIN EN 12808-4 \par Klebstoffe und Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Teil 4: Bestimmung der Schwindung \par\par DIN EN 12808-5 \par Klebstoffe und Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Teil 5: Bestimmung der Wasseraufnahme \par\par DIN EN 13888 \par Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung \par\par AGI-A70 \par Industrieb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den: Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge aus Fliesen und Platten - Planung und Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI) \par\par AGI-S10-Richtlinie \par Anforderungen und Hinweise f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Plattenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge als Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Dichtfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in Anlagen zum Umgang mit wassergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdenden Stoffen gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 19. August 2002 \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par AGI-S10-Teil 1 \par Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Anforderungen an den Untergrund \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)  \par\par AGI-S10-Teil 2 \par Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Dichtschichten \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par AGI-S10-Teil 3 \par Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ure- schutzbau) - Plattenlagen \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI)\par\par AGI-S10-Teil 4 \par Schutz von Baukonstruktionen mit Plattenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen gegen chemische Angriffe (S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ureschutzbau) - Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsdetails \par Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau (AGI) \par\par BEB-Hinweisblatt 8.5 \par Verlegung gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 formatiger Fliesen und Platten, auf CS Estrichen \par Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. \par\par BVF Merkblatt \par Schnittstellenkoordination bei Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungs- und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungssystemen in Neubauten \par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V.\par\par BVF Merkblatt \par Schnittstellenkoordination Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungs- und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsysteme in bestehenden Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V.\par\par BVF Richtlinie 01 \par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 02 \par Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 03 \par Herstellungung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Wohnungsbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 04 \par Steuerung und Regelung von Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und -k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen auf Basis von Warm-/Kaltwasser f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Wohnungsbau\par\par BVF Richtlinie 05 \par Wasserdurchstr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mte-Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheiz- und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsysteme \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Die ideale Voraussetzung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Nutzung regenerativer Energien in der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeheizung /-k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlung\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 07 \par Herstellung von Wandheiz - / - k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsystemen im Wohnungs-, Gewerbe und Industriebau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 08 \par Herstellung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 09 \par Einsatz von Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen auf Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und -k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Anforderungen und Hinweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 10 \par Installation von Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen bei der Modernisierung von bestehenden Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Anforderungen und Hinweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 11 \par Bauteilintegrierte Systeme der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizung und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Aufbau und Funktionsweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 12 \par Herstellung d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnschichtiger beheizter/gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Verbundkonstruktionen im Wohnungsbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 13 \par Beheizte Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Sporthallenbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BGR 181 \par Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in Arbeitsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr\par\par IVD-Merkblatt Nr. 1 \par Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 3 \par Kontruktive Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung und Abdichtung von Fugen in Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r- und Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 4 \par Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 7 \par Elastischer Fugenverschluss bei Fassaden aus angem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelten keramischen Fliesen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 14 \par Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 17 \par Anschlussfugen im Schwimmbadbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 27 \par Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 28 \par Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVK TKB-6 \par Spachtelzahnungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par IVK TKB-9 \par Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par IVK TKB-10 \par Holzwerkstoffplatten als Verlegeuntergrund \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par Merkblatt \par Putz und Trockenbau in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen mit Bekleidung aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerksteinen \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Mechanisch hochbelastbare keramische Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Hinweise f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Planung und Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung keramischer Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge im Schwimmbadbau \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Hinweise f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen aus Fliesen und Platten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Innen- und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB\par\par Merkblatt \par Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten zementgebundenen Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf Gussasphalt (AS) \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Bewegungsfugen in Bekleidungen und Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen aus Fliesen und Platten \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Belagskonstruktionen mit keramischen Fliesen und Platten au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb von Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hendifferenzen in keramischen, Betonwerkstein- und Naturwerksteinbekleidungen und Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen \par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt \par Treppen aus keramischen Fliesen und Naturstein im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich\par Herausgeber: Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB \par\par Merkblatt Nr. 1 \par Calciumsulfat-Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estriche in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 4 \par Beurteilung und Behandlung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Calciumsulfat-Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estrichen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 5 \par Fugen in Calciumsulfat-Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estrichen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 6 \par Farbige Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estriche \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 9\par Oberbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fertigteilestriche \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten\par\par Porenbetonbericht 7 \par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung - Putze, Beschichtungen, Bekleidungen \par Herausgeber: Bundesverband Porenbeton \par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten. \par\par S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ulen von Schwenkarmaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind diese vor Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, nach M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. \par\par Alle Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung am Bau zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 angaben vorliegen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Die belegten Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen sind besenrein und frei von Bindemittelschleiern und anderen Verunreinigungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel- und Fugmaterialreste sind vom Verursacher zu beseitigen. \par\par Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndnis zu ersuchen. \par\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung ist zu beachten, dass \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen von Abl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass Einrichtungsgegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde vor Verschmutzung gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzt werden. \par\par Abdichtungen in Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, auch h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uslichen B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern, sind unter und hinter Wannen und Duschwannen nahtlos durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse und Ecken sind mit Dichtband zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en und mit Dichtungsmittel zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berdecken. \par\par Stellt der Auftragnehmer fest, dass vorhandene Bauteile, die den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern und dieser noch nicht erfolgt ist, hat er die Bauleitung rechtzeitig zu informieren, wenn der Anschluss nach dem Abschluss der Fliesen- und Plattenarbeiten nicht mehr problemlos erfolgen kann. \par\par Unabh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig der Regelung von Abschnitt 3.2.1.2 der ATV DIN 18352 sind vor Beginn der Arbeiten die Verlegerichtung, der Einsatz von Schmuckelementen u. dgl. mit Bauleitung und Auftraggeber festzulegen. Bei gleichen Kantenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen von Wand- und Bodenfliesen sollen die Fugen entsprechend durchlaufen. Ist das wegen der Geometrie des Raumes nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, ist eine Abstimmung vorzunehmen. \par\par Bei Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbekleidungen sowie bei Bekleidungen in Nassr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind Hohlr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume im Ansatzm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett zu vermeiden. \par\par Passst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cke d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht kleiner als eine halbe Platte sein; das Verlegen von schmalen Streifen ist zu vermeiden. \par\par Die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung als D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbettverlegung erfolgt - falls nicht anders beschrieben - mit hydraulisch erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtendem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbettm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel. \par\par Elastische Fugen sind grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich zu hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fugen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, Feuchtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenheizungen sind die besonderen Anforderungen an den Belag auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Fugenm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen. In der Regel sind hierbei flexiblere M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel einzusetzen. \par\par Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken und Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chtigen, freizuhalten. \par\par Dichtmaterial elastischer Fugen muss auf Fliesen und Untergrund abgestimmt sein. Weichmacherwanderung und chemische Reaktionen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen ausgeschlossen sein. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Der Auftragnehmer ist angehalten, vor dem Verlegen von Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen die Belegreife festzustellen. Bei Zementestrich darf ein Feuchtigkeitsgehalt von 2% bzw. 1,8 % bei beheizten Estrichen, bei Anhydritestrich von 0,5 % bzw. 0,3% bei beheizten Estrichen nicht \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berschritten werden.\par\par Scheinfugen und Risse im Estrich sind kraftschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig mit Kunstharz vor dem Verlegen der Bel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en. \par\par Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodeneinl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe erhalten im Anschlussbereich zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich ein leichtes Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle. Die wasserf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrende Schicht muss grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich mit Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle zu den Einl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufen verlaufen. Werden vor oder bei der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung diesbez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gliche Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr gemeinsam eine L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sung der Probleme zu suchen. \par\par Es darf keine starre Verbindung zwischen Sockelleisten bzw. Sockelplatten und dem Belag entstehen; eine elastische Verfugung ist hier erforderlich. Hierauf ist insbesondere bei Stufenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen zu achten.\par\par Werden Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge mit rutschhemmenden Eigenschaften verlangt, ist der Nachweis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den jeweiligen Anwendungsfall nachzuweisen. \par\par Die Dickbettverlegung von Bodenplatten ist erst nach ausreichender Erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtung des Verlegem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtels zu verfugen. Ist eine Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierung vorgesehen (z.B. bei Cotto-Platten), ist erst nach der Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierung (gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Herstellervorschrift) zu verfugen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wandbekleidungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Fliesen ohne Randglasur sind an allen sichtbaren Kanten Kantenprofile einzubauen, die farblich auf die Fliesen abgestimmt sein m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen. \par\par Der Fliesenschnitt ist in Abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigkeit vom Rasterma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  auf die Lage sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rer Einrichtungen, Befestigungen, Armaturen, Schalter, Steckdosen u. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . mit der Bauleitung abzustimmen. Sofern Dosen oder K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Installationen nur lose oder geheftet angebracht sind, sind sie bei der Verlegung der Platten endg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig zu fixieren. \par\par Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Einrichtungsgegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Wannen oder Brausetassen auf schwimmendem Estrich m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen durch geschlossenzelligen Schaumstoffstreifen, 10 mm dick, von den flankierenden, ungefliesten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden getrennt werden. \par\par Sind vom Auftragnehmer Bauteile einzubauen, die den Anschluss an den Potentialausgleich erfordern, darf dieser nur von einem Elektrofachbetrieb ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par Fehlt ein solcher, ist die Bauleitung zu informieren. \par\par Einl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe mit Geruchverschluss sind mit Wasser zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen Los 8 (Fliesen- und Plattenarbeiten).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LOS 8 (F[end]
[BEZ]LOS 8 (Fliesen)[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]2[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]1[end]
[BEZTX]Fliesenarbeiten Fußböden innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]11[end]
[BEZTX]Ausbau und Entsorgung Fußboden innen (H. 4-8; EG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]11 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]219.710[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen, geklebt \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (z.T. auf Terrazzofliesen geklebt, welche als Untergrund f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r neue Fliesen erhalten bleiben),\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  ausbauen; Bauschutt entsorgen.\par\par diverse Fliesengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en: 2,5/2,5 cm,10/10 cm, 20/20 cm, 30/30 cm  bis 30/60 cm\par Aufbaudicke: bis 2 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen, geklebt, entfernen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC, Balkone vorne)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]79.100[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenbelag, wie PVC, Linoleum, Teppichboden, Stragula inkl. Sockelleiste und vorhandener Kleberreste entfernen, bzw. abschleifen.\par Der Boden ist staubfrei zu reinigen und zur Aufnahme von neuem Bodenbelag vorzubereiten; Bauschutt entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenbelag entfernen, Boden reinigen (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]66.240[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelfliesen, keramisch, einschl. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett entfernen; Bauschutt entsorgen.\par Fliesengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: divers\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen ausbauen und entsorgen (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]496.550[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockel, Terrazzofliesen, einschl. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett entfernen; Bauschutt entsorgen.\par\par Plattengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: '{\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1}....................................................{\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}'\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockel, Terrazzofliesen, ausbauen, entsorgen (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]12[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten, Untergrund, Abdichtungen Fußboden innen (H. 4-8; EG - 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]12 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]468.820[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ausgleichspachtelung von Terrazzofliesen oder Estrich, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r nachfolgende Verlegung von gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 formatigen Bodenfliesen im Mittelbett. Auf erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hte Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenebenheit und die Vermeidung von \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnen ist zu achten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Ausgleichsdicke: 0 bis 15 mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Fliesenformat: ca. 30/60 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Terrazzofliesen feinspachteln, gro\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 formatige Fliesen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]468.820[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haftgrundierung, zweikomponentig, vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig auf vorhandenen keramischen Fliesenbelag.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Haftgrundierung, Belag \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berfliesen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]4.540[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henausgleich auf Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r nachfolgende Fliesenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wie folgt:\par - Estrich anschleifen (Entfernen der Sinterschicht)\par - Haftgrundierung\par - H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henausgleich mit schnellbindendem Zementm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel\par Druckfestigkeit M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel: C 35\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henausgleich: bis 15 mm\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Einbauort: Haus 4, 1.OG, Bad (keine Fliesen mehr vorhanden)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 henausgleich Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, Zementm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel, 15 mm (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Haus 4, 1.OG, Bad)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]468.820[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verklebung eines Spezialpoyestervlieses (Faservlies) zur Entkopplung und somit Rissvermeidung auf dem gereinigten, vorbereiteten, tragf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higen und ggf. grundierten Verlegeuntergrund entsprechend Herstellerrichtlinien.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Fa. Mapei, Mapatex Vlies oder gleichwertige Art.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, Wcs\par\par\par angebotenes Fabrikat:...............................\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Entkopplungsmatte (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]67.660[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Tiefengrundierung auf bauseitigen Trockenestrich,  f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodenfliesenbelag.\par\par Aufbau bauseitiger Trockenestrich (D = 45 mm), verflieste Bereiche: \par Mineralwolled\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatten, 20 mm;\par Gipsfaserplatten 2 x 12,5 mm, verleimt;\par Gipsfaserpaltte 10mm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tiefengrundierung, Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che  (Haus 4-8, DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]157.820[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vorbereitete Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che mit verarbeitungsfertiger, flexibler Dispersionsabdichtung als Abdichtung im Streichverfahren, in gleichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 iger St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke beschichten.\par Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse: A2 \par Trockenschichtst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke: bis 1,5 mm \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dispersionsbeschichtung, Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (Haus 4-8, EG bis DG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]290.750[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss; Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappungen ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berspachteln.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abdichtung Anschluss Wand, Dichtband (Haus 4-8, EG bis DG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]246.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck. Das Eckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck in die frische Spachtelung einlegen, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappungen ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren, eingeklebtes Eckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck mit frischem Dichtkleber \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berspachteln.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abdichtung, Ecke, Wand/Boden (Haus 4-8, EG bis DG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Rohrdurchgang in Spachtelung mit Dichtmanschette anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berspachteln.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Rohrdurchgang anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en (Haus 4-8, EG bis DG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]13[end]
[BEZTX]Bodenfliesen innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]13 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]504.460[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Keramische Fliesen liefern, glasiert, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodenbelag.\par Verlegen in separater Position, Sockelfliesen in separater Position.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben / rutschhemmend\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Format: 60/30 cm; D = 8 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Farbe: betongrau bis anthrazitgrau\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par Materialpreis 15 - 20 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'80\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 /m2\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\par\par Angeb. Fabrikat: '{\bkmkstart TB62}{\bkmkstart Feld62}....................................................{\bkmkend Feld62}{\bkmkend TB62}'\par\par Serie: '{\bkmkstart TB63}{\bkmkstart Feld63}....................................................{\bkmkend Feld63}{\bkmkend TB63}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen liefern Preisklasse 15-20\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'80\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  (Haus 4-8, EG bis DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]385.550[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockel aus Bodenfliesen liefern wie obige Position, jedoch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sockelfliesen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Verlegen in separater Position.\par Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockel aus Bodenfliesen liefern (Haus 4-8, EG bis 3.OG: K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und DG: K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]504.460[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenbelag aus keramischen Fliesen verlegen, in Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen auf verlegefertigen Untergrund, im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett, mit hydraulisch erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtendem M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Inkl. Verfugung (Fugenfarbe in Absprache mit dem Architekten).\par Lieferung in gesonderter Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par Format : 60/30 cm; \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 D = 8mm,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  im Fugenschnitt verlegt\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\par Untergrund EG bis 3.OG divers: \par Zementestrich, Terrazzofliesen oder sonstiger keramischer Belag\par Untergrund DG: Trockenstrich (Gipsfaserplatte)\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen verlegen, 60/30 cm, ohne Lieferung (Haus 4-8, EG bis DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, Wc)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]385.550[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelfliesen aus obigen Bodenplatten schneiden und im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Inkl. Verfugung (Fugenfarbe in Absprache mit dem Architekten).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Lieferung in separater Position.\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 6 cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen verlegen, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett, ohne Lieferung (Haus 4-8, EG bis 3.OG: K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und DG: K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]80.010[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Trennwinkel, Edelstahl als Materialtrennschiene, in verschiedenen L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par Abmessung: 20/20/3 mm\par\par Einbauort: Haus 4-8, EG bis DG: an T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, WCs, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge zu Parkett\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Trennwinkel, Aluminium, 20/20/3 mm (Haus 4-8, EG bis DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, Wc)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]2[end]
[BEZTX]Fliesenarbeiten Wände innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]21[end]
[BEZTX]Ausbau und Entsorgung Wände innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]21 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]367.000[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandfliesen, einschl. D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett, entfernen; Bauschutt entsorgen.\par Aufbaudicke: bis 2 cm\par Fliesengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: 15/15; 20/20; 30/60 cm\par\par Ausbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG: B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, WCs, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (WC, Bad: alle raumhoch gerechnet; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . Fliesenspiegel H = 1,00m)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wandfliesen mit D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett entfernen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.000[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandfliesen, einschl. Dickbett, entfernen, Untergrund reinigen; Bauschutt entsorgen.\par\par Fliesenformat: 15/15 cm\par Aufbaudicke: bis 4 cm\par\par Ausbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG: B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, WCs, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wandfliesen mit Dickbett entfernen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]27.220[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wannenummauerung, zweiseitig, mit Fliesenbelag abbrechen und Bauschutt entsorgen.\par Der Ausbau der Badewanne ist im Preis nicht enthalten.\par Wannengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e:75 / 180 cm\par\par Ausbauort: Haus 4-8, EG bis 3.OG: B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wannenummauerung mit Fliesen abbrechen und entsorgen (Haus 4-8, EG bis 3.OG; Bad)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]22[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten, Untergrund, Abdichtungen Wände innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]22 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]576.980[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Untergrund mit Tiefengrundanstrich als Haftbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cke vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig vorbereiten.\par Art des Untergrundes: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Putz, Mauerwerk\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Untergrundvorbereitung, Tiefengrund (Haus 4-8, EG bis 3.OG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, WC)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]144.900[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Untergrund aus Gipskarton reinigen, entstauben und mit Tiefgrundanstrich nach Herstellerangaben vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig zur Aufnahme von neuen Wandfliesen vorbereiten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Untergrund vorbereiten , Gipskarton (Haus 4-8, DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Badewanne mit armierten, extrudierten Hartschaumplatten bekleiden, einseitig, inkl. Anlegen der Revisions\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung im Fliesenraster.\par Wannengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: ca. 170/75 cm\par Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 germaterial: 30 mm XPS\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: Q1\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Badewanne bekleiden, XPS, einseitig (Haus 4-8, DG; Bad)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]24.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Badewanne mit armierten, extrudierten Hartschaumplatten bekleiden, zweiseitig, inkl. Anlegen der Revisions\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung im Fliesenraster.\par Wannengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: ca. 170/75 cm\par Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 germaterial: 50 mm XPS\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: Q1\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Badewanne bekleiden, XPS, zweiseitig (Haus 4-8, EG bis 3.OG; Bad)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]9.830[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Seitliche Ablagen an der Badewanne (L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngs- oder Querseiten) \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 aus armierten, extrudierten Hartschaumplatten, einschl. Unterkonstruktion.\par Plattendicke : 1 x 50 mm XPS\par Oberf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: Q1 \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Seitliche Ablagen Badewanne (Haus 4-8, EG bis DG; Bad)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]63.000[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Rohrleitungen, waagrecht oder senkrecht verlaufend, mit extrudierten Hartschaumplatten mit beidseitig in Flexm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel eingearbeitetem Glasfaserarmierungsgewebe verkoffern, in L-Form. Die Verkofferung dient als verlegefertiger Untergrund f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Wandfliesen.\par Schenkell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen Verkofferung: 15/15 cm\par Plattendicke: 20 mm\par\par Einbauort: Haus 4-8, EG - 3.OG; B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Rohrverkleidung, Hartschaumplatte\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]314.060[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vorbereitete Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che mit verarbeitungsfertiger, flexibler Dispersionsabdichtung im Streichverfahren, in gleichm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 iger St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke beschichten.\par Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse: A1 \par Trockenschichtst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke: bis 0,8 mm \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dispersionsabdichtung, Wandfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (Haus 4-8, EG bis DG; Bad)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]23[end]
[BEZTX]Wandfliesen innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]23 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]847.090[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Keramischen Fliesen, uni, glasiert, als Wandbekleidung  in Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen auf verlegefertigen Untergrund im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett mit hydraulisch erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtendem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbettm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel.\par Format: 30/60 cm\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben, halbmatt\par Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Abgerechnet wird die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wandfliesen liefern, Preisklasse \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 12,00 bis 18,00 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'80\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf2  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (Haus 4-8, EG bis DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, Wc)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]23 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]785.270[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen verlegen, in Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, auf verlegefertigen Untergrund im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett, mit hydraulisch erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtendem D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbettm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Inkl. Verfugung (Fugenfarbe in Absprache mit dem Architekten).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162 Ohne Lieferung; Fliesen liefern in separater Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\par Einbauort: B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, WCs, Fliesenspiegel K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\par\par Format: 30/60 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Wandfliesen verlegen, D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett, 30/60 cm, ohne Lieferung (Haus 4-8, EG bis DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , Bad, Wc)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]23 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]38.970[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fliesenbelag auf horizontalen Ablagen und Abkofferungen an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Inkl. Verfugung (Fugenfarbe in Absprache mit dem Architekten).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162 Ohne Lieferung; Fliesen liefern in separater Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fliesenbelag Ablage/Abkofferung (Haus 4-8, EG bis DG; Bad)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]24[end]
[BEZTX]Einbauten, sonstige Leistungen innen[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]24 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Revisions\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung im Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbereich einbauen und ausfliesen, die Befestigung des Belages erfolgt mittels Magnethaltern. Fugen sind umlaufend mit einem elastischen Dichtstoff zu verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen.\par Format:30/60\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Revisions\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung, Magnethalter\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]24 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]681.540[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Rechteck - Eckschutzwinkel, Kunststoff, an horizontalen oder vertikalen Kanten und an Fliesenabschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen (Schl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ter, Jolly P oder gleichwertige Art).\par Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , passend zu Wandfliesen\par Nennh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he Profil: 10 mm, passend zur Fliesendicke.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Eckschutzwinkel, PVC\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]24 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1489.390[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fugenverschluss in Innenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen sowie an T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung der Fugen.\par Fugenbreite: 6 - 8 mm i.M.\par Fugendichtmasse: Silikon\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Fugenverschluss, innen, Silikon\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]3[end]
[BEZTX]Balkone[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]31[end]
[BEZTX]Ausbau und Entsorgung Fußboden Balkone hofseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]31 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]109.390[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Terrazzofliesen (D = 14 mm) inklusive M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (D = 20-60 mm) ausbauen; Bauschutt entsorgen.\par\par diverse Fliesengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en: ca. 10/10 cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Terrazzofliesen (H. 6,8; EG bis 3.OG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.840[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Holzfliesen mit Konstruktionsholz verschraubt, auf Terrazzofliesen der oberen Position lose verlegt, abbrechen, Bauschutt entsorgen.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Holzfliesen (Haus 6, Balkon 1.OG re) \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]51.640[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Terrazzo im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (D = 20 - 80 mm) auf Balkon/Terrasse abbrechen, Bauschutt entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Terrazzo (H. 4; EG bis 3.OG, Balkon hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.150[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen, geklebt ausbauen; Bauschutt entsorgen als Zulage zu obiger Position.\par Aufbaudicke : bis 2 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zulage: Abriss Bodenfliesen (H. 4; 3.OG links, Balkon hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]233.020[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockel, Terrazzofliesen (D = 14 mm), einschl. M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett entfernen; Bauschutt entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Terrazzosockel (H. 4-8; EG bis 3.OG, Balkon hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]24.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abriss der Wasserspeier der Balkonentw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung in den Balkonbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen \par Rundrohr; Durchmesser ca.-4cm; L = ca. 20-30cm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Wasserspeier (H. 4-8; Balkone EG bis 3.OG hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]8.060[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Terrazzofliesen oder Bodenfliesen in den K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen inklusive M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtelbett  (Gesamtst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke D = 60 mm) in einem Streifen (B = ca. 20 cm) in Leibungstiefe vor und unter dem vorhandenen Balkont\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement in der K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che ausbauen; Bauschutt entsorgen.\par\par diverse Fliesengr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abriss Bodenfliesen (H. 4-8; EG bis 3.OG, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]32[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten, Untergrund, Abdichtungen Balkone hofseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]32 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]171.560[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lled\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht als Flachdachd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung aus Polystyrol-Hartschaumplatten, dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en verlegt. Aufwendungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Erstellen der Verlegepl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne sind einzurechnen.\par Unterlage: Betonrippendecke\par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tstyp : EPS-030, als Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lled\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung\par WLG: 030\par Baustoffklasse: B1\par Dicke: 20 - 80 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lled\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung, EPS 035, 20-80 mm (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]171.560[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtung auf der gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lled\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung obiger Position (Balkon im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich) mit zwei Lagen Bitumenbahn. \par Die erste Lage in der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che punktweise sowie an den St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig und die zweite Lage vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig verschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 1. Lage: Bitumen-Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bahn DU/E2, G200 S4\par 2. Lage: Polymerbitumen-Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bahn DO/E1, PYE-PV 200 S5\par Beanspruchungsklasse : I B\par Beanspruchung aus Nuzung: m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ig\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bauteil: Balkone EG bis DG hofseitig\par\par\par Angeb. Fabrikat 1. Lage: '{\bkmkstart TB4}{\bkmkstart Feld4}....................................................{\bkmkend Feld4}{\bkmkend TB4}'\par\par Angeb. Fabrikat 2. Lage: '{\bkmkstart TB5}{\bkmkstart Feld5}....................................................{\bkmkend Feld5}{\bkmkend TB5}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bitumin\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 se Abdichtung (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]314.120[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hochf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren der Bitumenabdichtungsbahn an aufgehenden Bauteilen (W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Fensterprofile), H = ca. 20 cm, einschl. Eckausbildungen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abdichtung aufgehende Bauteile, Bitumenbahn (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]171.560[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Dr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nageplatte (D = 8 mm), nach allen Seiten dr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nierend, auf Terrassen- bzw. Nutzdachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che; lose verlegt mit dicht gesto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enen Fugen; bestehend aus einer Polyethylenfolie mit einseitig ausgeformten Noppen, druckstabil, mit aufkaschiertem Gittergewebe; Maschenweite 2 x 2 mm.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nageebene, Dicke 8 mm (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]171.560[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Monokornm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel (Sieblinie 2 - 8 mm) als Dr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel auf horizontale Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nage als Lastverteilungsschicht zur Aufnahme des Oberbelags in gebundener Bauweise. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Bindemittel: Portlandpuzzolanzement mit einem Trassanteil  > 40%.Dicke: 5 - 11 cm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]75.600[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Drainagerinne aus Edelstahl, bestehend aus einem trapezgelochten U-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmigen Unterteil und einem trapezgelochten U-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmigen Oberteil.\par Die Drainagerinne kann bei niedrigen Anschlussh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen zu T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relementen auf Balkone und Terrassen eingebaut werden, um aufstauendes Wasser zu verhindern. Das anfallende Wasser wird unter dem Belag in der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendrainage zur Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung hin abgeleitet.\par B= 110mm; H = 40 mm\par\par Einbauort: T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relemente auf Balkone, Haus 4-8; EG bis DG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Drainagerinne Edelstahl (H. 4-8, EG bis DG; Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]48.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1275\lin0\rin1275\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Kernbohrung mit Diamantbohrger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten in Stahlbetondecken und -w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden.\par Bohrlochdurchmesser: 100 mm\par Decken- bzw. Wanddicke: 12 cm\par\par Ort: Haus 4-8, Balkonbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen Hofseite, EG bis 3.OG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Kernbohrung, Stahlbeton, 100/120 mm (H. 4-8, EG bis 3.OG; Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]18.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Edelstahl-Speier V2A zur Notentw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung von Balkonen, die durch eine Br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung begrenzt werden.\par Inklusive angeflanschtem Befestigungskragen zur Aufnahme der mitgelieferten Dichtmanschette unter Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigung der h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hengerechten Verlegung zur Sicherstellung der Wasserableitung aus allen angeschlossenen Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserungsebenen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Edelstahlrohr L = 25 cm; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d8\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  = 45 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Einbauort: Haus 4-8, hofseitige Balkone EG bis 2.OG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Speier Edelstahl, L = 25 cm (H. 4-8, EG bis 2.OG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Edelstahl-Speier wie obige Position, jedoch\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Edelstahlrohr L = 40 cm; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d8\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  = 45 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Einbauort: Haus 4-8, hofseitige Balkone 3.OG bis DG\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Speier Edelstahl, L = 40 cm (H. 4-8, 3.OG bis DG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]3210[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Edelstahl-Speier V2A zur Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung von Balkonen, die durch eine Br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung begrenzt werden.\par Inklusive angeflanschtem Befestigungskragen zur Aufnahme der mitgelieferten Dichtmanschette unter Ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigung der h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hengerechten Verlegung zur Sicherstellung der Wasserableitung aus allen angeschlossenen Entw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserungsebenen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\sa200\sl276\slmult1\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Edelstahlrohr L = 25 cm; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d8\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  = 45 mm\par Das Fallrohr zur Balkonentw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sserung wir hier bauseits angeschlossen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Einbauort: Haus 4-8, hofseitige Balkone EG bis 2.OG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Speier Edelstahl, L = 25 cm (H. 4-8, EG bis 2.OG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]3211[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]48.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en der Hohlr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume zwischen Kernbohrung und Wasserspeier mit Zementm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel nach Einsetzen des Wasserspeiers laut Detailschnitt.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bohrloch verm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rteln (H. 4-8,EG bis 3.OG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]33[end]
[BEZTX]Bodenfliesen Balkone hofseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]33 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]185.450[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen Feinsteinzeug, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich geeignet, liefern.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben / rutschhemmend\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Format : 60/60 cm; D = 20mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Farbe: betongrau bis anthrazitgrau\par Verlegen in separater Position.\par Sockelfliesen in separater Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wir die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Materialpreis 35 - 65 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'80\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\par\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\par Serie : '{\bkmkstart TB62}{\bkmkstart Feld62}....................................................{\bkmkend Feld62}{\bkmkend TB62}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen, Feinsteinzeug, liefern (H. 4-8, EG bis DG, Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]33 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]314.120[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen Feinsteinzeug f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich geeignet, liefern,\par wie obige Position, jedoch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sockelfliesen.\par Verlegen in separater Position.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben/rutschhemmend\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen Feinsteinzeug liefern (H. 4-8, EG bis DG, Balkone hofseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]33 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]185.450[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenbelag auf den Balkonen Hofseite aus Feinsteinzeugfliesender obigen Position, im Butterringverfahren, d.h. aufk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmen (Kamm 10-15 mm) des Klebem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtels auf Plattenr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseite mit geeignetem, frostbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigem Klebem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel auf dem Monokornm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel der separaten Position verklebt. Ohne Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle verlegt.\par\par Format : 60/60 cm; D = 20mm, im Fugenschnitt verlegt.\par\par Lieferung in gesonderter Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wir die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB2}{\bkmkstart Feld2}....................................................{\bkmkend Feld2}{\bkmkend TB2}'\par\par Serie : '{\bkmkstart TB3}{\bkmkstart Feld3}....................................................{\bkmkend Feld3}{\bkmkend TB3}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen, Feinsteinzeug, verlegen (H. 4-8, EG bis DG, Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]33 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]314.120[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelfliesen aus obigen Bodenplatten schneiden und im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen. \par Lieferung in separater Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\par Format: 60 / 10cm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen Feinsteinzeug verlegen  (H. 4-8, EG bis DG, Balkone hofseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]34[end]
[BEZTX]Vorbereitende Arbeiten, Untergrund, Abdichtungen Balkone straßenseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]34 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]45.620[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Balkonreinigung durch temperiertes Dampfstrahlen, einschl. Entsorgung des Abrieb- und Strahlmaterials, sowie des Schmutzwassers. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  Der Zusatz von sauren, alkalischen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 und netzmittelhaltigen Stoffen ist untersagt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Inklusive  Deponiegeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par Ort: \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 alle Balkonfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen (oben, unten seitlich) stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig H. 4-8; 1.OG bis 2.OG (alle Naturstein-, Kunststein- und Betonfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dampfstrahlen Balkone (H. 4-8, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.520[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haftgrundierung auf saugf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hige Untergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde wie z.B. Naturstein, um nachfolgende Materialien vor zu schnellem Wasserentzug zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundierung Balkone  (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]33.940[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiges Randabschlussprofil aus beschichtetem Aluminium liefern und mit dem trapezf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmig gelochten Befestigungsschenkel unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht einbauen. \par Zubeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rteile wie Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enecken und Verbinder sind in die Einheitspreise einzurechnen.\par Profilh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he H1 / H2 = 12 / 16 mm\par\par Farbe: Grau- oder Beigeton nach Angabe des Architekten\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiges Randabschlussprofil Alu (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]33.940[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 L-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiges Randabschluss - Winkelprofil aus beschichtetem Aluminium liefern und mit dem trapezf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmig gelochten Befestigungsschenkel unter Beachtung der Herstellerangaben fachgerecht i das frische Kleberbett einbauen. einbauen. \par Zubeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rteile wie Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enecken und Verbinder sind in die Einheitspreise einzurechnen.\par Profilh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he B / H = 90 / 55 mm\par\par Farbe: Grau- oder Beigeton nach Angabe des Architekten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b L-f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmiges Randabschluss - Winkelprofil Alu (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.660[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Spachteln der Balkonoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig, im Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle der Balkonplatte (2%) in mehreren Arbeitsg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen bis zur Erreichung der Schichtdicke von max. 3 cm.\par Materialbasis: Spezialzement mit Additiven, 1-komponentig\par\par Untergrund: StB (Haus 6,8), Naturstein (Haus 4)\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Spachteln, vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig, bis zu 3 cm (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.510[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abdichtung auf gespachtelter Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r nachfolgenden Bodenaufbau mit\par riss\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckender Polyethylen-Abdichtungsbahn mit beidseitigem eingebundenen Vliesgewebe. Laut Herstellerangaben fachgerecht als Abdichtung auf ebenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigem und tragf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higem Untergrund (gespachtelter Boden)mit daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r geeignetem Kleber passend zum System vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig verkleben, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der erforderlichen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlappungen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse und Aufkantungen in H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Sockelfliesen. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abdichtung Boden, PE-Folie, Fliesen (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.660[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verbunddrainage und Entkopplungsmatte, bestehend aus einer Polyethylenfolie mit einer Noppenstruktur aus 4 mm hohen, druckstabil ausgebildeten, eng stehenden Kegelst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mpfen, und ca. 2 mm hohen umgedrehten Pyramidenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mpfen - mit einem aufkaschierten, wasserdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssigen Vliesgewebe liefern und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber der Verbundabdichtung fachgerecht und unter Beachtung der Herstellerangabe verkleben.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Drainagematte (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]35[end]
[BEZTX]Bodenfliesen Balkone straßenseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]35 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.660[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen Feinsteinzeug f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich geeignet, liefern, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodenbelag. \par Verlegen in separater Position.\par Sockelfliesen in separater Position.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben/rutschhemmend\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133 Format : 60/60 cm; D = 8 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Farbe: Sand-, Beige- oder Grauton\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\par Materialpreis 25 - 55 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'80\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Abgerechnet wir die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\par Serie : '{\bkmkstart TB62}{\bkmkstart Feld62}....................................................{\bkmkend Feld62}{\bkmkend TB62}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen, Feinsteinzeug, liefern (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]35 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.850[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenfliesen Feinsteinzeug f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich geeignet, liefern,\par wie obige Position, jedoch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sockelfliesen.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: eben/rutschhemmend\par\par Verlegen in separater Position.\par Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen Feinsteinzeug liefern (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]35 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.660[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenbelag auf den Balkonen Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite aus Feinsteinzeugfliesen der obigen Position im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen 60/60 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Format : 60/60 cm; D = 8 mm, im Fugenschnitt verlegt.\par Lieferung in gesonderter Position.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wir die verlegte Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (im Fugenschnitt verlegt).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\par Serie : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenfliesen, Feinsteinzeug, verlegen (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]35 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.850[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelfliesen aus obigen Bodenplatten schneiden und im D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnbett verlegen. \par Lieferung in separater Position.\par Format: 60 / 10cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Abgerechnet wird die verlegte Sockell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelfliesen Feinsteinzeug verlegen (H. 4, 1.OG bis 2.OG; stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]4[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]41[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r vor nicht vorhersehbare Anpassungs-, Reparatur- und Abrissarbeiten oder f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ausbesserungsarbeiten der Natursteinstufen der Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user im Eingangsbereich.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Fliesenarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]41 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Meister, Fliesenarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]41 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Facharbeiter, Fliesenarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]41 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]30.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Vorarbeiter, Fliesenarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]41 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Helfer, Fliesenarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
