#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[UHRZEIT]12:05[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]MFH Albt[end]
[BEZ]MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
[ERDATUM]19.06.2019[end]
[ERUHRZEIT]11:06[end]
[AUSFBEGINN]11.09.2019[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fdecor\fcharset0\fprq2{\*\panose 04030805030B02020C03}HandelGothic BT;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par LEISTUNGSVERZEICHNIS \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 BER  \par LOS 4  (Schlosser)\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauvorhaben:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Bauort:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76137 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Albtalstr. 4-8\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherren:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ludwig-Erhard-Allee 19\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76131 Karlsruhe\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Planung und Bauleitung\tab\tab\tab\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ab\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SCHIEL ARCHITEKTEN \par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Moltkestr. 19a - 76133 Karlsruhe - 0721 / 82000930\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab info@schiel-architekten.de\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebot \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 4  (Schlosser)\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebotsabgabe:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab Mittwoch, den 19.Juni 2019  bis 11:00 Uhr\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn Projekt:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 11.September 2019\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn und Termine \par der Lose / Einzelgewerke: \tab\tab\tab siehe Bauzeitenplan\par\par\par Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstanden und best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt die Termine.\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx3855\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ungepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anbieter:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7                                                 \tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\par\tab\tab\tab Datum, Stempel, Unterschrift\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7      \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b , g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Globale Angaben zum Bauvorhaben \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Name und Anschrift des Auftraggebers: \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Beschreibung des Bauvorhabens: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Sanierungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme an den drei Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern in der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 4-8 setzt sich aus folgenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zusammen:\par - Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8 \par - Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG Albtalstr. 4-8\par - Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8\par siehe auch unten "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude"\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten). \par Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , es folgen Haus 4, dann Haus 8.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Die Fassadenarbeiten erfolgen zum Abschluss der Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme.\par Witterungsbedingte Bauverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet.\par Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose vergeben werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Dies ist im Angebot zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, eine separate Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung oder eine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand erfolgt nicht.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Bestand Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 traufst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig an der Albtalstrasse\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}geschlossene Blockrandbebauung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauphase teilweise gesperrt.\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv (Ausnahme 3.OG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbau)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Innenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Decke zwischen UG und EG massiv. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken; \par\tab ansonsten Holzbalkendecken \par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sparrendach als Satteldach, durchgehend \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Dachneigung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Art und Zustand des abzurei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enden und umzubauenden Bestands im DG: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (2 WCs) und Elektro veraltet\par DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und WCs) und Elektro veraltet\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 4-8:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (Fassade, Fenster)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}technische Sanierung der 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG, je nach Erfordernis\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Firstlinie und die stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitige Dach- \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad),\par\tab d.h. die Traufe wird angehoben.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Nutzungen:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 UG: Abstellr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume Mieter, Haustechnik\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}EG bis 3.OG Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend, \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Sanierungen entsprechend Bauverlauf\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}DG: Abri\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab 6 x 3-Zimmer-Wohnungen\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par siehe auch ZTV 1.2, 1.13:\par Das DG ist bereits leerstehend.\par Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme frei sein, teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtnahme erforderlich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die vorhandene Substanz ist zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichkeit \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschrift der Baustelle: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Albtalstr. 4-8\par 76137 Karlsruhe\par Flurst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Nr. 6648/1 und 6650\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  1 Geschoss (DG)\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur Baustelle  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 1.\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lage und Transportwege\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen siehe ZTV 1.4, 1.5\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transporteinrichtungen und -wege f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7\par Die Baustelleneinrichtung und der Kran  werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8\par Art / Lage der Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze siehe ZTV 1.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Sonstige Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Verkehrssicherung: siehe ZTV 1.14\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 2.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berblick \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, von der Karlstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und vom Innenhof aus m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. Es ist jedoch nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen. \par Die beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gten Fotos und Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1\par Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Planunterlagen als Anlage zum LV:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Allgemeine\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\acf1\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par Termine und Fristen:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Deckblatt und Bauzeitenplan\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Liste der Beteiligten:\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherr:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Tel.: 0721 / 5985-284\par mail: u.bergmann@kvbw.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SiGeKo:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bautechnisches B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Frantz\par Wesebachstr. 51\par 76327 Pfinztal-S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llingen\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Hr. Frantz\par Tel.: 07240 / 9442237\par mail: info@frantz-online.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Architekt, Bauleitung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schiel Architekten\par Moltkestr. 19a\par 76133 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi\par Tel.: 0721- 820 00 930\par mail: info@schiel-architekten.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tragwerksplanung: \par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstlin Ingenieure GmbH & Co.KG\par Ingenieursgesellschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tragwerksplanung\par Struvestr. 17\par 76187 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Borrmann\par Tel.:0721 / 6807867-12\par mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b HLS-Planung / Elektroplanung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Planungsgesellschaft mbH Schaaf\par Pfinztalstr. 92 a\par 76227 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Schaaf\par Tel.: 0721 / 95094 12\par mail: r-schaaf@plg-schaaf.de\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutz:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 AIS Engineering Concept GmbH\par Altlussheimerstr. 4\par 68809 Neulussheim\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Altinok\par Tel.: 06205 / 3076988\par mail: altinok@ais-concept.de\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li425}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li785}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1145}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1505}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1865}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2225}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2585}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2945}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li3305}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ZUS\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 TZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),\par g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen: \par Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)\par AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par 1. Angaben zur Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (siehe auch Baubeschreibung, -Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Zufahrt erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Hofseite ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich durch die Durchfahrt im Haus 6 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich (geringste Breite\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b  ca. 2,68 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , geringste \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 3,23 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.2. Besondere Belastungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.3. Bestehende Bauliche Anlage\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Es ist unbedingt zu beachten, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise bewohnt bleiben . \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.4. Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige teilweise Sperrung der Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Hinterhof und an der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e wird vor Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme mit der Bauherrschaft, dem Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer und dem AN gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt.\par Freizuhalten sind jederzeit:\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-425\li425\ri538\lin425\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Hinterhof: Zufahrt und Rangierfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, zu den Fahrradabstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, zu den Hauseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und zu den Kellerabg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri538\lin0\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \'b7}}Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en- und Gehwegbereich.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.5  F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung des Kranes gesperrt.\par Die Nutzung der weiteren umgebenden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze in n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chster Umgebung ist nicht betroffen. Diese Parkfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht dauerhaft als Abstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . belegt werden. \par Sofern vom AN \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlicher Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum oder Gehwegfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Baustelleineinrichtung oder als Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in Anspruch genommen werden sollen, sind die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderlichen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdenkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen und Genehmigungen sowie daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r anfallende Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren Sache des AN und werden nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Gleiches gilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die im Zusammenhang erforderlichen Sicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen nach den beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Anforderungen sowie Hinweisschildern f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nger und Autoverkehr.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.6  Transporteinrichtungen und -wege\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Zum Materialtransport und Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Baustelle sind m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und der Kran zu benutzen, siehe auch 1.14. Die Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Hofseite ist durch die Durchfahrt m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Abriss DG sind \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen im Dach herzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Transportmittel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  nach vorheriger  Absprache des AN \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 "Dacharbeiten"\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  mit dem Architekten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt. \par Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Aufstellung im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und genehmigen zu lassen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Baustelleneinrichtung wird inkl. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Ver- und Entsorgungsleitungsanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Wasser,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Strom, Abwasser\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Es ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Strom, Gas und Wasser an den AG zu entrichten hat. \par Kran siehe Absatz 2.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.8. Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen / Aufenthaltsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es stehen keine R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zur Lagerung zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Aus statischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden darf kein Material auf den Geschossdecken und auf den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten gelagert werden.\par Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Wohnungen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.9. Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft relativ eben. \par Ein Bodengutachten liegt nicht vor. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.12 Abbrucharbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu entsorgen. Die sachgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung ist dem AG schriftlich nachzuweisen und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens mit n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Zahlungsanforderung vorzulegen.\par Die S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu erfolgen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.13 Schutzzeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde".\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Bauteilen, Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind zu vermeiden. \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag vor dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude und im Hinterhof sind ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten oder Materialien sind einzukalkulieren.\par Bestehende Bauteile sind zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der AN ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Auf die sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wassersch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in den darunterliegenden Wohnungen zu vermeiden!!! F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r entstandene Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den wird der AN haftbar gemacht.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag um das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude ist zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Materialien sind einzukalkulieren.\par\par Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mers. Dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den angrenzenden Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum im Rahmen der beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassener Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Haftung liegt in diesem Zeitraum beim AN.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kan\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 le, etc.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.17 Hindernisse im Erdreich\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck wurde \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b nicht\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf vermutete Kampfmittel untersucht. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par 1.18 SiGeKo\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Der AN ist daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verantwortlich, dass ein qualifizierter, st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen an s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.\par Bei den Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistung der Sicherheit der an der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigte mit pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nlicher Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung entsprechend der Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten auszur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist.\par\par Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigten Arbeitnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen hat.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Mitben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten anderer ANs\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.3 Arbeitssicherheit\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist eine schriftliche Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung vorzulegen, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit dies f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Bauprodukte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entsprechend der LBO Baden-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rttemberg in aktuellster Fassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 17 Bauprodukte) sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 18), ein allgemeines baurechtliches Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 20) erforderlich. Bauprodukte bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen einer Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung ihrer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den technischen Regeln nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 22. Die Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung erfolgt durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des Herstellers oder ein \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungszertifikat. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht eingebaut werden.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.19 Besondere Anordnungen der Eigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mer\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Baustellentore und -t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, um ein Eindringen durch Unbefugte zu verhindern. \par Die Handwerker des AN verwenden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen bzw. Leitern am Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.20 Altlasten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen wird.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Beanstandungen sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Vers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umt der AN die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der baulichen Vorraussetzungen, so kann er daraus keine Terminverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerung seiner Leistungen ableiten.\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul 2. Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.1. Arbeitsabschnitte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).\par ZTV \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1.14 ist unbedingt zu beachten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.2 Besondere Erschwernisse\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.3. Sicherheitsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Absturzsicherungen und pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nliche Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen und unfallverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Sicherheit auf der Baustelle sind unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Folge zu leisten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.4. Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter des Auftragnehmers zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine Unbefugten Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle in diese Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, auch wenn die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter in einem mit Bauzaun eingez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 untem Bereich stehen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind fachgerecht zu entsorgen. \par\par Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle nach Sorten abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.\par Bauabf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu trennen und zu entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 2.6, 2.7 Mitbenutzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten und Einrichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen. Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.8. Vorhaltung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen, etc. des ANs f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere AN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st wird vom Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx360\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.9, 2.10 Recycling-Materialien\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kommen, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t anzubieten, zu liefern und einzubauen. \par Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.11 Anforderungen an Produkte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben. Selbstverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materialbeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lt sich in diesen F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen jedoch die kostenlose \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die termingerechte \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. Angaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.\par\par Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine gesundheitssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af3\afs20\alang7\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Entsprechende Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse sind dem AG vorzulegen. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.12 Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliches sind dem AG unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.16 Leistungsumfang\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und Stoffe, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.19 Teilabnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, kann der AN eine Teilabnahme verlangen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.21 Abrechnung:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen."\par In diesem Fall hat der Unternehmer Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vorzulegen. \par Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Werte als Hilfe bei der Kalkulation.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (AllgTechnVorbem, Lose 1-10)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Auftraggeber.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx28\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. Nicht vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Leistungsverzeichnisse k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen bei der Vergabe nicht ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Pauschalangebote sind nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig!\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\fi-1134\li1134\ri0\lin1134\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu beachten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte sowie die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Sicherheitsdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter sind zu beachten. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit nichts anderes beschrieben.\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Ferner sind einzukalkulieren:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-113\li113\ri0\lin113\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Leistungen und Nebenleistungen die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Pos. zwangsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufig ergeben z.B. erford. zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vorhandener, sichtbarer Bauteile. \par - Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Werkstoffe zu verwenden. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel, die der Witterung ausgesetzt sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Werkstoffe verwendet werden.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauteile bzw. Gegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitte ) gibt es nur Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wenn diese in den Positionen ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom AN erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend aufzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 kontrollen am Bau sind durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt sofort aufmerksam zu machen. \par Massen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung schriftlich per Mail oder Fax anzuzeigen.\par\par Der Auftragnehmer hat arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):\par - Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ller ).\par - am Tag ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Arbeiten\par - am Tag eingebautes/verwendetes Material\par - Angaben zum Terminplan\par - Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Berichte sind der Bauleitung arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich zu faxen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (0721-820 00 940) oder\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b zu mailen (info@schiel-architekten.de).\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.\par Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Anmelden von Bedenken:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, ob die vorgesehene Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistung eignet.\par In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen.\par Bedenken sind dem Auftragnehmer unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe neuer Unterlagen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht verwendet werden. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul HINWEIS zur Beachtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Gewerke:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri737\lin0\rin737 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, oder nicht den vorliegenden Planunterlagen entnommen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit dem Bauleiter aufgemessen werden. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN LOS 4\par SCHLOSSERARBEITEN (AllgTechnVorbem, Schlosser)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-255\li255\ri0\lin255\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 a)\tab Die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 b)\tab Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-284\li284\ri0\lin284\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 c)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Certiform-Formulare KEV: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\tab 110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320\par\par d)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Die Vorbemerkungen zum LV:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\tab - die Baubeschreibung / -ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 \par\tab - die Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\tab - die Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einzelgewerke \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 e)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Das Leistungsverzeichnis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \par\par f)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Fotos laut Fotoliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af3\afs20\alang7\acf1\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 separates Dokument)\par\par g)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Planunterlagen laut Planliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par h)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Bauzeitenplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par i)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par j)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Innerer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par k)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzepte zum Feuchteschutz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  getrennt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf\par\par l)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Weitere Fragen dazu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Schiel Architekten, Moltkestra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 19a, 76133 Karlsruhe\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt werden.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx6804\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Metallbauarbeiten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN 4109-1 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen\par\par DIN 4109-2 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung der Anforderungen\par\par DIN 6834-1 \par Strahlenschutzt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r medizinisch genutzte R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume - Teil 1: Anforderungen\par\par DIN 14094-1 \par Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 1: Notleiter mit und ohne R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckenschutz, Haltevorrichtung, Podeste \par\par DIN 14094-2 \par Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chern \par\par DIN 18111-2 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren in St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwerksw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\par\par DIN 18111-3 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte und ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter \par\par DIN 18111-4 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen \par\par DIN 18542 \par Abdichten von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwandfugen mit impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern aus Schaumkunststoff - Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierte Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung \par\par DIN 18799-1 \par Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen \par\par DIN 18799-2 \par Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, sicherheitstechnische Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen \par\par DIN 24537-1 \par Roste als Bodenbelag - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen\par\par DIN 24537-2 \par Roste als Bodenbelag - Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen \par\par DIN 55945 \par Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618 \par\par DIN EN 949 \par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Dreh- und Rolll\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den, Vorhangfassaden - Ermittlung der Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren gegen Aufprall eines weichen und schweren Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpers \par\par DIN EN 988 \par Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 1192 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen \par\par DIN EN 1396 \par Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r allgemeine Anwendungen - Spezifikationen \par\par DIN EN 1522 \par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Abschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse; Durchschusshemmung \par\par DIN EN 10088-1 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par\par DIN EN 10088-4 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Blech und Band aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 10088-5 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 10210-1 \par Warmgefertigte Hohlprofile f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Stahlbau aus unlegierten Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen und aus Feinkornbaust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen \par\par DIN EN 10210-2 \par Warmgefertigte Hohlprofile f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Stahlbau aus unlegierten Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen und aus Feinkornbaust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen - Teil 2: Grenzabma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und statische Werte \par\par DIN EN 10346 \par Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen \par\par DIN EN 12207 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Luftdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssigkeit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12208 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Schlagregendichtheit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12210 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit bei Windlast - Klassifizierung \par\par DIN EN 12453 \par Tore - Nutzungssicherheit kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigter Tore - Anforderungen \par\par DIN EN 12635 \par Tore -  Informationen zur Nutzung \par\par DIN EN 13241-1 \par Tore - Produktnorm - Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften \par\par DIN EN 13830 \par Vorhangfassaden - Produktnorm \par\par DIN EN 13964 \par Unterdecken - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fverfahren \par\par DIN EN ISO 1163-1 \par Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Spezifikationen \par\par DIN EN ISO 3834-1 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 1: Kriterien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen  \par\par DIN EN ISO 3834-2 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 2: Umfassende Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-3 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 3: Standard-Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-4 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-5 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, um die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen \par\par DIN EN ISO 4042 \par Verbindungselemente - Galvanische \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge \par\par DIN EN ISO 4618 \par Beschichtungsstoffe - Begriffe \par\par DIN EN ISO 5817 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en - Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en) - Bewertungsgruppen von Unregelm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeiten \par\par DIN EN ISO 8501-1 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen nach ganzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigem Entfernen vorhandener Beschichtungen \par\par DIN EN ISO 8501-2 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 2: Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichem Entfernen der vorhandenen Beschichtungen \par\par DIN EN ISO 8501-3 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hten, Kanten und anderen Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenunregelm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeiten \par\par DIN EN ISO 8501-4 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 4: Ausgangszust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-Wasserwaschen \par\par DIN EN ISO 8503 \par Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Rauheitskenngr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von gestrahlten Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen \par\par DIN EN ISO 8504 \par Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitung\par\par DIN EN ISO 13920 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en - Allgemeintoleranzen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 konstruktionen - L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen- und Winkelma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e; Form und Lage \par\par DIN EN ISO 14713-1 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze und Korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit\par\par DIN EN ISO 14713-2 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 2: Feuerverzinken \par\par DIN EN ISO 14713-3 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren \par\par DIN EN ISO 14731 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 aufsicht - Aufgaben und Verantwortung \par\par DIN EN ISO 15607 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln \par\par DIN EN ISO 15609-1 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 anweisung - Teil 1: Lichtbogenschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en \par\par DIN EN ISO 15611 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund von vorliegender schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 technischer Erfahrung \par\par ISO 6362-4 \par Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 4: Profile - Grenzabma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und Formtoleranzen \par\par VDI 2719 \par Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen\par\par BFS Merkblatt 6 \par Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par BFS Merkblatt 26 \par Farbver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung von Beschichtungen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par DGUV Information 208-007\par Roste - Auswahl und Betrieb\par Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)\par (bisher: BGI 588-1)\par\par DASt 006 \par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 007 \par Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt)\par\par ift FE-07/1 \par Hochwasserbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Anforderungen, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung, Klassifizierung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-11/1 \par Nutzungssicherheit an kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigten Fenstern und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift MO-01/1 \par Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par IVD-Merkblatt Nr. 4 \par Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 9 \par Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fenster und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 14 \par Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 22 \par Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 24 \par Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 26 \par Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern (Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder)\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 27 \par Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 28 \par Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par MB 382 \par Merkblatt MB 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 405 \par Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par MB 434 \par Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par MB 822 \par Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 823 \par Merkblatt 823: Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 875 \par Merkblatt 875: Edelstahl Rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 969 \par Merkblatt 969: Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  allgemeine Hinweise \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 974 \par Merkblatt 974: Elektropolieren nichtrostender St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 980 \par Merkblatt 980: Nichtrostende Flachprodukte f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterungen zu den Sorten der EN 10088-4 \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par Porenbetonbericht 7 \par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung - Putze, Beschichtungen, Bekleidungen \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Herausgeber: Bundesverband Porenbeton \par\par VdS 2008 \par Feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten; Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Brandschutz \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2021 \par Baustellen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2047\par Sicherheitsvorschriften f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten\par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VFF Al.01 \par Filiformkorrosion - Vermeidung bei beschichteten Aluminium-Bauteilen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF Al.02 \par Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Aluminium \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF Al.03 \par Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Aluminium \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.01 \par Kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigte Fenster \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.02 \par Elektrische Bauteile im Fenster-, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren- und Fassadenbau \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Planung und Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.01 \par Beschichten von Stahlteilen im Metallbau \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.02 \par Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Stahl \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.03 \par Visuelle Beurteilung von Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aus Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Alle verwendeten Kunststoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen alterungs- und lichtbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit gegen chemische und atmosph\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rische Einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse, gegen W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lte, und ihr elastisches Verhalten m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen. \par\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis oder Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Bei geschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten Bauteilen aus Edelstahl d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine Anlauffarben sichtbar sein. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern, Durchg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 scher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.\par\par Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vom Auftragnehmer zu treffen. \par\par Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he zu erhaltener Bauteile sind Glasfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, glasierte Keramikoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und andere durch den Funkenflug gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdete Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen abzudecken. \par\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten\par\par Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vom Bohren und Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. \par\par Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. \par\par Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen mit der Bauleitung abzustimmen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksprache mit der Bauleitung erforderlich. \par\par Befestigungen von schweren Bauteilen auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystemen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nur mit w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmmenden und druckfesten St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpern, Konsolen oder sonstigen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Zweck geeigneten Bauteilen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par (Zutreffendes bitte ausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen:)\par Die Befestigungselemente m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen im Zuge der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffverlegung des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems in Abstimmung mit dem Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems eingebaut werden.\par (oder)\par Die Befestigungselemente m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in das vorhandene W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem so eingesetzt werden, dass nach Fertigstellung der Leistung des Auftragnehmers keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems erkennbar sind.\par\par Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 arbeiten sind, soweit technisch m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, vor dem Verzinken auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren. \par\par\par Fenster und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\par Anschlussfugen von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbauteilen wie Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren sind raumseitig luftdicht herzustellen. Hierf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gelten neben den Vorschriften von Abschnitt 3.1.4.5 ATV DIN 18360 auch die entsprechenden Regeln nach Abschnitt 3.5.3 ATV DIN 18355. Der damit verbundene Aufwand ist mit einzukalkulieren.\par\par Der Aus- und Einbau von Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zu jeder Zeit gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen vor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergehend provisorisch zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en; dabei muss das Provisorium lichtdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. \par\par Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse zum Bauwerk und zu den Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken vorzulegen.\par\par Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. \par\par Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsrichtung von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren ist vor der Bestellung oder Fertigung der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig festzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transparente Scheiben von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den zu entfernen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Abrechnung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen oder Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Zargen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llt unter die Nebenleistungen nach ATV DIN 18360 Abschnitt 4.1.5.\par Abschnitt 4.2.4 der ATV DIN 18360 bezieht sich ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich auf das Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Ankern und auf das Einputzen, also das Anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. Ein notwendiges Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Zargen ist dagegen keine Besondere Leistung, sondern Bestandteil der Montageleistung entsprechender Zargen und wird deshalb nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 4 (Schlosserarbeiten).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Stahlbauarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par Es gelten die Normen nach Abschnitt 2 DIN EN 1090-2:2011-10\par\par DIN 18807 \par Normenreihe: Trapezprofile im Hochbau \par\par DIN EN 10088-4 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Blech und Band aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 10088-5 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 13001-3-1\par Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-1: Grenzzust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde und Sicherheitsnachweis von Stahltragwerken\par\par DIN EN 13084-1 \par Freistehende Schornsteine - Teil 1: Allgemeine Anforderungen \par\par DIN EN ISO 1461 \par Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge (St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckverzinken) - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen \par\par DIN EN ISO 3834-1 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 1: Kriterien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen  \par\par DIN EN ISO 3834-2\par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 2: Umfassende Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-3 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 3: Standard-Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-4 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-5 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, um die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen \par\par DIN EN ISO 4042 \par Verbindungselemente - Galvanische \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge \par\par DIN EN ISO 8504 \par Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitung\par\par DIN EN ISO 14713-3 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren \par\par DIN EN ISO 15607 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln \par\par DASt 006 \par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 007 \par Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt)\par\par DASt 009 \par Stahlsortenauswahl f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r geschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te Stahlbauten \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 014 \par Empfehlungen zum Vermeiden von Terrassenbr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen in geschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten Konstruktionen aus Baustahl \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 015 \par Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ger mit schlanken Stegen \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 016 \par Bemessung und konstruktive Gestaltung von Tragwerken aus d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnwandigen kaltgeformten Bauteilen \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 019 \par Brandsicherheit von Stahl- und Verbundbauteilen in B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro- und Verwaltungsgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 022 \par Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt)\par\par DSTV-Richtlinie \par Korrosionsschutz von Stahlbauten in atmosph\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rischen Umgebungsbedingungen durch Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Deutscher Stahlbau-Verband (DSTV) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 22\par Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 24\par Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD\par\par MB 405 \par Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par MB 434 \par Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par RAL-GZ 606 \par Konstruktive Stahlbauten - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung \par\par VdS 2008 \par Feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten; Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Brandschutz \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2021 \par Baustellen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2047 \par Sicherheitsvorschriften f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten\par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis oder Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Allgemeines\par\par Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern, Durchg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 scher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.\par\par Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksprache mit der Bauleitung erforderlich. \par\par Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 arbeiten sind, soweit technisch m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, vor dem Verzinken auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den zu entfernen. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Verkehrssicherung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par Bitte beachten Sie, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Verkehrssicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen jetzt neu die ATV DIN 18329 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Verkehrssicherungsarbeiten\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  gilt.)\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Abrechnung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Abrechnung von Leistungen nach dem L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  gelten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Unterbrechungen die Regeln des Abschnitt 5.2.2 ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Abrechnung von Leistungen nach dem Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  wird erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend zu Abschnitt 5.3 ATV DIN 18335 vereinbart, dass Ausschnitte nur bis zu einer Einzelgr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e von 2,5 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bermessen werden.\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 4 (Schlossearabeiten).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LOS 4  ([end]
[BEZ]LOS 4  (Schlosser)[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]1[end]
[BEZTX]Treppengeländer Haus 6 - 8[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]11[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.800[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus Flach- oder Rundstahl f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Treppen, Balkone und dgl. ausbauen und zerlegen, einschl. Ausstemmen oder Abflexen der Verankerungen \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (in Absprache mit der Bauleitung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , inkl. Entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 1000 mm\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl, ausbauen ( Treppenhausgel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder Haus 6, 8; EG bis DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]100.800[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus Stahl, im Innenbereich, wie folgt:\par\par Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r 2-l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufige Treppen der Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user vom EG bis ins DG; insgesamt 8 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe (2 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufe pro Geschoss) mit Podesten vor den Wohnungseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen 1.OG bis 3.OG (3 Podeste), Podesten vor den Wohnungseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen DG und insgesamt 4 Zwischenpodesten.\par\par Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 1,00 m laut LBO\par Laufl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen ca. 3,50 m (EG-3.OG), ca. 3,00 m (3.OG bis DG)\par Treppenauge: ca. 25 cm\par Laufbreite: 1,125 m\par Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge Podest DG: 1,38\par\par\par Obergurt: Flachstahl 30 / 10 mm mit darauf verschraubtem Handlauf  Eichenholz, D=50 mm, klarlackiert (inklusive Holzhandlauf lackiert) \par Untergurt 30 / 10 mm auf der H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Werksteinstufen.\par\par Zwischen Ober- und Untergurt verschweisste Flachstahlst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be 30 / 10mm, Abstand max.120mm.\par\par Befestigungen: Rechteckkopfplatten, Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e nach statischer Erfordernis: \par Eine Befestigung im Treppenauge, 4 Befestigungen pro Lauf, auf den Stellen der abgeflexten Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderpfosten (Haus 4-8) und jeweils dazwischen (Haus 4, dort im Bestand nur 2 Befestigungen pro Lauf)\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: grundiert, fertig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r malerseitige Beschichtung\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl (Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user Haus 6, 8; EG bis DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]42.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Eckausbildung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Treppengel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus Stahl, 90 Grad, Zulage.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl, 90 Grad Ecken, Zulage\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]14[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]42.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang von schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g zu waagrecht an Treppengel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus Stahl, Zulage.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergang schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g zu waagrecht, Zulage\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]2[end]
[BEZTX]Geländer Balkone straßenseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]21[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.520[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus Flach- oder Rundstahl f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Treppen, Balkone und dgl. ausbauen und zerlegen, einschl. Ausstemmen der Verankerungen, inkl. Entsorgen.\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 1000 mm\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ausbauort: Haus 4-8; 6 Balkone 1.OG - 2.OG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder, Stahl, ausbauen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]28.130[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri992\lin0\rin992\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Balkongel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder aus feuerverzinktem Stahl, an der Balkontragkonstruktion befestigt, Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b siehe Detailplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , wie folgt:\par\par 3 Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderteile (2 x Seiten, 1 x Front), miteinander verschraubt, jeweils bestehend aus:\par - Stahlpfosten / Rahmen / Handlauf mit F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung aus Flachstahlprofilen (einheitliches Profil 60 / 10 mm\par Abst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde der F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be laut Plan 10-12 cm\par Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 1100 mm\par\par Befestigung:\par Inklusive 3 Kopfplatten (150 / 90 mm), befestigt an der Balkonplatte (StB); Inklusive an die Kopfplatte angeschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te Schwerter (100 / 70 mm)  zur Verschraubung mit dem obigen Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderelement.\par Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich zu dieser Befestigung wird das Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder mit Abstandshaltern in der Fassade verankert.\par\par Verschraubungen V2A mit Distanzh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lsen zum Ausgleich von Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 toleranzen\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Einbauort: Haus 4-8; 6 Balkone 1.OG - 2.OG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Balkongel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder Stahl ( H. 4-8; Balkone stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 1.OG bis 2.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]3[end]
[BEZTX]Geländer Balkone hofseitig[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]31[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]98.780[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vorhandene massive Br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung (STB) der hofseitigen Balkone EG bis 3.OG (Haus 4-8) mit einer Stahlreling erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen.\par Pro Balkon bestehend aus:\par 3 Stahlwinkel (37 / 10 cm), ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrer Abstand 1,96 m.\par Jeweils bestehend aus Kopfplatten (14 / 14 cm; St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rke nach erfordernis) mit angeschweisstem Flachstahl (50 / 10 mm).\par Darin verschweisst 3 Querstege aus Flachstahl (50 / 10 mm) als durchgehende Reling.\par Die Kopfplatten werden in der STB-Br\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung verd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 belt.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndererh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hung (H. 4-8; Balkone hofseitig EG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]4[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]41[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Absturzsicherung aus Stahl, vor oberem Treppenhausfenster (Fenster ca. 1,20 /0,90 m) Haus 6, 8 im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich, wie folgt:\par\par Rahmen aus  Winkelstahl 40 / 40 / 10 mm, ca. 1,20 / 0,90 m;\par Zwischen Ober- und Untergurt verschweisste Flachstahlst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be 40 / 10 mm, Abstand max. 120mm.\par\par Der Flachstahlrahmen wird mit Abstandshaltern in der Fensterleibung befestigt, Anzahl und Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e der Befestigungsmittel nach statischer Erfordernis.\par\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: feuerverzinkt\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Absturzsicherung Treppenhausfenster (Haus 6, 8; 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]5[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r vor nicht vorhersehbare Anpassungsarbeiten und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen am bestehenden Gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder des Treppenhauses im Haus 4.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Schlosserarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]51[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Meister, Schlosserarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]52[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Vorarbeiter, Schlosserarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]53[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Facharbeiter, Schlosserarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]54[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Helfer, Schlosserarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
