#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[UHRZEIT]12:05[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]MFH Albt[end]
[BEZ]MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
[ERDATUM]19.06.2019[end]
[ERUHRZEIT]11:06[end]
[AUSFBEGINN]11.09.2019[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fdecor\fcharset0\fprq2{\*\panose 04030805030B02020C03}HandelGothic BT;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx1700\tx10205\tx11055\tx11906\tab  LEISTUNGSVERZEICHNIS \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 BER \plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3401\tx10205\tx11055\tx11906\tab\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 3 (Metallbau)\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauvorhaben:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Bauort:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76137 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Albtalstr. 4-8\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherren:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ludwig-Erhard-Allee 19\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76131 Karlsruhe\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Planung und Bauleitung\tab\tab\tab\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ab\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SCHIEL ARCHITEKTEN \par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Moltkestr. 19a - 76133 Karlsruhe - 0721 / 82000930\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab info@schiel-architekten.de\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebot \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 3 (Metallbau)\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebotsabgabe:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab Mittwoch, den 19.Juni 2019  bis 11:00 Uhr\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn Projekt:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 11.September 2019\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn und Termine \par der Lose / Einzelgewerke: \tab\tab\tab siehe Bauzeitenplan\par\par\par Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstanden und best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt die Termine.\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx3855\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ungepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anbieter:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7                                                 \tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\par\tab\tab\tab Datum, Stempel, Unterschrift\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7      \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b , g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Globale Angaben zum Bauvorhaben \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Name und Anschrift des Auftraggebers: \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Beschreibung des Bauvorhabens: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Sanierungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme an den drei Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern in der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 4-8 setzt sich aus folgenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zusammen:\par - Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8 \par - Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG Albtalstr. 4-8\par - Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8\par siehe auch unten "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude"\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten). \par Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , es folgen Haus 4, dann Haus 8.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Die Fassadenarbeiten erfolgen zum Abschluss der Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme.\par Witterungsbedingte Bauverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet.\par Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose vergeben werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Dies ist im Angebot zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, eine separate Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung oder eine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand erfolgt nicht.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Bestand Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 traufst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig an der Albtalstrasse\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}geschlossene Blockrandbebauung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauphase teilweise gesperrt.\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv (Ausnahme 3.OG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbau)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Innenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Decke zwischen UG und EG massiv. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken; \par\tab ansonsten Holzbalkendecken \par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sparrendach als Satteldach, durchgehend \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Dachneigung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Art und Zustand des abzurei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enden und umzubauenden Bestands im DG: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (2 WCs) und Elektro veraltet\par DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und WCs) und Elektro veraltet\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 4-8:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (Fassade, Fenster)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}technische Sanierung der 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG, je nach Erfordernis\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Firstlinie und die stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitige Dach- \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad),\par\tab d.h. die Traufe wird angehoben.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Nutzungen:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 UG: Abstellr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume Mieter, Haustechnik\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}EG bis 3.OG Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend, \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Sanierungen entsprechend Bauverlauf\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}DG: Abri\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab 6 x 3-Zimmer-Wohnungen\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par siehe auch ZTV 1.2, 1.13:\par Das DG ist bereits leerstehend.\par Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme frei sein, teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtnahme erforderlich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die vorhandene Substanz ist zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichkeit \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschrift der Baustelle: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Albtalstr. 4-8\par 76137 Karlsruhe\par Flurst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Nr. 6648/1 und 6650\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  1 Geschoss (DG)\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur Baustelle  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 1.\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lage und Transportwege\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen siehe ZTV 1.4, 1.5\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transporteinrichtungen und -wege f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7\par Die Baustelleneinrichtung und der Kran  werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8\par Art / Lage der Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze siehe ZTV 1.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Sonstige Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Verkehrssicherung: siehe ZTV 1.14\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 2.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berblick \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, von der Karlstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und vom Innenhof aus m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. Es ist jedoch nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen. \par Die beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gten Fotos und Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1\par Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Planunterlagen als Anlage zum LV:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Allgemeine\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\acf1\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par Termine und Fristen:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Deckblatt und Bauzeitenplan\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Liste der Beteiligten:\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherr:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Tel.: 0721 / 5985-284\par mail: u.bergmann@kvbw.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SiGeKo:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bautechnisches B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Frantz\par Wesebachstr. 51\par 76327 Pfinztal-S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llingen\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Hr. Frantz\par Tel.: 07240 / 9442237\par mail: info@frantz-online.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Architekt, Bauleitung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schiel Architekten\par Moltkestr. 19a\par 76133 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi\par Tel.: 0721- 820 00 930\par mail: info@schiel-architekten.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tragwerksplanung: \par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstlin Ingenieure GmbH & Co.KG\par Ingenieursgesellschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tragwerksplanung\par Struvestr. 17\par 76187 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Borrmann\par Tel.:0721 / 6807867-12\par mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b HLS-Planung / Elektroplanung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Planungsgesellschaft mbH Schaaf\par Pfinztalstr. 92 a\par 76227 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Schaaf\par Tel.: 0721 / 95094 12\par mail: r-schaaf@plg-schaaf.de\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutz:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 AIS Engineering Concept GmbH\par Altlussheimerstr. 4\par 68809 Neulussheim\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Altinok\par Tel.: 06205 / 3076988\par mail: altinok@ais-concept.de\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li425}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li785}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1145}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1505}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1865}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2225}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2585}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2945}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li3305}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ZUS\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 TZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),\par g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen: \par Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)\par AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par 1. Angaben zur Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (siehe auch Baubeschreibung, -Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Zufahrt erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Hofseite ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich durch die Durchfahrt im Haus 6 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich (geringste Breite\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b  ca. 2,68 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , geringste \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 3,23 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.2. Besondere Belastungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.3. Bestehende Bauliche Anlage\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Es ist unbedingt zu beachten, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise bewohnt bleiben . \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.4. Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige teilweise Sperrung der Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Hinterhof und an der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e wird vor Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme mit der Bauherrschaft, dem Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer und dem AN gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt.\par Freizuhalten sind jederzeit:\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-425\li425\ri538\lin425\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Hinterhof: Zufahrt und Rangierfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, zu den Fahrradabstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, zu den Hauseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und zu den Kellerabg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri538\lin0\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \'b7}}Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en- und Gehwegbereich.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.5  F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung des Kranes gesperrt.\par Die Nutzung der weiteren umgebenden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze in n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chster Umgebung ist nicht betroffen. Diese Parkfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht dauerhaft als Abstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . belegt werden. \par Sofern vom AN \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlicher Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum oder Gehwegfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Baustelleineinrichtung oder als Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in Anspruch genommen werden sollen, sind die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderlichen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdenkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen und Genehmigungen sowie daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r anfallende Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren Sache des AN und werden nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Gleiches gilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die im Zusammenhang erforderlichen Sicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen nach den beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Anforderungen sowie Hinweisschildern f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nger und Autoverkehr.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.6  Transporteinrichtungen und -wege\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Zum Materialtransport und Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Baustelle sind m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und der Kran zu benutzen, siehe auch 1.14. Die Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Hofseite ist durch die Durchfahrt m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Abriss DG sind \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen im Dach herzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Transportmittel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  nach vorheriger  Absprache des AN \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 "Dacharbeiten"\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  mit dem Architekten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt. \par Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Aufstellung im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und genehmigen zu lassen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Baustelleneinrichtung wird inkl. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Ver- und Entsorgungsleitungsanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Wasser,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Strom, Abwasser\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Es ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Strom, Gas und Wasser an den AG zu entrichten hat. \par Kran siehe Absatz 2.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.8. Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen / Aufenthaltsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es stehen keine R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zur Lagerung zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Aus statischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden darf kein Material auf den Geschossdecken und auf den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten gelagert werden.\par Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Wohnungen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.9. Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft relativ eben. \par Ein Bodengutachten liegt nicht vor. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.12 Abbrucharbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu entsorgen. Die sachgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung ist dem AG schriftlich nachzuweisen und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens mit n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Zahlungsanforderung vorzulegen.\par Die S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu erfolgen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.13 Schutzzeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde".\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Bauteilen, Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind zu vermeiden. \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag vor dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude und im Hinterhof sind ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten oder Materialien sind einzukalkulieren.\par Bestehende Bauteile sind zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der AN ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Auf die sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wassersch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in den darunterliegenden Wohnungen zu vermeiden!!! F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r entstandene Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den wird der AN haftbar gemacht.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag um das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude ist zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Materialien sind einzukalkulieren.\par\par Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mers. Dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den angrenzenden Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum im Rahmen der beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassener Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Haftung liegt in diesem Zeitraum beim AN.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kan\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 le, etc.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.17 Hindernisse im Erdreich\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck wurde \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b nicht\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf vermutete Kampfmittel untersucht. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par 1.18 SiGeKo\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Der AN ist daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verantwortlich, dass ein qualifizierter, st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen an s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.\par Bei den Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistung der Sicherheit der an der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigte mit pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nlicher Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung entsprechend der Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten auszur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist.\par\par Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigten Arbeitnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen hat.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Mitben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten anderer ANs\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.3 Arbeitssicherheit\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist eine schriftliche Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung vorzulegen, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit dies f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Bauprodukte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entsprechend der LBO Baden-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rttemberg in aktuellster Fassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 17 Bauprodukte) sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 18), ein allgemeines baurechtliches Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 20) erforderlich. Bauprodukte bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen einer Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung ihrer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den technischen Regeln nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 22. Die Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung erfolgt durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des Herstellers oder ein \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungszertifikat. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht eingebaut werden.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.19 Besondere Anordnungen der Eigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mer\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Baustellentore und -t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, um ein Eindringen durch Unbefugte zu verhindern. \par Die Handwerker des AN verwenden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen bzw. Leitern am Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.20 Altlasten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen wird.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Beanstandungen sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Vers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umt der AN die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der baulichen Vorraussetzungen, so kann er daraus keine Terminverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerung seiner Leistungen ableiten.\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul 2. Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.1. Arbeitsabschnitte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).\par ZTV \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1.14 ist unbedingt zu beachten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.2 Besondere Erschwernisse\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.3. Sicherheitsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Absturzsicherungen und pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nliche Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen und unfallverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Sicherheit auf der Baustelle sind unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Folge zu leisten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.4. Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter des Auftragnehmers zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine Unbefugten Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle in diese Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, auch wenn die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter in einem mit Bauzaun eingez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 untem Bereich stehen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind fachgerecht zu entsorgen. \par\par Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle nach Sorten abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.\par Bauabf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu trennen und zu entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 2.6, 2.7 Mitbenutzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten und Einrichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen. Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.8. Vorhaltung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen, etc. des ANs f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere AN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st wird vom Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx360\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.9, 2.10 Recycling-Materialien\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kommen, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t anzubieten, zu liefern und einzubauen. \par Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.11 Anforderungen an Produkte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben. Selbstverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materialbeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lt sich in diesen F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen jedoch die kostenlose \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die termingerechte \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. Angaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.\par\par Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine gesundheitssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af3\afs20\alang7\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Entsprechende Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse sind dem AG vorzulegen. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.12 Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliches sind dem AG unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.16 Leistungsumfang\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und Stoffe, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.19 Teilabnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, kann der AN eine Teilabnahme verlangen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.21 Abrechnung:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen."\par In diesem Fall hat der Unternehmer Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vorzulegen. \par Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Werte als Hilfe bei der Kalkulation.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (AllgTechnVorbem, Lose 1-10)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Auftraggeber.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx28\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. Nicht vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Leistungsverzeichnisse k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen bei der Vergabe nicht ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Pauschalangebote sind nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig!\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\fi-1134\li1134\ri0\lin1134\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu beachten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte sowie die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Sicherheitsdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter sind zu beachten. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit nichts anderes beschrieben.\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Ferner sind einzukalkulieren:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-113\li113\ri0\lin113\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Leistungen und Nebenleistungen die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Pos. zwangsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufig ergeben z.B. erford. zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vorhandener, sichtbarer Bauteile. \par - Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Werkstoffe zu verwenden. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel, die der Witterung ausgesetzt sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Werkstoffe verwendet werden.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauteile bzw. Gegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitte ) gibt es nur Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wenn diese in den Positionen ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom AN erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend aufzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 kontrollen am Bau sind durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt sofort aufmerksam zu machen. \par Massen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung schriftlich per Mail oder Fax anzuzeigen.\par\par Der Auftragnehmer hat arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):\par - Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ller ).\par - am Tag ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Arbeiten\par - am Tag eingebautes/verwendetes Material\par - Angaben zum Terminplan\par - Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Berichte sind der Bauleitung arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich zu faxen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (0721-820 00 940) oder\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b zu mailen (info@schiel-architekten.de).\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.\par Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Anmelden von Bedenken:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, ob die vorgesehene Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistung eignet.\par In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen.\par Bedenken sind dem Auftragnehmer unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe neuer Unterlagen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht verwendet werden. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul HINWEIS zur Beachtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Gewerke:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri737\lin0\rin737 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, oder nicht den vorliegenden Planunterlagen entnommen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit dem Bauleiter aufgemessen werden. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN LOS 3\par METALLBAUARBEITEN (AllgTechnVorbem, Metallbau)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-255\li255\ri0\lin255\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 a)\tab Die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 b)\tab Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-284\li284\ri0\lin284\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 c)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Certiform-Formulare KEV: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\tab 110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320\par\par d)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Die Vorbemerkungen zum LV:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\tab - die Baubeschreibung / -ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 \par\tab - die Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\tab - die Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einzelgewerke \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 e)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Das Leistungsverzeichnis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \par\par f)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Fotos laut Fotoliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af3\afs20\alang7\acf1\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 separates Dokument)\par\par g)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Planunterlagen laut Planliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par h)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Bauzeitenplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par i)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par j)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Innerer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par k)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzepte zum Feuchteschutz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  getrennt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf\par\par l)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Weitere Fragen dazu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Schiel Architekten, Moltkestra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 19a, 76133 Karlsruhe\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt werden.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Tischlerarbeiten \par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fensterarbeiten / ohne T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und Einbaum\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bel) \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN 16830-2 \par Fensterprofile aus hochschlagz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hem Polyvinylchlorid (PVC-HI), wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ; Anforderungen \par\par DIN 16830-3 \par Fensterprofile aus hochschlagz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen; Anforderungen \par\par DIN 18095-1 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren; Rauchschutzt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren; Begriffe und Anforderungen \par\par DIN 18540 \par Abdichten von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen \par\par DIN 18542 \par Abdichten von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwandfugen mit impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern aus Schaumkunststoff - Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierte Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung \par\par DIN 18545\par Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme\par\par DIN 52270 \par Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung von Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten \par\par DIN EN 300 \par Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen \par\par DIN EN 335\par Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten \par\par DIN EN 350-1 \par Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nat\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klassifikation der nat\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rlichen Dauerhaftigkeit von Holz \par\par DIN EN 350-2 \par Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nat\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die nat\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rliche Dauerhaftigkeit und Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nkbarkeit von ausgew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa\par\par DIN EN 438-2 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften\par\par DIN EN 438-3 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Schichtpressstoffe mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 germaterial \par\par DIN EN 438-4 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er  \par\par DIN EN 438-5 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Schichtpressstoffe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Tr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 germaterial \par\par DIN EN 438-6 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Kompakt-Schichtpressstoffe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er \par\par DIN EN 438-7 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Wand- und Deckenbekleidungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Innen- und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanwendung \par\par DIN EN 438-8 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Design-Schichtpressstoffe \par\par DIN EN 438-9 \par Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis h\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau \par\par DIN EN 460 \par Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Nat\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Anwendung in den Gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdungsklassen \par\par DIN EN 826 \par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung \par\par DIN EN 1192 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen \par\par DIN EN 1522 \par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Abschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse; Durchschusshemmung \par\par DIN EN 12207 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Luftdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssigkeit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12208 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Schlagregendichtheit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12210 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit bei Windlast - Klassifizierung \par\par DIN EN 14220 \par Holz und Holzwerkstoffe in Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enfenstern, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Anforderungen und Spezifikationen\par\par DIN EN 16014 \par M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 belbeschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von Verschlussmechanismen \par\par DIN EN ISO 1163-1 \par Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Spezifikationen \par\par ift FE-06/1 \par Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung von mechanischen und stumpf geschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten T-Verbindungen bei Kunststofffenstern \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-07/1 \par Hochwasserbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Anforderungen, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung, Klassifizierung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-08/1 \par Rahmeneckverbindungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holzfenster \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Anforderung, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Bewertung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-09/1 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eckverbinder; Anforderungen, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen und Bewertungen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-11/1 \par Nutzungssicherheit an kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigten Fenstern und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-13/1 \par Eignung von Kunststofffensterprofilen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klassifizierung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift HO-10/1 \par Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holzfenster. Anforderung und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift HO-11/2 \par Visuelle Beurteilung von Innent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relementen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie anderen Materialien \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift MO-01/1 \par Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift-Richtlinie \par Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge durch Keilzinkenverbindungen verbundene Profile \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift-Richtlinie \par Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von Rahmenverbindungen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par IVD-Merkblatt Nr. 4 \par Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 9 \par Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fenster und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 10 \par Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 13 \par Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 20 \par Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 23 \par Abdichtungen von Fugen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen an Naturstein\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 26 \par Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern (Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder)\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par RAL-GZ 716 \par Kunststoff-Fensterprofilsysteme\par\par VDI 2719 \par Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen\par\par VdS 2021 \par Baustellen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VFF HM.01 \par Richtlinie f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HM.02 \par Richtlinie f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF HO.01 \par Klassifizierung von Beschichtungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holzfenster, Holz-Metall-Fenster und -Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.02 \par Auswahl der Holzqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Holzfenster und -Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.03 \par Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.04 \par Empfehlungen zur Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tssicherung von Beschichtungssystemen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.05 \par Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che bei Holzfenstern und -Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.06-1 \par Holzarten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Fensterbau \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle - Holzarten zur Herstellung ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 haltiger Bauteile \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF HO.06-2 \par Holzarten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Fensterbau - Teil 2: Holzarten zur Verwendung in gesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzten Holzkonstruktionen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF HO.06-3 \par Holzarten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Fensterbau - Teil 3: Holzarten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Innenausbau als dekorative Sichtfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r lamellierte Fensterkanteln \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF HO.06-4 \par Holzarten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzer \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF HO.09 \par Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.10 \par Wetterschutzschienen an Holzfenstern \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF HO.11 \par Holzschutz bei Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, -Fassaden und -Winterg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rten\par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.01 \par Kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigte Fenster \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.02 \par Elektrische Bauteile im Fenster-, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren- und Fassadenbau \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Planung und Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KU.01 \par Visuelle Beurteilung von Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen von Kunststofffenster- und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relementen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Holzwerkstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen das RAL-Umweltzeichen 76 haben. \par\par Holz muss frei von holzzerst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 renden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren und Querrisse aufweisen. \par\par Bei wesentlichen - von der Holzart abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein. \par\par Pfropfen und D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bel im sichtbaren Bereich m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten. \par\par Malerarbeiten d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen durch montierte Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - soweit technisch m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnen und Schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren muss jedoch m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sein. \par\par S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ulen von Schwenkarmaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind diese vor Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, nach M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. \par\par Alle Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung am Bau zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 angaben vorliegen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par\par Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Spachtelauftr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sowie die Wahl der richtigen K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. \par\par Elastische Fugen sind grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich zu hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Der Aus- und Einbau von Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zu jeder Zeit gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen vor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergehend provisorisch zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en; dabei muss das Provisorium lichtdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. \par\par Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse zum Bauwerk und zu den Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken vorzulegen.\par\par Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. \par\par Elastische Dichtstoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berstreichbar sein. \par\par Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile sind bindend f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die konstruktive Ausbildung und die Materialauswahl. Insbesondere sind die zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Verst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rkungen bei Ver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung der Fenstergr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e zu beachten. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. \par\par Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen Los 3 (Metallbau).\par\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx6804\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Metallbauarbeiten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN 4109-1 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen\par\par DIN 4109-2 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung der Anforderungen\par\par DIN 6834-1 \par Strahlenschutzt\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r medizinisch genutzte R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume - Teil 1: Anforderungen\par\par DIN 14094-1 \par Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 1: Notleiter mit und ohne R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckenschutz, Haltevorrichtung, Podeste \par\par DIN 14094-2 \par Feuerwehrwesen - Notleiteranlagen - Teil 2: Rettungswege auf flachen und geneigten D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chern \par\par DIN 18111-2 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren in St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwerksw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\par\par DIN 18111-3 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte und ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzte T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter \par\par DIN 18111-4 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen \par\par DIN 18542 \par Abdichten von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwandfugen mit impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern aus Schaumkunststoff - Impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierte Fugendichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung \par\par DIN 18799-1 \par Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen, sicherheitstechnische Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen \par\par DIN 18799-2 \par Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen - Teil 2: Steigleitern mit Mittelholm, sicherheitstechnische Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fungen \par\par DIN 24537-1 \par Roste als Bodenbelag - Teil 1: Gitterroste aus metallischen Werkstoffen\par\par DIN 24537-2 \par Roste als Bodenbelag - Teil 2: Blechprofilroste aus metallischen Werkstoffen \par\par DIN 55945 \par Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzende Begriffe zu DIN EN ISO 4618 \par\par DIN EN 949 \par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Dreh- und Rolll\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den, Vorhangfassaden - Ermittlung der Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren gegen Aufprall eines weichen und schweren Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpers \par\par DIN EN 988 \par Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte Flacherzeugnisse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 1192 \par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen \par\par DIN EN 1396 \par Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r allgemeine Anwendungen - Spezifikationen \par\par DIN EN 1522 \par Fenster, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren, Abschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse; Durchschusshemmung \par\par DIN EN 10088-1 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par\par DIN EN 10088-4 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Blech und Band aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 10088-5 \par Nichtrostende St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle - Teil 5: Technische Lieferbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 be, Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \par\par DIN EN 10210-1 \par Warmgefertigte Hohlprofile f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Stahlbau aus unlegierten Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen und aus Feinkornbaust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen - Teil 1: Technische Lieferbedingungen \par\par DIN EN 10210-2 \par Warmgefertigte Hohlprofile f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Stahlbau aus unlegierten Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen und aus Feinkornbaust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen - Teil 2: Grenzabma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und statische Werte \par\par DIN EN 10346 \par Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen \par\par DIN EN 12207 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Luftdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssigkeit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12208 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Schlagregendichtheit - Klassifizierung \par\par DIN EN 12210 \par Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit bei Windlast - Klassifizierung \par\par DIN EN 12453 \par Tore - Nutzungssicherheit kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigter Tore - Anforderungen \par\par DIN EN 12635 \par Tore -  Informationen zur Nutzung \par\par DIN EN 13241-1 \par Tore - Produktnorm - Teil 1: Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften \par\par DIN EN 13830 \par Vorhangfassaden - Produktnorm \par\par DIN EN 13964 \par Unterdecken - Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fverfahren \par\par DIN EN ISO 1163-1 \par Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Basis f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Spezifikationen \par\par DIN EN ISO 3834-1 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 1: Kriterien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen  \par\par DIN EN ISO 3834-2 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 2: Umfassende Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-3 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 3: Standard-Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-4 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 4: Elementare Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen \par\par DIN EN ISO 3834-5 \par Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von metallischen Werkstoffen - Teil 5: Dokumente, deren Anforderungen erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, um die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den Anforderungen nach ISO 3834-2, ISO 3834-3 oder ISO 3834-4 nachzuweisen \par\par DIN EN ISO 4042 \par Verbindungselemente - Galvanische \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge \par\par DIN EN ISO 4618 \par Beschichtungsstoffe - Begriffe \par\par DIN EN ISO 5817 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en - Schmelzschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en) - Bewertungsgruppen von Unregelm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeiten \par\par DIN EN ISO 8501-1 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 1: Rostgrade und Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen nach ganzfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigem Entfernen vorhandener Beschichtungen \par\par DIN EN ISO 8501-2 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 2: Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitungsgrade von beschichteten Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichem Entfernen der vorhandenen Beschichtungen \par\par DIN EN ISO 8501-3 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 3: Vorbereitungsgrade von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hten, Kanten und anderen Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenunregelm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeiten \par\par DIN EN ISO 8501-4 \par Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Visuelle Beurteilung der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenreinheit - Teil 4: Ausgangszust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde, Vorbereitungsgrade und Flugrostgrade in Verbindung mit Hochdruck-Wasserwaschen \par\par DIN EN ISO 8503 \par Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Rauheitskenngr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von gestrahlten Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen \par\par DIN EN ISO 8504 \par Normenreihe: Vorbereitung von Stahloberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - Verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenvorbereitung\par\par DIN EN ISO 13920 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en - Allgemeintoleranzen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 konstruktionen - L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen- und Winkelma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e; Form und Lage \par\par DIN EN ISO 14713-1 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 1: Allgemeine Konstruktionsgrunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze und Korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit\par\par DIN EN ISO 14713-2 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 2: Feuerverzinken \par\par DIN EN ISO 14713-3 \par Zink\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge - Leitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Empfehlungen zum Schutz von Eisen- und Stahlkonstruktionen vor Korrosion - Teil 3: Sherardisieren \par\par DIN EN ISO 14731 \par Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 aufsicht - Aufgaben und Verantwortung \par\par DIN EN ISO 15607 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Allgemeine Regeln \par\par DIN EN ISO 15609-1 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 anweisung - Teil 1: Lichtbogenschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en \par\par DIN EN ISO 15611 \par Anforderung und Qualifizierung von Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 verfahren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r metallische Werkstoffe - Qualifizierung aufgrund von vorliegender schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 technischer Erfahrung \par\par ISO 6362-4 \par Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile - Teil 4: Profile - Grenzabma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und Formtoleranzen \par\par VDI 2719 \par Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen\par\par BFS Merkblatt 6 \par Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par BFS Merkblatt 26 \par Farbver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderung von Beschichtungen im Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbereich \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par DGUV Information 208-007\par Roste - Auswahl und Betrieb\par Herausgeber: Deutsch Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)\par (bisher: BGI 588-1)\par\par DASt 006 \par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Fertigungsbeschichtungen im Stahlbau \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt) \par\par DASt 007 \par Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wetterfester Baust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par Herausgeber: Deutscher Ausschuss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Stahlbau (DASt)\par\par ift FE-07/1 \par Hochwasserbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Fenster und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren - Anforderungen, Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung, Klassifizierung \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift FE-11/1 \par Nutzungssicherheit an kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigten Fenstern und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift MO-01/1 \par Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par IVD-Merkblatt Nr. 4 \par Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden Elastomer-Fugenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 9 \par Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fenster und Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 14 \par Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 22 \par Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 24 \par Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 26 \par Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern (Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder)\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 27 \par Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 28 \par Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par MB 382 \par Merkblatt MB 382: Das Kleben von Stahl und Edelstahl rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 405 \par Merkblatt 405: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen durch Beschichtungssysteme \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par MB 434 \par Merkblatt 434: Wetterfester Baustahl \par Herausgeber: Stahl-Informations-Zentrum \par\par MB 822 \par Merkblatt 822: Die Verarbeitung von Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 823 \par Merkblatt 823: Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 875 \par Merkblatt 875: Edelstahl Rostfrei im Bauwesen: Technischer Leitfaden \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 969 \par Merkblatt 969: Fertigung und Montage von Konstruktionen aus nichtrostendem Stahl \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  allgemeine Hinweise \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 974 \par Merkblatt 974: Elektropolieren nichtrostender St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hle \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par MB 980 \par Merkblatt 980: Nichtrostende Flachprodukte f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterungen zu den Sorten der EN 10088-4 \par Herausgeber: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei \par\par Porenbetonbericht 7 \par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlung - Putze, Beschichtungen, Bekleidungen \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Herausgeber: Bundesverband Porenbeton \par\par VdS 2008 \par Feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten; Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Brandschutz \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2021 \par Baustellen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2047\par Sicherheitsvorschriften f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r feuergef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrliche Arbeiten\par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VFF Al.01 \par Filiformkorrosion - Vermeidung bei beschichteten Aluminium-Bauteilen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF Al.02 \par Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Aluminium \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF Al.03 \par Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Aluminium \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.01 \par Kraftbet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigte Fenster \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF KB.02 \par Elektrische Bauteile im Fenster-, T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren- und Fassadenbau \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Planung und Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.01 \par Beschichten von Stahlteilen im Metallbau \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.02 \par Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen auf Stahl \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par VFF St.03 \par Visuelle Beurteilung von Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aus Edelstahl Rostfrei \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF) \par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Alle verwendeten Kunststoffe m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen alterungs- und lichtbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig sowie mindestens schwer entflammbar sein. Ihre Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit gegen chemische und atmosph\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rische Einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse, gegen W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lte, und ihr elastisches Verhalten m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen dem Verwendungszweck dauerhaft entsprechen. \par\par Bei brandschutztechnischen Anforderungen sind die amtlichen Nachweise (Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis oder Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Bei nicht genormten Stoffen und Bauteilen sind, soweit erforderlich, die bauaufsichtlichen Zulassungen der Bauleitung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Bei geschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten Bauteilen aus Edelstahl d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine Anlauffarben sichtbar sein. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen, Treppenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern, Durchg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 scher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.\par\par Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vom Auftragnehmer zu treffen. \par\par Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he zu erhaltener Bauteile sind Glasfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, glasierte Keramikoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und andere durch den Funkenflug gef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdete Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen abzudecken. \par\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten\par\par Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vom Bohren und Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. \par\par Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. \par\par Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen mit der Bauleitung abzustimmen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksprache mit der Bauleitung erforderlich. \par\par Befestigungen von schweren Bauteilen auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystemen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nur mit w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmmenden und druckfesten St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpern, Konsolen oder sonstigen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Zweck geeigneten Bauteilen ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par (Zutreffendes bitte ausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen:)\par Die Befestigungselemente m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen im Zuge der D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffverlegung des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems in Abstimmung mit dem Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems eingebaut werden.\par (oder)\par Die Befestigungselemente m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen in das vorhandene W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystem so eingesetzt werden, dass nach Fertigstellung der Leistung des Auftragnehmers keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen des W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Verbundsystems erkennbar sind.\par\par Alle notwendigen Schmiede-, Bohr- und Schwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 arbeiten sind, soweit technisch m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, vor dem Verzinken auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich gewordenen B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren. \par\par\par Fenster und Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\par Anschlussfugen von Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbauteilen wie Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren sind raumseitig luftdicht herzustellen. Hierf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r gelten neben den Vorschriften von Abschnitt 3.1.4.5 ATV DIN 18360 auch die entsprechenden Regeln nach Abschnitt 3.5.3 ATV DIN 18355. Der damit verbundene Aufwand ist mit einzukalkulieren.\par\par Der Aus- und Einbau von Fenstern und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zu jeder Zeit gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen vor\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergehend provisorisch zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en; dabei muss das Provisorium lichtdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. \par\par Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse zum Bauwerk und zu den Fensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nken vorzulegen.\par\par Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen. \par\par Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsrichtung von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren ist vor der Bestellung oder Fertigung der T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig festzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transparente Scheiben von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Reparaturarbeiten, Sanierungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Verfahrensbedingte Vermischungen und Abfall von Strahlarbeiten sind vom Auftragnehmer zu beseitigen und zu entsorgen. Dabei sind Strahlmittelr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde auch aus dem umliegenden Verkehrsraum, aus Poren, Fugen u. dgl. und von den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den zu entfernen. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Abrechnung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das Hinterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen oder Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Zargen mit Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llt unter die Nebenleistungen nach ATV DIN 18360 Abschnitt 4.1.5.\par Abschnitt 4.2.4 der ATV DIN 18360 bezieht sich ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich auf das Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Ankern und auf das Einputzen, also das Anschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en der Zarge durch Beiputz bei bereits vorhandenem Wandputz. Ein notwendiges Vergie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Zargen ist dagegen keine Besondere Leistung, sondern Bestandteil der Montageleistung entsprechender Zargen und wird deshalb nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 3 (Metallbau).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen Verglasungsarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN 4109-1 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen\par\par DIN 4109-2 \par Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung der Anforderungen\par\par DIN 18032-3 \par Sporthallen - Hallen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der Ballwurfsicherheit \par\par DIN 18032-6 \par Sporthallen - Hallen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sport und Mehrzwecknutzung - Teil 6: Bauliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Einbau und Verankerung von Sportger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten \par\par DIN EN 356 \par Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fverfahren und Klasseneinteilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff \par\par DIN EN 357 \par Glas im Bauwesen - Brandschutzverglasungen aus durchsichtigen oder durchscheinenden Glasprodukten - Klassifizierung des Feuerwiderstandes \par\par DIN EN 410 \par Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen Kenngr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en von Verglasungen \par\par DIN EN 1063 \par Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fverfahren und Klasseneinteilung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Widerstand gegen Beschuss \par\par DIN EN 12337-1 \par Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas - Teil 1: Definition und Beschreibung \par\par DIN EN 12337-2 \par Glas im Bauwesen - Chemisch vorgespanntes Kalknatronglas - Teil 2: Konformit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsbewertung/Produktnorm\par\par DIN EN 13830 \par Vorhangfassaden - Produktnorm \par\par DIN EN 14179-1 \par Glas im Bauwesen - Hei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 1: Definition und Beschreibung \par\par DIN EN 14179-2 \par Glas im Bauwesen - Hei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: Konformit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsbewertung/Produktnorm \par\par DIN EN 14321-1 \par Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas - Teil 1: Definition und Beschreibung \par\par DIN EN 14321-2 \par Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Erdalkali-Silicat-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2: Konformit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tsbewertung/Produktnorm \par\par ISO 16936-1 \par Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 1: Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klasseneinteilung bei mehrfachem Kugelfall \par\par ISO 16936-2 \par Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 2: Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klasseneinteilung bei Hammer- und Axtschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen bei Raumtemperatur \par\par ISO 16936-3 \par Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 3: Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klasseneinteilung bei manuellem Angriff \par\par ISO 16936-4 \par Glas im Bauwesen - Angriffhemmende Sicherheitsverglasung - Teil 4: Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Klasseneinteilung beim Pendelschlag unter thermischer Belastung und unter Flammeneinwirkung \par\par BFS Merkblatt 23 \par Technische Richtlinien f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Abdichten von Fugen im Hochbau und von Verglasungen \par Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) \par\par ift MO-01/1 \par Bauk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift VE-04/2\par Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung und Beurteilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift VE-06/01 \par Beanspruchungsgruppen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Verglasung von Fenstern \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift VE-07/2 \par MIG mit beweglichen Sonnenschutzsystemen integriert im SZR, Nachweis der Gebrauchstauglichkeit \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift VE-12/1 \par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berkopfverglasung mit geringer Neigung; Technische Umsetzung anspruchsvoller Details \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par ift WA-08/3\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmetechnisch verbesserte Abstandhalter, Teil 1\par\par ift WA-17/1\par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmetechnisch verbesserte Abstandhalter -  Teil 2: Ermittlung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 quivalenten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeleitf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit durch Messung\par\par ift-Richtlinie \par Verglasen von Holzfenstern ohne Verlegeband \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V. \par\par IVD-Merkblatt Nr. 10 \par Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 13 \par Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 20 \par Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 22 \par Anschlussfugen im Stahl- und Aluminium-Fassadenbau sowie konstruktiven Glasbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 23 \par Abdichtungen von Fugen und Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen an Naturstein\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 24 \par Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern sowie Montageklebstoffe im Wintergartenbau\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 26 \par Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und impr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gnierten Fugendichtb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern (Komprib\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nder)\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 27 \par Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen an der Fassade mit spritzbaren Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 28 \par Sanierung von defekten Fugenabdichtungen an der Fassade\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par RAL-GZ 520 \par Mehrscheiben-Isolierglas - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung \par\par RAL-GZ 975 \par Brandschutz im Ausbau - G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tesicherung \par\par VdS 2163 \par Einbruchhemmende Verglasungen, Anforderungen und Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fmethoden \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VdS 2270 \par Alarmgl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r EMA, Anforderungen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par VFF V.01 \par Absturzsichernde Verglasungen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF V.02 \par Thermische Beanspruchung von Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sern in Fenstern und Fassaden \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF V.03 \par Farbgleichheit transparenter Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ser im Bauwesen \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF V.04 \par Selbstreinigendes Glas im Fenster- und Fassadenbau \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par VFF V.07 \par Glasst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und Ganzglasecken in Fenster und Fassaden \par Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Verbundsicherheitsglas ist dem Auftraggeber eine Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Materialqualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben \par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten. \par\par Sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vom Bohren und Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen. \par\par Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen an Vorsatzschalen zu vergewissern, dass durch die Befestigungsmittel keine Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen nicht sichtbarer Leitungen und Rohre entstehen. \par\par In der Leistungsbeschreibung angegebene Beanspruchungsgruppen beziehen sich auf die ift-Richtlinie VE-06/01 Beanspruchungsgruppen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Verglasung von Fenstern des Institutes f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fenstertechnik e.V., Rosenheim.\par (Unter Mitgeltende Normen und Regeln: Allgemeines)\par ift VE-06/01 \par Beanspruchungsgruppen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Verglasung von Fenstern \par Herausgeber: ift Rosenheim e.V.\par\par Die Verglasung von Fenster- und T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relementen ist in der Werkstatt des Auftragnehmers f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die betreffenden Bauteile auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt ist. \par\par Wenn in der Leistungsbeschreibung Einscheibensicherheitsglas gefordert wird, darf nicht ersatzweise teilvorgespanntes Glas eingebaut werden. \par\par Bei der Verglasung von Unterdecken ist eine spannungsfreie Verlegung durch Entkopplung mit dem tragenden System sicherzustellen. Eine Montageanleitung zum Herausnehmen und Wiedereinsetzen von Scheiben ist dem Auftraggeber zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben. \par\par Der Auftragnehmer hat w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Baudurchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung bis zur Abnahme folgende Reinigungen durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Der Aufwand hierf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r ist mit einzukalkulieren: (EIGENE ANGABEN)\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung: Geben Sie bei Bedarf Art und Anzahl der durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Reinigungen an, z.B. bei vorgespannten oder beschichteten  Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sern, starken Verschmutzungen, langen Standzeiten zwischen Einbau und Abnahme.)\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Transparente Scheiben von T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich r\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckstandfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber. \par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Abrechnung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Abrechnung nach dem L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  wird jeweils die gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge der einzelnen Scheiben zugrunde gelegt, auch bei schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g geschnittenen oder ausgeklinkten Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sern. \par\par Bei Abrechnung nach dem L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  wird jeweils die gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge der einzelnen Scheiben zugrunde gelegt, auch bei schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g geschnittenen oder ausgeklinkten Gl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sern. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 3 (Metallbau).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LOS 3 (M[end]
[BEZ]LOS 3 (Metallbau)[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]2[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]1[end]
[BEZTX]Fensterarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]11[end]
[BEZTX]Alufenster Neubau DG[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Fenstertypen 14 - 16 sind zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersicht im Fensterpositionsplan dargestellt.\par\par Fenster oder Fensterelemente aus Aluminiumrahmen (Strangpressprofile), beschichtet, mit Isolierverglasung, in \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand ohne Anschlag \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im DG.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Konstruktion aus Aluminium-Strangpressprofilen, thermisch getrennt; geordnete Tauwasserableitung; Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel mit Falzdichtung, unterer Abschluss mit Wetterschenkelprofil und Tropfkante, sowie Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss..\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Befestigungsuntergrund: Der Einbau der Fensterelemente erfolgt ringsum an \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbauweise.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Anschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse sind mit wasserdampfdruckdichter Folie zu verschwei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Inklusive Rahmenverbreiterung unten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodeneinstand bei bodentiefen Fenstert\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren (H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he Bodenaufbau: siehe Details)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Rahmendicke: max. 80 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Profilabmessungen: \par Ansichtsbreite der feststehenden Profile 80 mm; \par Ansichtsbreite der geschlossenen Fensterfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel 35 mm; \par die Vorderkante der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel ist gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber den feststehenden Profilen und Pfosten um 10 mm zur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckversetzt.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Bautiefe der Profile nach statischen Erfordernissen, wobei f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Fenster eine einheitliche Profilbemessung und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren (gegebenenfalls st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rkere Profile) eine einheitliche Profilabmessung gefordert wird\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Einbruchhemmung:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  RC 1N\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Schallschutzklassen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 3:  R w,P = 41 dB\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 SSK 4:  exakte Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e siehe jeweilige Einzelposition.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die angegebenen Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e der Fenster sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das gesamte Fenster inklusive einer m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichen Rahmenverdoppelung und inklusive Fugen g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Hinweis: \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Anordnung der Fenster und die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen detaillierten Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen in dem \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eren Schallschutznachweis der Bauphysik (dieBauingenieure) den Tabellen in Anlage 2 und den Grundrissen in Anlage 3 entnommen werden. Dargestellt werden dabei die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 f-Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mm-Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par Bei der Zusammenstellung der Fenster durch den Fensterbauer sind ggf. erforderliche Korrekturwerte einzubeziehen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 werkseitig beschichtet, einbrennlackiert\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Farbe: \par Grauton, Auswahl nach Bemusterung des AN durch den Architekten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  LM-elox., verdeckt liegend, Einhandbedienung, Drehkippbeschlag, wenn nichts anderes angegeben.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Alle Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge in hochwertiger Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung, nur dauerhaft erprobte Erzeugnisse, Die Bet\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung muss dauerhaft leichtg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig und passgenau sowie voll dichtend sein\par Kontaktkorrosionen sind dauerhaft auszuschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel einschl. allen erforderlichen Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Handbetrieb; \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung nach innen; einschl. Wetterschenkel, Tropfkanten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Verglasung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 : W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutzverglasung, 2-scheibig, SZR 14 mm, Floatglas, nach Erfordernis mit Sicherheitsverglasung ESG / VSG\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Glas: U\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\adn6\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\dn6 w\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  = 1,2 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K bis 1,3 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K; g-Wert: 62 %\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Lichtdurchl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssigkeit: 76 %\par Glasrandverbund: 0,06 Psi\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anschlagart, Abmessungen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ohne Anschlag, wenn in der Position nichts anderes angegeben ist:\par Angegeben sind jeweils die lichten \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 abweichungen bis 2 %, bezogen auf die Ansichtsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, sind nicht preisver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndernd.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Einzurechnende Leistungen:\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  vor Ort\par Abstimmung der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung, Vorlage nach Handmustern\par Werk- und Montagezeichnungen (vor Beginn der Fertigung m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen diese vom Architekten kontrolliert und freigegeben sein).\par Erforderliche Nachweise bez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Winddruck, Lasten, Befestigung, Unterkonstruktion, Verglasung, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmedurchgang, Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmwerte\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par V\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 orgerichtet f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Alufensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Innenfensterb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nke und Rollladenschienen in separaten Positionen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4 - 8, Wohnungen DG\par\par\par Angeb. Fabrikat: '{\bkmkstart TB63}{\bkmkstart Feld63}....................................................{\bkmkend Feld63}{\bkmkend TB63}'\par\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung zu Titel 1.1 Alufenster Neubau DG\par\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]11 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul siehe Fensterpositionsplan Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enansicht: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; 2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, ohne Setzpfosten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel: Stulpfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel\par Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par Schallschutzklasse: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 3:  R w,P = 41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite\par\par lichtes Fertigma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  b/h: 2,40 / 1,50 m\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster Typ 14 (2,40 / 1,50\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ), Haus 4-8; Neubau DG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul siehe Fensterpositionsplan Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enansicht: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; 2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, ohne Setzpfosten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel: Stulpfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel\par Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par Schallschutzklasse: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 3:  R w,P = 41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG Hofseite\par\par lichtes Fertigma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  b/h: 2,40 / 1,40 m\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster Typ 15 (2,40 / 1,40\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ), Haus 4-8; Neubau DG Hofseite\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul siehe Fensterpositionsplan Hofansicht: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1;  2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, ohne Setzpfosten\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel: Stulpfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel\par Beschlag: 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Schallschutzklasse: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 4:  R w,P = 45 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4; Neubau DG Hofseite\par\par lichtes Fertigma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  b/h: 2,00 / 1,40 m\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster Typ 15.1 (2,00 / 1,40\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ), Haus 4; Neubau DG Hofseite\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul siehe Fensterpositionsplan Hofansicht: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; jedoch als Fensterelement (B=3,30 m), bestehend aus:\par - einer Terrassent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (0,9 / 2,25 m), einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glig, 1 Dreh-Kippbeschlag - einem Fenster (2,40 / 1,40 m), 2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, ohne Setzpfosten, \par   Stulpfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel; 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Schallschutzklasse: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 3:  R w,P = 41 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4-8; Neubau DG Hofseite\par\par lichtes Fertigma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  b/h: 3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster Typ 16 (3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m), Haus 4-8; Neubau DG Hofseite\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]11 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul siehe Fensterpositionsplan Hofansicht: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fenster laut Vorbemerkung zu Titel 1.1; jedoch als Fensterelement (B=3,30 m), bestehend aus:\par - einer Terrassent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (0,9 / 2,25 m), einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glig, 1 Dreh-Kippbeschlag - einem Fenster (2,40 / 1,40 m), 2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, ohne Setzpfosten, \par   Stulpfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gel; 1 x Drehkippbeschlag, 1 x Drehbeschlag.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Schallschutzklasse: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 SSK 4:  R w,P = 45 dB (siehe Vorbemerkung zum Titel)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Einbauort: Haus 4; Neubau DG Hofseite\par\par lichtes Fertigma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  b/h: 3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fenster Typ 16.1 (3,30 / 2,25, bzw. 1,40 m), Haus 4; Neubau DG Hofseite\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]12[end]
[BEZTX]Fensterbänke Neubau DG[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]12 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]60.060[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red253\green2\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fensterbank in vorgeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngter, hinterl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fteter Fassadenkonstruktion, mit seitlichen Aufkantungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Anschluss, Anschraubsteg 25 mm und 40 mm Abkantung, auf Vorderseite.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen mit abziehbarer Schutzfolie.\par Leistung mit Antidr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnstreifen und elastischer Fensterbankabdichtung. \par Fixiert an Fensterelementen, mit Unterf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tterung und stabiler Auflagerung (unterseitige Verankerung mit verstellbaren Befestigungswinkeln gegen Abheben); \par Einschl. Aussch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen; \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich seitlichen Endkappen.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Material: Alu-eloxiert\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Dicke: 3mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: Einzell\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen siehe Titel Fensterarbeiten\par Breite: 240 mm\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB18}{\bkmkstart Feld18}....................................................{\bkmkend Feld18}{\bkmkend TB18}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Fensterbank, au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Leichtmetall eloxiert, 240 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]60.060[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Mehrkosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r obige Fensterbank aus Aluminiumprofil, mit Beschichtung gegen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber eloxierter Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che.\par RAL-Ton nach Bemusterung und Wunsch des Architekten\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Fensterbank, Aluminium, beschichtet, Mehrkosten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]60.060[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fensterbank f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r innen, aus Hochdruck-Schichtstoffplatte, wasser- und hitzebest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig, verleimt auf Spanplatte, mit Kantenrundung und Blende; Befestigung auf Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderwand mit Verkleidung aus Faserzementplatten, \par Farbe: wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\par\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Plattendicke: 20 mm\par Breite: 300 mm\par\par Einbauort: Haus 4-8; DG Neubau\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fensterbank innen, Schichtstoffplatten, Breite 250 mm\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]2[end]
[BEZTX]Türarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]21[end]
[BEZTX]Abbruch Hauseingangstüren[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]21 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement (1,14 / 2,96 m) aus Aluminium entfernen und entsorgen, bestehend aus Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Aluoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 2,25 m) und dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber liegendem fest verglastem Oberlicht mit Drahtornamentglas (H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 0,49 m).\par Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig sind die beiden Teile durch einen Sturz (STB, H = 22 cm) optisch getrennt, das Element l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft innenseitig aber an dem Sturz vorbei. Dieser Sturz bleibt erhalten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Ausbauort: Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8; EG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abbruch Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium; H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement (1,55 / 2,94 m) aus Aluminium entfernen und entsorgen, bestehend aus:\par Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r  (1,14 / 2,05 m) mit Aluoberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che (1,14 / 2,05 m)  und dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber liegendem fest verglastem Oberlicht mit Drahtornamentglas (1,55 / 0,90 m), links neben Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Feld mit 3er-Teilung (B=46 cm): oben Glasfeld (H= ca. 57 cm), unten Glasfeld (H= ca. 57 cm), dazwischen Alupaneel mit Spechanlage und Briefkastenanlage (10 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten in Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gdurchwurf (H= ca. 91 cm).\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Ausbauort: Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8; EG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abbruch Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium; Haus 4\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement aus Aluminium (1,50 / 2,15 m) ausbauen und entsorgen, bestehend aus:\par Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Drahtornamentglas (0,90 / 2,15 m), daneben Festverglasung mit Drahtornamentglas (0,60 / 2,15 m).\par Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 Ausbauort: Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8; EG hofseitig\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abbruch Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium / Glas; H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]21 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement aus Aluminium(1,80 / 2,15 m), ausbauen und entsorgen, bestehend aus:\par Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Drahtornamentgla (1,00 / 2,15 m), daneben Festverglasung mit Drahtornamentglas (0,80 / 2,15 m)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Die Anschlagschiene aus Stahl bleibt erhalten.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par Ausbauort: Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Haus 4; EG hofseitig\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Abbruch Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium / Glas; Haus 4\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]22[end]
[BEZTX]Hauseingangstüren neu[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]22 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement liefern und einbauen, bestehend aus Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 2,25 m) und dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber liegendem fest verglastem Oberlicht (H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he 0,49 m).\par Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig sind die beiden Teile durch einen Sturz (STB, H = 22 cm) optisch getrennt, das Element l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft innenseitig aber an dem Sturz vorbei:\par\par Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unterbrechung der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmebr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken herzustellen. \par\par Leistung einschl. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.\par Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Dreht\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  mit Anschlagfalz als Rahment\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r, einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, aus Aluminium mit Beschichtung, fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig in \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand.\par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung mit vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigem Sandwich-Paneel mit beidseitig glatten Feinblechen, beschichtet, mit w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmender Einlage.\par Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge mit Einsteckschloss, Alub\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern zweiteilig, dreidimensional verstellbar, Edelstahldr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckergarnitur, Zylinderrosetten Edelstahl. \par Griffstange in separater Position.\par Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberlich\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 t mit Festverglasung, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutzverglasung, SZR 14mm als VSG (Verbundsicherheitsglas)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anforderungen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutz:  U\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\adn6\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\dn6 w\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  = 1,2 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K bis 1,3 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Einbruchhemmung: in separater Position\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 werksseitig pulverbeschichtet\par Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten\par\par Gesamtelement Rohbauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  innen: 1,14 / 2,96 m\par\par Einbauort: Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren Haus 6, 8; EG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\par Angeb. Fabrikat:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium; H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8 stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement (1,55 / 2,94) liefern und einbauen, bestehend aus:\par Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (1,14 / 2,05 m),\par dar\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber liegendem fest verglastem Oberlicht (1,55 / 0,90 m),\par links neben Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Seitenteil mit Festverglasung (0,41 / 2,05).\par\par Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unterbrechung der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmebr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken herzustellen. \par\par Leistung einschl. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.\par Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Dreht\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  mit Anschlagfalz als Rahment\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r, einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, aus Aluminium mit Beschichtung, fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig in \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand.\par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung mit vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chigem Sandwich-Paneel mit beidseitig glatten Feinblechen, beschichtet, mit w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmender Einlage.\par Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge mit Einsteckschloss, Alub\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern zweiteilig, dreidimensional verstellbar, Edelstahldr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckergarnitur, Zylinderrosetten Edelstahl. \par Griffstange in separater Position.\par Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberlich\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 t und seitliche Verglasungen mit Festverglasung, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutzverglasung, SZR 14mm als VSG (Verbundsicherheitsglas)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anforderungen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutz:  U\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\adn6\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\dn6 w\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  = 1,2 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K bis 1,3 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Einbruchhemmung: in separater Position\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 werksseitig pulverbeschichtet\par Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten\par\par Gesamtelement Rohbauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  innen: 1,55 / 2,94 m\par\par Einbauort: Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4; EG stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig\par\par\par Angeb. Fabrikat: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium; Haus 4 stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig \par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Aufputz-Briefkastenanlage mit 10 Briefk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten (5 nebeneinander, 2 \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinander) inkl. Klappen, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den regengesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzten Bereich.\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: \par Gesamtanlage 185 cm x 66 cm x 12 cm; Einzelkasten 370 x 330 x 100 mm; Einwurf 336 x 33 mm\par T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r und Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 use Stahlblech verzinkt;\par Inkl. Verkleidung 3-seitig, ca. 4mm auftragend, enganliegend eckig, f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Aufputz-Anlagen\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048 mit Zylinderschloss und je 2 x Namensschildvorrichtung 60/15/1 mm (je eines f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Namensschild und eines f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Hinweisschild bez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gl. Werbung)\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par Einbauort: Durchfahrt zum Hof, im Freien, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berdacht.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par\par Angeb. Fabrikat: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2 ....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Aufputz-Briefkastenanlage, 10 Briefk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Haus 6, 8\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Vandalismusschutz f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Briefkastenanlage, bestehend aus verst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rkten Klappscharnieren, Sicherheitsschloss und Kantenverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rkungen, als Zulage zur Grundposition.\par\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung : '{\bkmkstart TB2}{\bkmkstart Feld2}....................................................{\bkmkend Feld2}{\bkmkend TB2}'\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Vandalismusschutz, Briefkastenanlage\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 5[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement (1,50 / 2,15 m) liefern und einbauen, bestehend aus:\par Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verglast (0,90 / 2,15 m), daneben Festverglasung (0,60 / 2,15 m)\par\par Die Konstruktion ist aus Aluminium-Strangpressprofilen mit Unterbrechung der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmebr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken herzustellen. \par\par Leistung einschl. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen der Fugen zwischen Rahmen und angrenzenden Bauteilen, luft- und schlagregendichter Wandanschluss.\par Befestigungsuntergrund: Naturstein, Mauerwerk, Beton\par\par Dreht\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Anschlagfalz als Rahment\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r aus Aluminium mit Verglasung (VSG), fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig in \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnung der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enwand.\par Konstruktion ist aus Alu-Rohrrahmenprofilen, beschichtet, mit Unterbrechung der W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmebr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cken herzustellen. Schwelle mit Ablaufdichtung und Bodeneinstandsprofil, abschraubbar. T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llung mit VSG-Klarglas.\par Beschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge mit Einsteckschloss, Alub\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern zweiteilig, dreidimensional verstellbar, Edelstahldr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckergarnitur, Zylinderrosetten Edelstahl. \par\par Eine Anschlagschiene (Stahl) ist vorhanden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberlicht und seitliche Verglasungen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  mit Festverglasung, W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutzverglasung, SZR 14mm als VSG (Verbundsicherheitsglas)\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anforderungen:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmeschutz:  U\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\adn6\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\dn6 w\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  = 1,2 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K bis 1,3 W/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 K\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Klimaklasse: 2d, laut DIN 12219\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Einbruchhemmung: in separater Position\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 werksseitig pulverbeschichtet\par Farbe: RAL-Ton, nach Wahl des Architekten\par\par Gesamtelement Rohbauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  innen: 1,50 / 2,15 m\par\par Einbauort: Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren Haus 6, 8; EG hofseitig\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium / Glas; H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 6, 8\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 6[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement wie obige Position liefern und einbauen, Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e jedoch (1,80 / 2,15 m), bestehend aus:\par Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verglast (1,00 / 2,15 m), daneben Festverglasung (0,80 / 2,15 m)\par\par Gesamtelement Rohbauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  innen: 1,80 / 2,15 m\par\par Einbauort: Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 re Haus 4; EG hofseitig\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par Angeb. Fabrikat\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 : \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB61}{\bkmkstart Feld61}....................................................{\bkmkend Feld61}{\bkmkend TB61}'\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Hoft\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement Aluminium / Glas; Haus 4\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 7[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Einbruchschutz RC 2 (WK 2) zu 1-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 geligem Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement, Zulage.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Einbruchschutz RC 2, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r, 2-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig, Zulage\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 8[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Panik-Einsteck-Dreifallenschloss als Rohrrahmenschloss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r einfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelige Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r.\par Schaltschloss f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r oben und unten, mit verdeckt liegenden Verhinderungsstangen und Schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 blechen.\par Widerstandsklasse : RC 1\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB111}{\bkmkstart Feld111}....................................................{\bkmkend Feld111}{\bkmkend TB111}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Panik-Einsteckschloss, 3-Fallen, 1-fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gelig\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22 9[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zulage zu den Positionen Haust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 relement f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Edelstahl Griffstange Durchmesser 40 mm, matt, \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die ganze T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he, befestigt mit Abstandshaltern am T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rprofil.\par Vieler T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rgriff 095 oder gleichwertige Art.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par Angeb. Fabrikat\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 : \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf2\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf2 ....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Griffstange Edelstahl\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]2210[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]6.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Obent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er ausbauen und entsorgen, neuen Obent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er passend zu den angebotenen T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren einsetzen.\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB3}{\bkmkstart Feld3}....................................................{\bkmkend Feld3}{\bkmkend TB3}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Obent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er erneuern\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]3[end]
[BEZTX]Diverses[end]
[ENTF]N[end]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]31[end]
[BEZTX]Geregelte Wohnungslüftung Neubau DG[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Grundlagen und genauen Anforderungen und Angaben zur Wohnungsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftung sind dem \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eren Schallschutznachweis mit zugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Anlagen (Bauphysik: die Bauingenieure) und dem L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzept (Haustechnik: Planungsb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Schaaf) zu entnehmen.\par\par Zur Regulierung der relativen Wohnungsfeuchte und Verbesserung der Raumhygiene sind auf Winddruck reagierende Fensterfalz-L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter im Blendrahmenfalz vorzusehen.\par Die Anzahl und Lage der Fensterfalzl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter ist in der Anlage zum \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eren Schallschutznachweis in den Grundrisse eingetragen.\par\par Bei den Fenstern im DG mit erh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hten Schallschutzanforderungen sind Wandl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter in separater Position vorzusehen.\par\par Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter im EG bis 3.OG sind bauseits (im LV Kunststoff-Fensterarbeiten) vorgesehen.\par\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung zum Titel geregelte Wohnungsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftung Neubau DG\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]31 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]17.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fensterfalzl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter liefern und einbauen.\par\par Anforderungen:\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\tx283\tx2268 Die L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungseinrichtung darf das Fenster weder au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en noch innen optisch ver\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndern.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungs\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen beim geschlossenen Fenster nicht sichtbar sein. Sie m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen einsehbar und leicht zu reinigen sein.\par Der Lufteintritt in den Wohnbereich soll im oberen Bereich des Fensters erfolgen. Der L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fterboden darf keine schmutzanf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lligen Querstege aufweisen. Er muss glatt sein.\par Luftf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber Fr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungen durch nicht zug\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngliche Profil-Hohlkammern ist aus hygienischer Sicht wegen Verschmutzungs- und Verkeimungsgefahr nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig.\par Die automatische Winddruckregelung sollte in 2 Stufen unterhalb 50 Pa  erfolgen, Nachweise der Leistungspr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung des L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fters nach DIN EN 13141-1 sind auf Verlangen vorzulegen.\par Die Schlagregendichtigkeit muss entsprechend der DIN EN 12208 bis 600 Pa gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet sein.\par Luftschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung nach EN ISO 10140-1 und -2 ist, je nach Anforderung, auf Verlangen nachzuweisen. \par Sofern in den Einzelpositionen nicht anderslautend gefordert, sind alle Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 geleinheiten mit Fensterfalt- L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftern nach Richtlinien und Montageanleitung der Herstellers auszustatten.\par\par 1 Stck lt. LV = 1 Paar Fensterfalzl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter\par\par Fensterfalz-L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter System Regel-air oder gleichwertige Art.\par\par\par angebotenes Fabrikat:..........................\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fensterfalzl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]31 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mml\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter als Laibungsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter mit Schalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmwert (Dn,e,w = 65 dB) liefern und einbauen.\par\par Anforderungen:\par Luftf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ere Fenster- /T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rleibung; dreidimensional verstellbares Flachkanalsystem, Durchmesser DN 125, L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenaufbau modular, Wetterschutz au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, Innenverschlu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  variabel.\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020 Inklusive Designblende innenseitig  mit Volumenstromregler.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020 Das L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungssystem schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en und innen putzb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ab.\par Alle l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungs- und schalltechnischen Funktionselemente sind innerhalb des Wandl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fters integriert und bedarfsweise einfach revisionierbar.\par Montage unabh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den leibungsseitig benachbarten Fenstern oder T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren.\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020 Inklusive Pollenfilter Klasse G3 sowie allen n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Befestigungs- und Verbindungsteilen und Nebenarbeiten.\par\par N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige Kernbohrung (Durchmesser 150 mm) oder Aussparung 14xc14cm bauseits.\par\par Ventomaxx Air-Control LAL  oder gleichwertige Art\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\par\par angebotenes Fabrikat:..........................\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Laibungsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fter\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]32[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r vor nicht vorhersehbare Anpassungsarbeiten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Metallbauarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]32 1[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Meister, Metallbauarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 2[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Vorarbeiter, Metallbauarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 3[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Fachwerker, Metallbauarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32 4[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stundensatz Helfer, Metallbauarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
