#begin[GAEB]
#begin[GAEBINFO]
[VERSION]1.2[end]
[VERSMON]11[end]
[VERSJAHR]2001[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[UHRZEIT]12:05[end]
[PROGSYSTEM]G&W CALIFORNIA PRO[end]
[PROGNAME]CALIFORNIA PRO[end]
[ZEICHENSATZ]ANSI[end]
#end[GAEBINFO]
#begin[PRJINFO]
[NAME]MFH Albt[end]
[BEZ]MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe[end]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
#end[PRJINFO]
#begin[VERGABE]
[DP]83[end]
#begin[VERGABEINFO]
[WAE]EUR[end]
[WAEBEZ]Euro[end]
[ERDATUM]19.06.2019[end]
[ERUHRZEIT]11:06[end]
[AUSFBEGINN]11.09.2019[end]
#end[VERGABEINFO]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fdecor\fcharset0\fprq2{\*\panose 04030805030B02020C03}HandelGothic BT;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx1672\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\tab LEISTUNGSVERZEICHNIS \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 BER  \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\qc\li368\ri0\lin368\rin0\tx2806\tx2825\tx10205\tx11055\tx11906\tab LOS 6 (Parkett)\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx850\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauvorhaben:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 MFH Albtalstr. 4-8, Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Bauort:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76137 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Albtalstr. 4-8\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherren:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ludwig-Erhard-Allee 19\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 76131 Karlsruhe\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Planung und Bauleitung\tab\tab\tab\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ab\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SCHIEL ARCHITEKTEN \par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Moltkestr. 19a - 76133 Karlsruhe - 0721 / 82000930\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab info@schiel-architekten.de\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebot \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b LOS 6 (Parkett)\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angebotsabgabe:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\tab\tab Mittwoch, den 19.Juni 2019  bis 11:00 Uhr\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn Projekt:\tab\tab\tab\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 11.September 2019\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn und Termine \par der Lose / Einzelgewerke: \tab\tab\tab siehe Bauzeitenplan\par\par\par Der Bieter hat sich vor Ort ein Bild der Situation gemacht, ist mit den Vorbemerkungen einverstanden und best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigt die Termine.\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx3855\tx4818\tx5953\tx6803\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Ungepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li368\ri0\lin368\rin0\tx3402\tx4252\tx4818\tx5953\tx6803\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anbieter:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7                                                 \tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\par\tab\tab\tab Datum, Stempel, Unterschrift\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gepr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fte Angebotssumme incl. MwSt.:\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7      \tab Euro\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b     \plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af3\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf0\ltrch\f3\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b BAUBESCHREIBUNG / -MASSNAHMEN\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b , g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Globale Angaben zum Bauvorhaben \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Name und Anschrift des Auftraggebers: \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Beschreibung des Bauvorhabens: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Sanierungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme an den drei Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 usern in der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 4-8 setzt sich aus folgenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zusammen:\par - Abbruch und Neuerrichtung des Dachgeschosses Albtalstr. 4-8 \par - Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG Albtalstr. 4-8\par - Sanierung der Fassaden Albtalstr. 4-8\par siehe auch unten "Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude"\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen aller Gewerke oder Leistungsbereiche erfolgen in Abschnitten laut Bauzeitenplan (hausweise, geschossweise, oder in anderen vom AG noch festzulegenden Abschnitten). \par Begonnen wird laut Bauzeitenplan im Haus 6\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , es folgen Haus 4, dann Haus 8.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Arbeiten im Bereich des Daches und im Inneren werden parallel ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt. Die Fassadenarbeiten erfolgen zum Abschluss der Bauma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme.\par Witterungsbedingte Bauverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerungen sind nicht vorherzusehen und werden nicht separat verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet.\par Der Bauzeitenplan ist zu beachten; er ist vorbehaltlich und gilt nur, wenn alle Gewerke, bzw. Lose vergeben werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par Dies ist im Angebot zu ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigen, eine separate Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung oder eine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Mehraufwand erfolgt nicht.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Bestand Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 traufst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig an der Albtalstrasse\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}geschlossene Blockrandbebauung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Die 3 Einheiten (3 Mehrfamilienh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user) besitzen einen gemeinsamen Innenhof mit Garagen und \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen. Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze werden w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauphase teilweise gesperrt.\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}ungef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hres Baujahr 1938; baujahrstypische Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv (Ausnahme 3.OG Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseite: Holzst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderbau)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Innenw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde massiv\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Decke zwischen UG und EG massiv. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, WCs, Flure in allen Geschossen STB- / STB-Rippendecken; \par\tab ansonsten Holzbalkendecken \par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sparrendach als Satteldach, durchgehend \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Dachneigung\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitig 33 Grad, hofseitig 24,5 Grad\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Art und Zustand des abzurei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enden und umzubauenden Bestands im DG: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 DG Haus 6-8, einfachste Mansardzimmer, weitestgehend unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (2 WCs) und Elektro veraltet\par DG Haus 4: einfachste Wohnungen, z.T. unged\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmt, Sanit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r (B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der und WCs) und Elektro veraltet\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen Gesamtgeb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 user 4-8:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sanierung der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle (Fassade, Fenster)\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}technische Sanierung der 3 Einheiten\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Sanierung der Wohnungen EG bis 3.OG, je nach Erfordernis\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}Abriss DG und Umbau zu neuen Wohneinheiten: die H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he der Firstlinie und die stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enseitige Dach- \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab neigung bleibt erhalten (33 Grad), die Dachneigung Hofseite wird flacher (23 Grad),\par\tab d.h. die Traufe wird angehoben.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Nutzungen:\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnul\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 UG: Abstellr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume Mieter, Haustechnik\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}EG bis 3.OG Wohnungen Bestand, teilweise bewohnt, teilweise leerstehend, \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab Sanierungen entsprechend Bauverlauf\par{\pntext\pard\plain\f3\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf3\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}DG: Abri\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und Umbau von Mansardzimmern (Haus 6, 8), bzw. Wohnungen (Haus 4) in \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri481\lin0\rin481\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tab 6 x 3-Zimmer-Wohnungen\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par siehe auch ZTV 1.2, 1.13:\par Das DG ist bereits leerstehend.\par Die Wohnungen der anderen Etagen sind oder werden teilweise bis zum Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme frei sein, teilweise bleiben die Wohnungen jedoch bewohnt. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Deshalb ist besonders sensibles Vorgehen und R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtnahme erforderlich.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebene Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die vorhandene Substanz ist zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtlichkeit \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Anschrift der Baustelle: \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Albtalstr. 4-8\par 76137 Karlsruhe\par Flurst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck Nr. 6648/1 und 6650\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es handelt sich um eine geschlossene Blockrandbebauung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an: Albtalstr. 2, Albtalstr. 10\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sonstige Angaben siehe ZTV 1.9\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der geplanten Neubau-Geschosse (Abriss komplett und Neuerrichtung)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  1 Geschoss (DG)\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Anzahl der Bestandsgeschosse (Sanierungen)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul :\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  UG + 4 weitere Geschosse (EG, 1.OG, 2.OG, 3.OG)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Angaben zur Baustelle  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 1.\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lage und Transportwege\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Lage und Zufahrt Baustelle,Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit zur Hofseite siehe ZTV 1.1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen siehe ZTV 1.4, 1.5\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Transporteinrichtungen und -wege f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle siehe ZTV 1.6\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Allgemeine Baustelleneinrichtung siehe ZTV 1.7\par Die Baustelleneinrichtung und der Kran  werden laut angebotenen Positionen vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Aufenthaltsraum siehe ZTV 1.8\par Art / Lage der Lagerpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze siehe ZTV 1.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Sonstige Angaben zur Baustelle \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Schutz vorhandenen Bewuchses, Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang), Verkehrssicherung: siehe ZTV 1.14\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit, Hindernisse im Erdreich siehe ZTV 1.9\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe ZTV 2.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der AN kann sich vor Abgabe des Angebotes vor Ort einen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berblick \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Situation verschaffen, eine Inaugenscheinnahme ist von der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e, von der Karlstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e und vom Innenhof aus m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich. Es ist jedoch nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude von innen oder das Dach zu besichtigen, bzw. zu begehen. \par Die beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gten Fotos und Pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne dienen dazu, die vorhandene Situation und Planung genauer darzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Arbeitsabschnitte siehe ZTV 2.1\par Entsorgung von Abfall siehe ZTV 2.4\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af2\afs28\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1 Planunterlagen als Anlage zum LV:\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Allgemeine\plain\rtlch\af1\afs20\alang7\acf1\ltrch\f1\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Technische Vorbemerkungen zum jeweiligen Los (AllgTechnVorbem, Los ..)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par Termine und Fristen:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 siehe Deckblatt und Bauzeitenplan\plain\rtlch\af1\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f1\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Liste der Beteiligten:\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bauherr:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 ZVK des KVBW\par Ludwig-Erhard-Allee 19\par 76131 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Udo von Bergmann\par Tel.: 0721 / 5985-284\par mail: u.bergmann@kvbw.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b SiGeKo:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ab\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bautechnisches B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro Frantz\par Wesebachstr. 51\par 76327 Pfinztal-S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llingen\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Hr. Frantz\par Tel.: 07240 / 9442237\par mail: info@frantz-online.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Architekt, Bauleitung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Schiel Architekten\par Moltkestr. 19a\par 76133 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Michael Schiel, Katharina Schiel-Gasafi\par Tel.: 0721- 820 00 930\par mail: info@schiel-architekten.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Tragwerksplanung: \par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nstlin Ingenieure GmbH & Co.KG\par Ingenieursgesellschaft f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Tragwerksplanung\par Struvestr. 17\par 76187 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Borrmann\par Tel.:0721 / 6807867-12\par mail: s.borrmann@kuenstlin-ingenieure.de\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b HLS-Planung / Elektroplanung:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Planungsgesellschaft mbH Schaaf\par Pfinztalstr. 92 a\par 76227 Karlsruhe\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Schaaf\par Tel.: 0721 / 95094 12\par mail: r-schaaf@plg-schaaf.de\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Brandschutz:\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 AIS Engineering Concept GmbH\par Altlussheimerstr. 4\par 68809 Neulussheim\par\plain\rtlch\af0\afs8\alang7\ltrch\f0\fs8\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ansprechpartner: Herr Altinok\par Tel.: 06205 / 3076988\par mail: altinok@ais-concept.de\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f3\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
{\*\listtable{\list\listtemplateid1{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li425}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li785}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1145}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1505}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li1865}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2225}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2585}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li2945}{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelindent0{\leveltext\'01\u-3913 ?;}{\levelnumbers;}\rtlch\af4\afs20\alang0\ab0\ai0\astrike0\aul0\acf1\ltrch\f4\fs20\fbias0\lang0\langnp0\langfe0\langfenp0\b0\i0\strike0\ul0\cf1\cb0\fi-425\li3305}{\listname ;}\listid1}}
{\*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery720\footery720\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ZUS\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 TZL. TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGENGEN (ZTV),\par g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (entsprechend VOB Teil C, ATV= Allgemeine Technische Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauleistungen: \par Nummerierung im Folgenden entsprechend Gliederung DIN 18299, Punkte 1 bis 5)\par AN = Auftragnehmer; AG = Auftraggeber\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\par 1. Angaben zur Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.1 Lage der Baustelle und Zufahrt \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 (siehe auch Baubeschreibung, -Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Zufahrt erfolgt \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496 Zufahrtsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeiten zur Hofseite ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich durch die Durchfahrt im Haus 6 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich (geringste Breite\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b  ca. 2,68 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 , geringste \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he ca. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 3,23 m\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.2. Besondere Belastungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine besonderen Belastungen aus Immissionen oder klimatischen Bedingungen zu erwarten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.3. Bestehende Bauliche Anlage\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Beschreibung der bestehenden baulichen Anlage siehe unter Baubeschreibung / Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Es ist unbedingt zu beachten, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der gesamten Sanierungszeit die Wohnungen teilweise bewohnt bleiben . \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist abschnittsweise vorzugehen, siehe Baubeschreibung /-ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.4. Verkehrsverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltnisse auf der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tige teilweise Sperrung der Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze im Hinterhof und an der Albtalstra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e wird vor Beginn der Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahme mit der Bauherrschaft, dem Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer und dem AN gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt.\par Freizuhalten sind jederzeit:\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-425\li425\ri538\lin425\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'b7}}\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Hinterhof: Zufahrt und Rangierfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen zu den Garagen, bzw. nicht gesperrten Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, zu den Fahrradabstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, zu den Hauseing\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen und zu den Kellerabg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngen.\par{\pntext\pard\plain\f4\fs20\'b7\tab}\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri538\lin0\rin538\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\ls1\ilvl0{\*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls1\pnstart1\pnf4\pnfs20\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf1\pncb0{\pntxtb \'b7}}Albtalstrasse: Zufahrt zur Durchfahrt in den Hinterhof, des weiteren der Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en- und Gehwegbereich.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.5  F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Verkehr freizuhaltende Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze vor Haus 4-8 werden (komplett oder zumindest teilweise) zur Materiallagerung und Aufstellung des Kranes gesperrt.\par Die Nutzung der weiteren umgebenden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tze in n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chster Umgebung ist nicht betroffen. Diese Parkfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht dauerhaft als Abstellfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen o.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 . belegt werden. \par Sofern vom AN \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlicher Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum oder Gehwegfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Baustelleineinrichtung oder als Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che in Anspruch genommen werden sollen, sind die daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r erforderlichen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdenkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen und Genehmigungen sowie daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r anfallende Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren Sache des AN und werden nicht gesondert verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tet. Gleiches gilt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die im Zusammenhang erforderlichen Sicherungsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen nach den beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Anforderungen sowie Hinweisschildern f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nger und Autoverkehr.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.6  Transporteinrichtungen und -wege\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Zum Materialtransport und Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Baustelle sind m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichst die Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und der Kran zu benutzen, siehe auch 1.14. Die Erschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ung der Hofseite ist durch die Durchfahrt m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich.\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Abriss DG sind \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'d6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen im Dach herzustellen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Transportmittel f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Transport der Baustoffe auf der Baustelle:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Ein Baukran oder Mobilkran ist in der Ausschreibung "Dacharbeiten" vorgesehen und wird\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  nach vorheriger  Absprache des AN \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 "Dacharbeiten"\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  mit dem Architekten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum (voraussichtlich auf den Stellpl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vor dem Haus) aufgestellt. Die genaue Lage wird vorab mit dem Architekten gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt. \par Vom AN ist ein Baustelleneinrichtungsplan zu fertigen und mit dem Bauleiter abzusprechen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Aufstellung im \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen Raum ist dies vom AN auch mit der zust\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu kl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren und genehmigen zu lassen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.7 Allgemeine Baustelleneinrichtung \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Baustelleneinrichtung wird inkl. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Ver- und Entsorgungsleitungsanschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sse f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Wasser,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Strom, Abwasser\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 , \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Gas laut angebotener Position vom Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und den Folgegewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Es ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Kalkulation zu beachten, dass der AN keine anteilige Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Strom, Gas und Wasser an den AG zu entrichten hat. \par Kran siehe Absatz 2.8\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.8. Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen / Aufenthaltsr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Das Material darf nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es stehen keine R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume innerhalb des Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udes zur Lagerung zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung. Aus statischen Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden darf kein Material auf den Geschossdecken und auf den Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten gelagert werden.\par Lagerfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen vor dem Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 in den abgesperrten Bereichen auf den Querparkern vor dem Haus)\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  werden vom AN in Absprache mit dem Architekten zugewiesen und eingerichtet.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es wird vom AG ein Aufenthaltsraum mit WC f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten in einer der leerstehenden Wohnungen zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.9. Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksbeschaffenheit\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck verl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uft relativ eben. \par Ein Bodengutachten liegt nicht vor. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.12 Abbrucharbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei Abbrucharbeiten umfassen die Leistungen Ausbau, Abtransport und Entsorgung der beschriebenen Bauteile und Stoffe, wenn im Positionstext nichts anders angegeben ist. Der anfallende Bauschutt, bzw. ausgebaute Materialien werden Eigentum des AN und sind ordnungsgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  zu entsorgen. Die sachgem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e Entsorgung ist dem AG schriftlich nachzuweisen und sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens mit n\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chsten Zahlungsanforderung vorzulegen.\par Die S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberung der Baustelle hat nach allen beendigten Leistungen st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig zu erfolgen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.13 Schutzzeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten sind einzuhalten. L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmintensive T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen der Anmeldung und Absprache mit der Bauleitung und ggf. Information der B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ronutzer, Bewohner und Nachbarn.\par Siehe auch Baubeschreibung, Absatz "Besondere Umst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde".\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.14 Schutz von Vegetation, Verkehrsfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen an Bauteilen, Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden, Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enanlagen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen sind zu vermeiden. \par B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ume und der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag vor dem Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude und im Hinterhof sind ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten oder Materialien sind einzukalkulieren.\par Bestehende Bauteile sind zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die bereits eingebauten Bauteile des AN. Diese hat der AN ohne zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung von Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen, Verkratzungen und anderen Beanspruchungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen.\par\par Ausreichend Regenabdeckplane ist vor Ort bereitzuhalten, zur Abdeckung offener Dachfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen.\par Auf die sorgf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltige und windsichere Abdeckung ist zu achten, um Wassersch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den in den darunterliegenden Wohnungen zu vermeiden!!! F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r entstandene Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den wird der AN haftbar gemacht.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enbelag um das Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude ist zu erhalten und zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, entsprechende Erschwernisse bei der Anlieferung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Materialien sind einzukalkulieren.\par\par Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Verunreinigungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentlichen oder privaten Eigentums sind umgehend zu beseitigen. Kosten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Instandsetzungen oder S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uberungen gehen zu Lasten des AN. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eventuell durch Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen oder Verunreinigungen eintretende Unf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle ist der AN voll haftbar.\par\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bernahme der Verkehrssicherungspflicht anstelle des Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ckseigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mers. Dies gilt auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den angrenzenden Stra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 enraum im Rahmen der beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rdlichen Verordnungen. Die Verkehrssicherungspflicht beginnt mit dem Benutzungsbeginn und endet mit der vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigen R\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassener Teilfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen. Die Haftung liegt in diesem Zeitraum beim AN.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.15, 16 Vorh. Anlagen im Bereich der Baustelle\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es wurde nicht untersucht auf Abwasser- und Versorgungsleitungen, Kabel, Kan\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 le, etc.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.17 Hindernisse im Erdreich\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri453\lin0\rin453\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Grundst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck wurde \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b nicht\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  auf vermutete Kampfmittel untersucht. \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\par 1.18 SiGeKo\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Durch den SiGeKo wird eine Baustellenordnung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Der AN ist daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r verantwortlich, dass ein qualifizierter, st\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig anwesender Mitarbeiter in die Sige-Planung eingewiesen wird. Dieser hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass die entsprechenden Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen an s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Mitarbeiter weitergeleitet und auch eingehalten werden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 1.18.1 Sicherheits- und Gesundheitsschutz\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bei der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung der Arbeiten sind die dem Sicherheits- und dem Gesundheitsschutz dienenden Angaben in der aktuellsten Fassung der Bausstellen VO zu beachten.\par Bei den Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen zur Gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistung der Sicherheit der an der Baustelle t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigen Mitarbeiter sind technische und organisatorische Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen vorrangig. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder an der Baustelle Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigte mit pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nlicher Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stung entsprechend der Gesundheitsgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrdung (z.B. Sicherheitsschuhe, Helm, Geh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschutz, Atemschutz, Augen- und Gesichtsschutz, etc.) abh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngig von den auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden Arbeiten auszur\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten ist.\par\par Jeder Arbeitgeber hat vor Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen, dass er die an der Baustelle besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftigten Arbeitnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber die sicherheits- und gesundheitsrelevanten Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen und die Arbeitsverfahren unterwiesen hat.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Mitben\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten anderer ANs\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Koordinator unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.3 Arbeitssicherheit\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es ist eine schriftliche Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung vorzulegen, dass f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die an der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer, soweit dies f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrenden T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigkeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz erforderlich ist, arbeitsmedizinische Voruntersuchungen durchgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt werden.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.18.2 Bauprodukte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Entsprechend der LBO Baden-W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rttemberg in aktuellster Fassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 17 Bauprodukte) sind f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen. Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrt sind, sind entweder eine allgemeine baurechtliche Zulassung (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 18), ein allgemeines baurechtliches Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnis (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 19) oder eine Zustimmung im Einzelfall (\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 20) erforderlich. Bauprodukte bed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen einer Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung ihrer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung mit den technischen Regeln nach \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 22. Die Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmung erfolgt durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungserkl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rung des Herstellers oder ein \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bereinstimmungszertifikat. Das \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 -Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung, wenn dies nicht m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. Nicht gekennzeichnete Produkte d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht eingebaut werden.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.19 Besondere Anordnungen der Eigent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mer\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Dauer der Arbeiten des AN sind der Bauzaun sowie s\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Baustellentore und -t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ren au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erhalb der Baustellenbetriebeszeiten verantwortlich vom AN zu schlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en, um ein Eindringen durch Unbefugte zu verhindern. \par Die Handwerker des AN verwenden f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Arbeiten an Dach und der Fassade ausschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich die Au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 entreppen bzw. Leitern am Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.20 Altlasten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Es sind keine Altlasten oder Belastungen von Boden oder Bauteilen bekannt, wenn nicht in den einzelnen Positionen darauf hingewiesen wird.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 1.21 Vorarbeiten, vom AG veranlasst \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der Auftragnehmer hat sofort nach Vertragsschluss die baulichen Vorraussetzungen zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Beanstandungen sind umgehend der Bauleitung schriftlich mitzuteilen. Vers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umt der AN die Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung der baulichen Vorraussetzungen, so kann er daraus keine Terminverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gerung seiner Leistungen ableiten.\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul 2. Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.1. Arbeitsabschnitte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Der AN hat seine Leistungen laut Terminplan je nach Baufortschritt und Bautenstand abschnittsweise ohne Mehrforderungen zu erbringen (siehe auch Baubeschreibung / -massnahmen).\par ZTV \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'a7\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 1.14 ist unbedingt zu beachten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.2 Besondere Erschwernisse\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die erforderlichen Mehraufwendungen durch besondere Erschwernisse durch die Lage oder Situation der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ude sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.3. Sicherheitsma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Absturzsicherungen und pers\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nliche Schutzausr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stungen sind nach UVV einzuhalten. Alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen und unfallverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenden Vorschriften sind einzuhalten. Anordnungen der Bauleitung zur Sicherheit auf der Baustelle sind unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Folge zu leisten.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.4. Entsorgung, siehe auch Baubeschreibung\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri425\lin0\rin425\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 hat umgehend, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens t\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der Baustelle lagernde Abfalltransportbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter des Auftragnehmers zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig. Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r zu sorgen, dass keine Unbefugten Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle in diese Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen, auch wenn die Beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lter in einem mit Bauzaun eingez\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 untem Bereich stehen.\par\plain\rtlch\af0\afs16\alang7\ltrch\f0\fs16\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nach Beendigung der Arbeiten und bei Aufforderung durch die Bauleitung ist die Baustelle von allen durch den Unternehmer verursachten Verschmutzungen zu reinigen. Die Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind fachgerecht zu entsorgen. \par\par Wir weisen darauf hin, dass nach den Benutzungsordnungen der Abfallentsorgungsanlagen Abf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle nach Sorten abzulagern sind. Bei Nichtbeachtung erfolgt die Reinigung auf Kosten des AN durch einen Dritten.\par Bauabf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lle sind laut aktuellsten Bestimmungen der Abfallbeseitigungsbeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rde zu trennen und zu entsorgen.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par 2.6, 2.7 Mitbenutzung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten und Einrichtungen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Werden Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen anderer AN mitbenutzt, so sind diese auf Ordnungsm\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 igkeit entsprechend UVV zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen. Bedenken sind der Bauleitung und dem SiGe-Ko unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen. Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen der Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ste, Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te und Einrichtungen, die nachweislich vom AN verursacht wurden, werden auf Kosten des AN repariert, bzw. ersetzt. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.8. Vorhaltung von Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten, Kr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen, etc. des ANs f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r andere AN\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Das Fassadenger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 st wird vom Ger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 stbauer erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par Der Baukran wird vom AN Gewerk "Dacharbeiten" erstellt und f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Dauer der Arbeiten den \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Gewerken zur Verf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gung gestellt.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx360\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.9, 2.10 Recycling-Materialien\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Verwendung von wiederaufbereiteten Stoffen ist nicht vorgesehen. Sollten solche Stoffe zum Einsatz kommen, ist dies mit der Bauleitung abzustimmen und kann von dieser abgelehnt werden. Soweit im LV nichts weiter bestimmt ist, hat der AN nur ungebrauchte, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tegesicherte und normgerechte Materialien erster Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t anzubieten, zu liefern und einzubauen. \par Von allen Werkstoffen sind, nach Veranlassung der Bauleitung, Muster und Proben vorzulegen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.11 Anforderungen an Produkte\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Im vorliegenden Leistungsverzeichnis sind teilweise spezielle Produkt- bzw. Firmennamen ausgeschrieben. Selbstverst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndlich steht es dem Anbieter frei, gleichwertige Produkte anzubieten. Zur Beurteilung der Produkte sind dann jedoch vom Anbieter bei Angebotsabgabe entsprechende schriftliche Aussagen (Produkt- und Materialbeschreibung) dem Angebot beizulegen. Der AG beh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lt sich in diesen F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen jedoch die kostenlose \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster vor Auftragserteilung bzw. vor Baubeginn vor. Der AN ist f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die termingerechte \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bersendung der entsprechenden Muster bzw. Proben selbst verantwortlich. Liegen dem Angebot keine v.g. Angaben bei, so ist der AN verpflichtet, die im Angebot genannten Materialien oder Produkte zu verwenden.\par\par Materialien sind entsprechend der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Qualit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ten und Anforderungen bzw. Sorten anzubieten.\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen keine gesundheitssch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dlichen Materialien verwendet werden. Ein schriftlicher Unbedenklichkeitsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af3\afs20\alang7\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Materialien, Einbauteile und Verbindungsmittel, die verwendet werden, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen bauaufsichtlich zugelassen sein. Entsprechende Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fzeugnisse sind dem AG vorzulegen. \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.12 Eignungs- und G\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tenachweise\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Vom AN baubegleitend zu erbringende Nachweise, Dokumentationen und \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnliches sind dem AG unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich, sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens jedoch binnen Wochenfrist ohne Aufforderung zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergeben.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.16 Leistungsumfang\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle Leistungen umfassen die Lieferung, Montage, bzw. Herstellung und Einbau der beschriebenen Bauteile und Stoffe, einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich Abladen, Lagern und Transport auf der Baustelle bis zur fertigen Leistung, wenn nicht ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich im Text anderslautend angegeben. Dabei legt der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung die anerkannten Regeln der Technik und die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbestimmungen der DIN-Normen zugrunde.  \par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b 2.19 Teilabnahme\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Wenn Teile der Leistung des AN vor Abnahme durch Dritte benutzt werden m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen, kann der AN eine Teilabnahme verlangen.\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 2.21 Abrechnung:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Die Abrechnung erfolgt laut VOB Teil C, Absatz 5: "Die Leistung ist aus den Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die Leistung aufzumessen."\par In diesem Fall hat der Unternehmer Aufma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ne vorzulegen. \par Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Abmessungen /Rauminhalte sind ca. \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Werte als Hilfe bei der Kalkulation.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN,\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (AllgTechnVorbem, Lose 1-10)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die Abgabe des Angebots erfolgt ohne Kosten oder sonstige Verbindlichkeiten f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Auftraggeber.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx28\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Der Bieter hat das Leistungsverzeichnis vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig auszuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llen. Nicht vollst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndig ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llte Leistungsverzeichnisse k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen bei der Vergabe nicht ber\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cksichtigt werden. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Pauschalangebote sind nicht zul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssig!\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bei Abgabe mehrer oder aller Lose kann der Bieter einen Kopplungsnachlass geben.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Alle abzugebenden Preise sind mit Tinte, Tintenstift oder Schreibmaschine in Zahlen einzusetzen. S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Preise verstehen sich soweit im LV nicht anders angegeben - einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich aller notwendigen Nebenleistungen und aller Lieferungen von Materialien, um die Leistung ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren zu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\fi-1134\li1134\ri0\lin1134\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906 Die neuesten Richtlinien, Regeln, VOB, DIN-Vorschriften sowie die aktuelle EnEV sind einzuhalten bzw. zu beachten. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Die jeweiligen Herstellervorschriften der im LV beschriebenen, bzw. angebotenen Materialien und Produkte sowie die dazugeh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rigen Technischen Merkbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter und Sicherheitsdatenbl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter sind zu beachten. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx1701\tx2551\tx3402\tx4252\tx5102\tx5953\tx6803\tx7654\tx8504\tx9354\tx10205\tx11055\tx11906\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ab\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Einzelpositionen verstehen sich inklusive Lieferung, Materialkosten und Einbau, soweit nichts anderes beschrieben.\plain\rtlch\af0\afs22\alang7\ltrch\f0\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 Ferner sind einzukalkulieren:\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-113\li113\ri0\lin113\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Leistungen und Nebenleistungen die sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r eine Pos. zwangsl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ufig ergeben z.B. erford. zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen bei Gefahr, etc., falls nicht gesondert ausgeschrieben. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912 - Sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen vorhandener, sichtbarer Bauteile. \par - Kontinuierliches Sauberhalten der Baustelle\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel sind mindestens korrosionsgesch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzte Werkstoffe zu verwenden. F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Befestigungsmittel, die der Witterung ausgesetzt sind, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen korrosionsbest\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndige Werkstoffe verwendet werden.\par\par F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bauteile bzw. Gegenst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nde die vom rechten Winkel abweichen ( z.B. Schr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gschnitte ) gibt es nur Zuschl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge, wenn diese in den Positionen ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklich erw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hnt sind - ansonsten ist eine solche Zulage in die Pos. einzukalkulieren - oder vom AN erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend aufzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren.\par\par Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 kontrollen am Bau sind durchzuf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren. Auf evtl. Differenzen oder planerische Abweichungen ist der Architekt sofort aufmerksam zu machen. \par Massen\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen und voraussichtliche Mehrkosten sind der Bauleitung umgehend vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung schriftlich per Mail oder Fax anzuzeigen.\par\par Der Auftragnehmer hat arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich Bautagesberichte (nach dem Vordruck CertiForm KEV 320 Bautagber) zu f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hren mit folgenden Angaben (siehe auch CertiForm KEV 116.1, Punkt 1.3):\par - Zahl der am Tag anwesenden Mitarbeiter ( Berufsbezeichnung und Namen z.B. Facharbeiter M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ller ).\par - am Tag ausgef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrte Arbeiten\par - am Tag eingebautes/verwendetes Material\par - Angaben zum Terminplan\par - Angaben zum Wetter ( z.B. Regen, Frost etc.)\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Die Berichte sind der Bauleitung arbeitst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 testens w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chentlich zu faxen\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b (0721-820 00 940) oder\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b zu mailen (info@schiel-architekten.de).\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bei Nichteinhaltung werden strittige Punkte zu Gunsten des AG entschieden.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten siehe besondere Hinweise am Ende der LVs.\par Stundenlohnarbeiten sind im Vorfeld anzumelden, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Arbeiten nach Terminplan so vorzunehmen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gew\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrleistet ist. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Abweichungen vom Terminplan sind der Bauleitung sofort schriftlich mitzuteilen. \par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Anmelden von Bedenken:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Der Auftragnehmer hat vor Beginn seiner Arbeiten zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, ob die vorgesehene Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung sich f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistung eignet.\par In diesem Zuge ist auch die Eignung des Bestandes bzw. die Leistung der Vorgewerke zu pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen.\par Bedenken sind dem Auftragnehmer unverz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich schriftlich mitzuteilen.\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma pro Gewerk auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bergabe neuer Unterlagen ung\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht verwendet werden. \par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul HINWEIS zur Beachtung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r alle Gewerke:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri737\lin0\rin737 S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mtliche Positionen, die nicht im Nachhinein nachvollzogen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, oder nicht den vorliegenden Planunterlagen entnommen werden k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen, m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung mit dem Bauleiter aufgemessen werden. \par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fnil\fcharset129\fprq1 Batang;}
{\f2\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f3\fmodern\fcharset0\fprq1{\*\panose 02070309020205020404}Courier New;}
{\f4\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs20\ltrch\f1\fs20 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\sectd
\headery708\footery708\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt0\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN \par LOS 6 Parkettarbeiten (AllgTechnVorbem, Parkettarbeiten)\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par BESTANDTEILE DES ANGEBOTES SIND:\par\plain\rtlch\af2\afs20\alang7\ab\aul\acf1\ltrch\f2\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul\cf1\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-255\li255\ri0\lin255\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 a)\tab Die Allgemeinen Vertragsbedingungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Bauleistungen nach DIN und VOB/B, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 b)\tab Die Allgemeinen Technischen Vorschriften gem. DIN und VOB Teil C, in jeweils neuester Fassung.\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\fi-284\li284\ri0\lin284\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 c)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Certiform-Formulare KEV: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\par\tab 110.1, 112.1, 115.1, 116.1, 116.2, 117, 117.3, 175, 176.1, 176.2, 178, 179, 179.3, 189.1, 310, 311, 320\par\par d)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Die Vorbemerkungen zum LV:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1\tab - die Baubeschreibung / -ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nahmen, g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 \par\tab - die Zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltig f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Lose 1-10 (AllgTechnVorbem, Los 1-10)\par\tab - die Allgemeinen Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 8 (AllgTechnVorbem, Los 8)\par\tab - die Technischen Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Einzelgewerke \par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx284\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204 e)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Das Leistungsverzeichnis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \par\par f)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Fotos laut Fotoliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  \plain\rtlch\af3\afs20\alang7\acf1\ltrch\f3\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 (\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 separates Dokument)\par\par g)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Planunterlagen laut Planliste\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par h)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Bauzeitenplan\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (separates Dokument)\par\par i)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 u\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 erer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 19.12.18; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par j)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Innerer Schallschutznachweis\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  (Erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzung 1) vom 11.02.19; dieBauingenieure Baupysik GmbH\par\par k)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ftungskonzepte zum Feuchteschutz\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  getrennt f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Haus 4, 6, 8 vom 16.11.18; Planungsgesellschaft Schaaf\par\par l)\tab\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Gutachterliche Stellungnahme zur PAK-Belastung Parkett EG\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  vom 06.03.19; Dipl.-Ing S. Schweisgut\par\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Weitere Fragen dazu k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnen gerne telefonisch 0721 / 820 00 930 oder bei uns im B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ro \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Schiel Architekten, Moltkestra\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e 19a, 76133 Karlsruhe\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1  gekl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rt werden.\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[ZUSTEXT]
[TEXTRTF]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af1\afs24\ltrch\f1\fs24 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs36\alang7\ab\ltrch\f0\fs36\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Technische Vorbemerkungen \par Parkett- und Holzpflasterarbeiten\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Mitgeltende Normen und Regeln\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss g\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ltigen Fassung einschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lich der \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen, Berichtigungen und Beibl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tter.\par\par Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische Normen umgesetzt werden, europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cklichen Zusatz: \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 oder gleichwertig\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 , immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.\par\par (Erl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uterung:\par\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'84\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Gilt nur f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gem\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  ATV DIN 18299 grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'93\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 )\par\par DIN 52270 \par Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fung von Mineralwolle-D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten \par\par DIN 68125-1 \par Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 leisten aus europ\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ischen (au\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 er nordischen) H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzern \par\par DIN 68125-2 \par Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 leisten aus nordischem Nadelholz \par\par DIN EN 826 \par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rmed\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstoffe f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung \par\par DIN EN 13442 \par Holzfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung der chemischen Widerstandsf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higkeit \par\par DIN EN 13647 \par Holzfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung geometrischer Eigenschaften \par\par DIN EN 13696 \par Holzfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den - Pr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fverfahren zur Bestimmung der Verformbarkeit und der Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ndigkeit gegen Verschlei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  und gegen Sto\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 beanspruchung \par\par DIN EN 14762 \par Holzfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 b\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 den - Probenahme und Bewertung der Konformit\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t \par\par BVF Merkblatt \par Schnittstellenkoordination bei Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungs- und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungssystemen in Neubauten \par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V.\par\par BVF Merkblatt \par Schnittstellenkoordination Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungs- und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsysteme in bestehenden Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V.\par\par BVF Richtlinie 01 \par W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rme und Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 02 \par Rohrsysteme und elektrische Heizleitungen in Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 03 \par Herstellungung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Wohnungsbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 04 \par Steuerung und Regelung von Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und -k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen auf Basis von Warm-/Kaltwasser f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Wohnungsbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 05 \par Wasserdurchstr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mte-Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheiz- und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsysteme \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Die ideale Voraussetzung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Nutzung regenerativer Energien in der Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 udeheizung /-k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlung\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 07 \par Herstellung von Wandheiz - / - k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlsystemen im Wohnungs-, Gewerbe und Industriebau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 08 \par Herstellung beheizter und gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Gewerbe- und Industriebau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 09 \par Einsatz von Bodenbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen auf Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und -k\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Anforderungen und Hinweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 10 \par Installation von Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen bei der Modernisierung von bestehenden Geb\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 uden \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Anforderungen und Hinweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 11 \par Bauteilintegrierte Systeme der Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizung und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlung \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'96\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 Aufbau und Funktionsweise\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 12 \par Herstellung d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nnschichtiger beheizter/gek\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlter Verbundkonstruktionen im Wohnungsbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par BVF Richtlinie 13 \par Beheizte Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenkonstruktionen im Sporthallenbau\par Bundesverband Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenheizungen und Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlungen e.V. \par\par IVD-Merkblatt Nr. 1 \par Abdichtung von Bodenfugen mit elastischen Dichtstoffen\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 8 \par Konstruktive Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung und Abdichtung von Fugen im Holzfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenbereich\par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVD-Merkblatt Nr. 20 \par Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen \par Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) \par\par IVK TKB-1 \par Kleben von Parkett \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par IVK TKB-6 \par Spachtelzahnungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par IVK TKB-9 \par Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par IVK TKB-10 \par Holzwerkstoffplatten als Verlegeuntergrund \par Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. \par\par Merkblatt Nr. 2 \par Trocknung von Calciumsulfat-Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estrichen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 5 \par Fugen in Calciumsulfat-Flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 estrichen \par Herausgeber: Industrieverband WerkM\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rtel e.V. (IWM) und andere \par\par Merkblatt Nr. 9\par Oberbel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fertigteilestriche \par Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten\par\par VdS 2021 \par Baustellen \par Herausgeber: VdS Schadenverh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ln \par\par\par\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx454\tx567\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Baustelle \plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 siehe Baubeschreibung /-massnahmen, ZTV und ATV\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zu Stoffen und Bauteilen\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Best\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. \par\par Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten. \par\par Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen. \par\par Es d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nur Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbehandlungsmittel verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 617 z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen, sofern keine Ersatzverfahren im Leistungstext vorgegeben werden. \par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs28\alang7\ab\ltrch\f0\fs28\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Angaben zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs24\alang7\ab\ltrch\f0\fs24\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Allgemeines\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Vor Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rungen der am Bau beteiligten Handwerker w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Bauausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung zu vermeiden.\par\par Vor der Durchf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden und Decken sind Leitungen mit einem Suchger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 t zu orten. \par\par S\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ulen von Schwenkarmaufz\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gen d\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerks\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ffnungen sind diese vor Besch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 digungen zu sch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzen, nach M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden. \par\par Alle Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e sind vor der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung am Bau zu \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berpr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 fen, sofern keine Detailzeichnungen mit verbindlichen Ma\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 angaben vorliegen. \par\par Vor Beginn der Arbeiten sind die tats\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chlichen Einbauh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzul\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssige Toleranzen oder \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'c4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nderungen des geplanten Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden. \par\par Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absaugger\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 te zu verwenden. \par\par Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge und Spachtelauftr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ge sowie die Wahl der richtigen K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung dem Auftragnehmer \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen. \par\par Werkseitig versiegeltes Parkett ist mit besonderer Vorsicht einzubauen. Kratzer und Eindr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cke gelten als wesentliche M\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngel. Eine Nachversiegelung auf der Baustelle wird nicht anerkannt. \par\par Wenn im Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber abzustimmen.\par (Nur bei l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenorientiertem Parkett wie L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngsstab- oder Schiffsbodenparkett ausw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlen.)\par\par Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngenden Fl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che muss aus einer gemeinsamen Charge stammen.\par\par\par\par\plain\rtlch\af0\afs32\alang7\ab\ltrch\f0\fs32\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sonstige Angaben\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Der Auftragnehmer hat daf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Sorge zu tragen, dass w\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrend der Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung seiner Leistungen immer mindestens ein flie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 end deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. \par\par Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungsunterlagen z\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hlt neben den Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungspl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Folgende Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigef\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 gt: siehe Allgemeine Technische Vorbemerkungen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Los 6 (Parkettarbeiten).\par\par }[end]
#end[ZUSTEXT]
#begin[LV]
#begin[LVINFO]
[NAME]LOS 6 (P[end]
[BEZ]LOS 6 (Parkett)[end]
[DATUM]16.05.2019[end]
[KURZLANG]1[end]
#begin[LVGLIED]
[TYP]LVStufe[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#begin[LVGLIED]
[TYP]Position[end]
[LAENGE]1[end]
#end[LVGLIED]
#end[LVINFO]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]1[end]
[BEZTX]Rückbauarbeiten (Haus 4-8, EG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]11[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1259.190[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Holzsockelleiste, klar lackiert, ausbauen und entsorgen. \par Die Lamberien bleiben erhalten, werden bauseits neu lackiert.\par\par Abmessung:1/4 cm bis 2/4 cm.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Holzsockelleiste ausbauen (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]12[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]14.440[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Lamberien, wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  lackiert, in 11 Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen ausbauen und entsorgen. \par Die \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 brigen Lamberien bleiben grunds\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich erhalten, werden bauseits neu lackiert.\par\par Abmessung Lamberie: H = ca. 13 cm; D = ca. 24 mm;\par Breite Nische = 1,25 m\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lamberie ausbauen in Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen (Haus 6, 8; EG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]13[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]26.500[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodenleisten aus PVC, geklebt, aufnehmen und entsorgen.\par Die Lamberien bleiben erhalten, werden bauseits neu lackiert.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Fussbodenleisten, PVC, ausbauen (Haus 6, EG rechts)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]14[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]2.310[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Parkettboden in Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernische unter Fenster entfernen, um Nische (bauseits) zuzumauern:\par Parkettboden, auf Lagerholz vernagelt, ausbauen und entsorgen. Unterboden reinigen; Bauschutt entsorgen.\par Parkettdicke: 20mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077 Es ist darauf zu achten, dass eine exakte Schnittkante gesetzt wird. Die Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernische wird bis zu dieser Kante zugemauert.\par Breite Nische 0 1,25; Tiefe Nische =  ca. 16 cm.\par\par Ausbauort: 11 Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen Haus 6, 8, EG bis 3.OG\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkettbodenbelag entfernen (Haus 6, 8; EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]15[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]27.940[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Bodenbelag auf bestehendem Parkett- oder Dielenboden (Teppich, Linoleum, PVC) entfernen, einschl. Reinigen der Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Ausbesserung und Nacharbeiten; Bauschutt entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Bodenbelag auf Parkett / Dielen entfernen (H. 6, EG li; H. 8, 2.OG re)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]16[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]28.020[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Laminatbodenbelag, schwimmend verlegt, mit D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmschicht aus Kunststoff ("Klick-Verbindung") ausbauen, Bauschutt entsorgen.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Laminatbodenbelag ausbauen, entsorgen (Haus 6, EG rechts)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]17[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]18.520[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Dielenboden, einschl. Bodenleisten, entfernen; Bauschutt entsorgen.\par Holzart: Fichte / Tanne\par\par Dielenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ber ganze Raumbreite, ca. 3,60 m\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dielenboden entfernen (Haus 6, 2.OG re, Schlafzimmer)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]2[end]
[BEZTX]Parkett geklebt (Haus 4-6, EG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]21[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]50.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1020\lin0\rin1020\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Nachleimen von gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sten Teilen im Parkettbodenbelag.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Verlegemuster: Schiffsboden\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Nachleimen gel\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ster Teile, Parkettbelag\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]22[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]22.050[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Parkett in Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen ausbessern, inkl. Aufnehmen und Entsorgen des alten Parketts.\par Untergrund: Verbundzementestrich\par Verlegemuster: Schiffsboden\par Holzart: Eiche, Standard\par Parkettart: Stabparkett\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Parkett ausbessern, Kleinfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]23[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]472.960[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Dauerelasische Verfugung des Parkettbelages laut der gutachterlichen Stellungnahme (Dipl.-Ing. S. Schweisgut) vom 06.03.19 (f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Wohnung EG rechts, Haus 4):\par Die vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chige \loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'dc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 berspachtelung mit einer dauerelastischen Fugenmasse erfolgt nach dem Abschleifen des Parketts (in separater Position), um alle Fugen zu verschlie\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en und den PAK-Staub einzukapseln. Danach erfolgt ein weiterer Feinschliff, dieser ist in diese Position einzukalkulieren.\par Fugen im Randbereich in separater Position. \par\par Fa. Berger-Seidle "Aqua-Seal PAK-Stop" oder gleichwertige Art.\par\par Einbauort: \par Haus 4-8: alle freien Wohnungen im EG, alle Flure von freien Wohnungen im 1.OG bis 3.OG \par\par\par angebotenes Fabrikat:..........................................................\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dauerelasische Verfugung Parkettbelag (H. 4-8 alle EG Wohnungen, 1.OG bis 3.OG alle Flure)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]24[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]758.460[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Dauerelasische Verfugung entsprechend obiger Position, jedoch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 eren Fugen im Randbereich des Parkettbelages.\par\par Fa. Berger-Seidle "Pafudima Top - Elastic" oder gleichwertige Art.\par\par Einbauort: \par Haus 4-8: alle freien Wohnungen im EG, alle Flure von freien Wohnungen im 1.OG bis 3.OG \par\par\par angebotenes Fabrikat:..........................................................\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Dauerelasische Verfugung Parkettbelag im Randbereich (H. 4-8 alle EG Wohnungen, 1.OG bis 3.OG alle Flure)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]25[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.790[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1133\lin0\rin1133\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Spachteln der Estrichfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig, mit l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittelfreier, kunstharzverg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 teter Zementspachtelmasse.\par Spachteldicke: 1 - 5 mm\par\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Spachteln, vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig, Zementspachtel, 1-5 mm (H. 4, EG re, 1.OG re Flur)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]26[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]21.790[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Stabparkett verklebt.\par Untergrund: Verbundestrich, Zementestrich\par Verlegeart: parallel zu den Rauml\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngsw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: roh\par Parkettdicke: 22 mm\par Verband: Schiffsboden\par Holzart: Eiche\par Sortierung: Natur\par Stabl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: 40 cm\par Kleber chem. Basis: Dispersion\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1}....................................................{\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}'\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stabparkett, geklebt, Eiche, roh, 22 mm (H. 4, EG re, 1.OG re Flur)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]27[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]16.020[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031 Parkett-Anschluss an Schwellen und andere Bauteile.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkett-Anschluss an Schwellen (H. 4, EG re, 1.OG re Flur; H. 6, EG re, Zi, Flur)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]3[end]
[BEZTX]Parkett genagelt (Haus 4-8, 1.OG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]31[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]61.620[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Lagerh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzer oder Balken mittels Holzleisten auff\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern.\par Holzart: Fichte / Kiefer / Tanne\par Sortierklasse: S10\par Holzfeuchte: trocken \par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Querschnitt nach Bedarf\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 F\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 llh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 10 - 30 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lagerholz oder Balken auff\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ttern (Haus 4, 1.OG rechts, Zimmer)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]32[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]61.620[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Stabparkett auf vorhandene Lagerh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 lzer bzw. Sparschalung, verdeckt genagelt.\par Verlegeart: parallel zu den Rauml\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngsw\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: roh\par Parkettdicke: 22 mm\par Stabl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: 40 cm\par Verlegemuster: Schiffsboden\par Holzart: Eiche\par Sortierung: Standard\par Stabl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: 50 - 60 cm\par\par\par Angeb. Fabrikat : '{\bkmkstart TB1}{\bkmkstart Feld1}....................................................{\bkmkend Feld1}{\bkmkend TB1}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Stabparkett, Eiche, Lagerholz, roh, 22 mm (Haus 4, 1.OG rechts, Zimmer)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]33[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.650[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Parkett-Anschluss an Schwellen.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkett-Anschluss an Schwellen (Haus 4; EG re, 1.OG re)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]34[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]13.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwelle f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r bestehende Innent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Umfassungszarge.\par Holzart: Eiche\par Wanddicke: 280 mm\par L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: bis 1000 mm\par Dicke: 25 mm\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwelle Eiche, Wanddicke 28 cm (Haus 4; EG re, 1.OG re)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]35[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]3.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwelle f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r bestehende Innent\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r mit Umfassungszarge.\par Holzart: Eiche\par Wanddicke: 280 mm\par L\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge: bis 1000 mm\par Dicke: 25 mm\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwelle Eiche, Wanddicke 12 cm (Haus 4; EG re, 1.OG re)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]36[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]630.000[end]
[ME]Stk[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Parkettboden nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich festsetzen durch Nageln, Aufbohren und Aussch\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 umen mit wenig expandierendem Schaum, danach verkitten der Bohrl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cher.\par Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl der Bohrl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cher.\par Die zu bearbeitenden Stellen m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ssen vor Beginn mit der Bauleitung abgestimmt sein, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\cf1 Parkettboden nachtr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 glich festsetzen (Haus 4-8, 1.OG bis 3.OG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]4[end]
[BEZTX]Parkett schleifen und Versiegeln[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]41[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1440.620[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Parkettfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, als Vorbehandlung f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r die Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chenbeschichtung schleifen, materialabh\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ngige Abstufung der Schleifk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung bis K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rnung 120. Nach dem Schleifen Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che mit Besen und Staubsauger restlos entstauben.\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkettfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden schleifen und entstauben (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]42[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.400[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwellen Massivholz entsprechend obiger Position schleifen und entstauben.\par Wandst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rken: 12 bis 28 cm\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Massivholzschwellen schleifen und entstauben (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]43[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1440.620[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che des Parkettfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 bodens grundieren und zweimal mit Acrylatlack (wasserbasierend) nach Herstellervorschrift versiegeln.\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 cheneffekt: seidenglanz\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkettfu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 boden, 2 x versiegeln,  Acryllack (Haus 4-6, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]44[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]25.400[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1162\lin0\rin1162\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 T\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rschwellen Massivholz entsprechend obiger Position versiegeln.\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Wandst\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rken: 12 bis 28 cm\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Massivholzschwellen, 2 x versiegeln,  Acryllack (Haus 4-6, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]5[end]
[BEZTX]Diverses (Haus 4-8, EG bis 3.OG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]51[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]1266.380[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fu\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 leisten \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 auf Lamberien / an W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden mit N\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 geln befestigen,\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7  Ecken und St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e auf Gehrung schneiden.\par Holzart: massiv Eiche, farblos lackiert\par Breite: 10 mm\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 35 mm\par Profil: eckig, gerade, Oberseite abgerundet\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelleiste, Eiche, versiegelt, 35/10 mm (Haus 4-8, EG bis 3.OG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]52[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]112.590[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Fehlende Lamberien aus Massivholz auf W\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nden erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzen, inklusive geeigneter Befestigungen, Schraubenk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 pfe senken und auskitten.\par Ecken und St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e auf Gehrung schneiden.\par Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung entsprechend Bestand, \par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: ca. 11-17 cm\par Breite: ca. 2 cm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105 Profil: eckig, gerade, Oberseite doppelt abgerundet\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die Lackierung in wei\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  erfolgt bauseits.\par\par Einbauort:\par Haus 4, EG re, 1.OG re; \par Haus 4-8, dort wo Zumauerung Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernische (11 St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 ck)\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Lamberien erg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzen (H. 4, EG re, 1.OG re; H.4-8, dort wo Zumauerung Heizk\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 rpernischen)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]6[end]
[BEZTX]Trockenestrich (Haus 4-8,DG) [end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}{\s18\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Zu beachten ist die Brandschutzanforderung des nachfolgend beschriebenen Aufbaues: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b F90.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par\par\pard\ltrpar\s18\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\ul Vorbemerkung zum Titel\par\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]61[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]497.300[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Trockenestrich-Elemente (D = 45 mm) aus Gipsfaserplatten und unterseitiger Trittschalld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmung aus Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatte, mit Stufenfalz, auf vorhandenen, planebenen, tragf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 higen Untergrund (Massivholzdecke).\par\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul Gipsfaserplatten\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1  laut Angaben Bauphysik:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 D = 25 mm (2 x 12,5 mm, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 verleimt\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 )\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,32 W / (mK)\par R = 0,039 m\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\aup6\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\up6 2\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K / W\par\u961 ? = 1150 kg / m\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\aup6\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\up6 3\par\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\aul\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\ul\cf1 Mineralwolld\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmplatte, laut Angaben Bauphysik:\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 D = 20 mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\u955 ? = 0,035 W / (mK)\par\pard\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\tx708\tx1416\tx2124\tx2832\tx3540\tx4248\tx4956\tx5664\tx6372\tx7080\tx7788\tx8496\tx9204\tx9912\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 R = 0,571 m\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\aup6\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\up6 2\plain\rtlch\af1\afs22\alang7\ltrch\f1\fs22\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 K / W\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par Bauteile: Decke zwischen 3.OG und DG (Haus 4-8, DG; alle Zimmer, K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, Bad)\par\par In den B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen wird f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen bis Kantenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge 60 cm eine 10 mm Gipsfaserplatte zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzlich aufgelegt (separate Position), Die Abdichtung erfolgt bauseits vom Fliesenleger.\par\par Laut Angabe Bauphysik Fermacell 2 E 35 oder gleichwertige Art.\par\par\par Angeb. Fabrikat: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Trockenestrichelement 45 mm (Haus 4-8, DG)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]62[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]64.440[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1\adeff1\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020F0502020204030204}Calibri;}
{\f2\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\widctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\sa200\sl276\slmult1\rtlch\af1\afs22\ltrch\f1\fs22 Normal;}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s16\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon16 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 In den B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 dern und K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen wird f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r Fliesen bis Kantenl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nge 60 cm eine zus\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tzliche 10 mm Gipsfaserplatte auf das Trockenestichelement der vorigen Position laut Herstellervorschrift aufgebracht. \par Gleiches System wie obige Position.\par Die Abdichtung erfolgt bauseits vom Fliesenleger.\par\par Bauteile: Decke zwischen 3.OG und DG, geflieste Bereiche (K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par\par\par Angeb. Fabrikat: \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 '{\bkmkstart TB60}{\bkmkstart Feld60}....................................................{\bkmkend Feld60}{\bkmkend TB60}'\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Gipsfaserplatte, 25 mm (Haus 4-8, DG; K\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che, B\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 der)\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]63[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]448.560[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r den Aufbau der obigen Positionen aus Steinwolle, d = 10mm\par inkl. sp\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 terem Abschneiden.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Randd\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 mmstreifen\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]64[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]432.860[end]
[ME]m2[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Grundieren von Bodenfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chen aus Fertigteil-Trockenestrich mit l\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 sungsmittelfreier Kunststoffdispersion.\par Untergrund: Gipsfaserplatten\par Verbrauch: ca. 50 g/m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Grundierung, Trockenestrich\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]7[end]
[BEZTX]Parkett neu (Haus 4-8, DG)[end]
[ENTF]N[end]
#begin[POSITION]
[OZ]71[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]429.300[end]
[ME]m²[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXTTB]J[end]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Hochkantlamellen-Parkett als Industrieparkett, geklebt. vollfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 chig schleifen, grundieren und zweimalig versiegeln.\par Untergrund: Trockenestrich laut obiger Position\par Parkettdicke: 23 mm\par Holzart: Eiche\par Verlegeart parallel zur Wand\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che Wasserlack, seidengl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 nzend\par Kleber chem. Basis: Dispersion\par\par\par Angeb. Fabrikat: '{\bkmkstart TB4}{\bkmkstart Feld4}....................................................{\bkmkend Feld4}{\bkmkend TB4}'\par\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Hochkantlamellen-Parkett, Eiche, versiegelt, 23 mm (Haus 4-8, DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]72[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]12.000[end]
[ME]St[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Aussparung in Parkettboden anlegen, als Zulage.\par Gr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e: bis 0,1 m\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'b2\hich\af0\dbch\af0\loch\f0  Einzelgr\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 e\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Parkett, Aussparung, Zulage\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]73[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]27.750[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Parkett-Anschluss an Schwellen.\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Parkett-Anschluss an Schwellen (Haus 4-8, DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]74[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]27.750[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1105\lin0\rin1105\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Korkstreifen, gepresst, in Bewegungsfuge des Parkettbelages einlegen.\par Dicke: 10 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Korkstreifen, Bewegungsfuge, Parkett\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]75[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]448.560[end]
[ME]m[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1077\lin0\rin1077\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Sockelleiste aus Holz, gekehlt, massiv, farblos, seidenmatt lackiert, befestigen mit D\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 beln und Schrauben; Leisten an Ecken und St\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\'df\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 en auf Gehrung schneiden.\par Befestigungsabstand: max. 60 cm\par Holzart: Eiche\par Oberfl\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'e4\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 che: lasiert\par Form: oben gerundet\par H\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'f6\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 he: 60 mm\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 Breite: 20 mm\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b Sockelleiste, Eiche, lasiert, 60/20 mm (Haus 4-8, DG)\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#begin[LVBEREICH]
[OZ]8[end]
[BEZTX]Taglohnarbeiten[end]
[ENTF]N[end]
#begin[HINWEIS]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri1048\lin0\rin1048\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7 Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausf\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 hrung kommen, \plain\rtlch\af0\afs20\alang7\acf1\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\cf1 z.B. f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r vor nicht vorhersehbare Anpassungs- oder Reparaturarbeiten.\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0 Die hier genannten Preise gelten auch f\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 r weitere anfallende Taglohnarbeiten im Titel Parkettarbeiten.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ab\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\b\par Stundenlohnarbeiten sind mit der Bauleitung im Vorfeld abzustimmen, ansonsten erfolgt keine Verg\loch\af0\dbch\af0\hich\f0\'fc\hich\af0\dbch\af0\loch\f0 tung.\par\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par\par\par\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 Text;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[HINWEIS]
#begin[POSITION]
[OZ]81[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]5.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Meister, Parkettarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]82[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Vorarbeiter, Parkettarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]83[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]20.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Fachwerker, Parkettarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#begin[POSITION]
[OZ]84[end]
[ENTF]N[end]
[MENGE]10.000[end]
[ME]h[end]
#begin[BESCHREIBUNG]
[LANGTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ltrch\f0\fs20\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang7\ltrch\f0\fs20\lang7\langnp7\langfe7\langfenp7\par }[end]
[KURZTEXT]{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0\adeff0\deflang0\deflangfe0\adeflang0{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset0\fprq2{\*\panose 020B0604020202020204}Arial;}
{\f1\froman\fcharset2\fprq2{\*\panose 05050102010706020507}Symbol;}}
{\colortbl;}
{\stylesheet{\s0\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\rtlch\af0\afs24\ltrch\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\ltrpar\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\tx1134\tx2268\tx3402\tx4536\tx5670\tx6804\tx7938\tx9072\tx10206\tx11340\tx12474\tx13608\tx14742\tx15876\rtlch\af0\afs20\ab\ltrch\f0\fs20\b\sbasedon0 MPos;}}
\paperw46828\paperh66274\margl0\margt0\margr0\margb0\deftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd
\headery567\footery567\pgwsxn46828\pghsxn66274\marglsxn0\margtsxn0\margrsxn0\margbsxn0\pgbrdropt32\pard\ltrpar\s17\itap0\nowidctlpar\ql\li0\ri0\lin0\rin0\plain\rtlch\af0\afs20\alang1031\ab\ltrch\f0\fs20\lang1031\langnp1031\langfe1031\langfenp1031\b Stundensatz Helfer, Parkettarbeiten\par\par }[end]
#end[BESCHREIBUNG]
#end[POSITION]
#end[LVBEREICH]
#end[LV]
#end[VERGABE]
#end[GAEB]
